기자재공급자 관리지침

업무표준 번호	:	H0-자재-지침-0003
제․개정번호	:	6
제․개정일자	:	2012. 4. 20

2009.12.10   제   정

2012. 4.20   6차개정

작성자	박 효 익 (조달전략실 조달제도개선팀 팀원)
검토자	이 정 호 (조달전략실 조달제도개선팀장)
승인자	조 택 동 (조달전략실장)

조달전략실	기자재공급자 관리지침	업무표준No	H0-자재-지침-0003
		개정․페이지	4	/
		제․개정일자	2011. 12. 26

1. 사용 구분

조달전략실	기자재공급자 관리지침	업무표준No	H0-자재-지침-0003
		개정․페이지	6	/
		제․개정일자	2012. 4. 20

■ 전사 적용

□ 해당 사업소 전체 적용

□ 작성부서만 적용(부서명 :                      )

2. 작성 부서

작성자			검토자			승인자
성명	서명	일자	성명	서명	일자	성명	서명	일자
박 효 익		2012. 4. 13	이 정 호		2012. 4. 13	조 택 동		2012. 4. 13

3. 관련부서 합의

소 속	직 책	성 명	서 명	일 자
ICT기획처	처 장	박 진		2012. 4. 13
송변전개발처	처 장	김 태 영		2012. 4. 13
배전개발처	처 장	심 유 종		2012. 4. 13
법 무 실	실 장	정 홍 화		2012. 4. 18
구 매 처	처 장	박 형 덕		2012. 4. 20

4. 업무표준 관리부서 검토

직 책	성 명	검토 결과	일 자
기술표준팀장	전 중 구		2012. 4. 13

5. 일상감사

직 책	성 명	검토 결과	일 자
일상감사팀장	김 성 암		2012. 4. 13

담당 : 조달전략실 조달제도개선팀 박 효 익 (☎021-6938)

제 ․ 개정 이력
Ver	개 정 내 용	작성자	검토자	승인자	승인일자	비 고
00	사규 및 하위규범의 간소화 (관리지침과 관리업무편람 통합)	황인목	김재필	박정근	2009.12.10	제정
01	4M관리기준 추가, 기자재공급자관리 위원회 임무 명확화	황인목	이회창	박정근	2010.09.27	부분 개정
02	기자재공급 유자격자 제재항목 추가 성능확인시험용 피시험품 기준 변경	황인목	이회창	박정근	2010.12.03	부분 개정
03	등록품목 간소화, 실태조사 방법개선 피시품 현장확인 방법 개선	이재영	이회창	박정근	2011.09.08	전면 개정
04	기자재공급자 관리지침 (표준화된 SOP양식으로 개정)	이재영	이회창	박정근	2011.12.14	개정
05	기자재공급자관리위원회 강화	박효익	이회창	박정근	2011.12.23	부분 개정
06	협력업체 상벌위원회 분리	박효익	이정호	조택동	2012.04.13	부분 개정

차       례

Ⅰ.	총칙	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	6
	1. 목적	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	6
	2. 적용범위	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	6
	3. 책임사항	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	6
	4. 용어의 정의	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	7
	5. 관련근거	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	9
	6. 유효성 평가	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	9
Ⅱ.	공급자관리	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	9
	7. 협력업체 상벌위원회	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	9
	8. 등록구분	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	9
	9. 등록대상품목 지정 또는 취소	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	9
	10. 등록안내 및 접수	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	12
	11. 신청자격	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	12
	12. 신청서류	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	12
	13. 공급유자격 심사	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	13
	14. 실태조사	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	14
	15. 인정시험 및 시험사용	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	14
	16. 기자재 공급유자격 등록	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	15
	17. 등록증발급 및 통보	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	16

차       례

Ⅲ.	공급자관리	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	16
	18. 공급유자격 유효기간	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	16
	19. 등록갱신	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	20
	20. 제재(공급유자격등록 취소 및 정지)	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	18
	21. 성능확인시험	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	19
	22. 신뢰품목 및 표준품목의 현장점검	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	20
	23. 등록사항의 변경 및 승인	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	21
	24. 등록사항 말소	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	22
	별표	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	23
	1. 제조업체의 등록신청서류	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	23
	2. 등록신청서류 검토 세부사항	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	25
	3. 실태조사 세부사항	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	26
	4. 신뢰품목의 인정시험 및 시험사용 기준	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	29
	5. 신뢰품목의 재인정시험	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	31
	6. 4M 관리기준	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	32
	부칙	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	46
	부록	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	46
	1. 업무흐름도	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	46
	2. 서식	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	51
	3. 실태조사 심사기준	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	64
	4. 협력업체상벌위원회 운영기준	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	156

Ⅰ. 총 칙

1. 목 적

이 지침은 입찰사무의 효율적 집행 및 우수 기자재 확보를 위하여 계약규정 제8조에 따라 우리회사가 조달하는 기자재에 대한 공급유자격등록 및 등록된 공급자의 관리업무에 관한 절차를 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

우리공사에서 조달하는 기자재의 공급유자격등록 및 등록된 공급자의 관리 에 관하여는 국가를당사자로하는계약에관한법률(이하 “법”이라 한다), 동 시행령(이하 “시행령”이라 한다), 동 시행규칙(이하“시행규칙”이라 한다), 특정조달을위한국가를당사자로하는계약에관한법률시행령특례규정(이하“특례규정”이라 한다) 및 동 특례규칙(이하 “특례규칙”이라 한다)과 우리공사의 계약관련 규정에 달리 규정되어 있는 경우를 제외하고는 이 지침이 정하는 바에 따른다.

3. 책임사항

가. 주관부서

구분	책 임	책임 사항
업무주관	조달본부장	․협력업체 상벌위원회 개최
	조달전략실장	․기자재공급자 관리지침의 평가 및 제․개정 승인
	조달제도개선팀장	․등록대상품목의 지정 및 취소 ․등록 안내공고 ․등록신청서류의 접수 및 검토와 기술 및 품질분야 심사 의뢰 ․등록신청업체의 일반경영분야 심사 (SRM신청서류로 심사) ․공장실태조사 실사팀 조정 (기술분야 단독 또는 기술+품질분야 합동) ․심사결과 종합 및 유자격자 결정 ․공급자정보시스템에 유자격자 관련자료 입력 ․등록신청업체에 심사 결과 통보 ․등록된 공급자의 관리 ․자격심사기록 유지 및 보존
	구매처장	․등록대상품목의 특정조달품목 여부 결정 ․등록된 유자격자로부터 해당품목 구매 ․부정당업체 제재에 관한 사항

나. 수요부서

구 분	책 임	책임 사항
보고 통보 협조 홍보	ICT기획처장 송변전개발처장 배전개발처장 품질경영실장	․구매규격 작성 및 등록대상품목 지정 요청 승인 ․기자재공급자관리지침 시행을 위한 인적, 물적 자원의 지원 ․기자재공급자관리지침에서 명시된 유지 및 관리에 대한 책임과 권한의 위임
	ICT기획처, 조달전략실, 송변전개발처장 배전개발처, 품질경영실 해당 팀장	․구매규격 작성 및 등록대상품목 지정 요청 ․협력업체 상벌위원회 심의안건 검토 및 제출 ․등록신청업체의 기술 및 품질분야 심사 ․심사결과 주관부서 통보 ․기술 및 품질분야 자격 심사기록 유지 및 보존

4. 용어의 정의

가. 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1) “기자재”라 함은 전력계통을 구성하는 기계, 기구, 장치 및 구조물 등의 설비와 이를 운용하기 위하여 필요로 하는 부품 및 물자를 말한다.

2) “기자재 공급자”라 함은 우리공사가 조달하고자 하는 기자재의 제조업체 또는 판매업체를 말한다.

3) “등록대상품목”이라 함은 우리공사가 조달하는 기자재 중 이 지침이 정한 공급유자격 심사 절차에 따라 기자재 공급유자격을 등록한 공급자로부터 조달하는 품목을 말한다.

4) “신뢰품목”이라 함은 우리공사의 구매규격을 근거로 이 지침이 정한 절차에 따라 제작된 피시험품이 인정시험에 합격한 유자격자로부터 조달하는 등록대상품목을 말한다.

5) “표준품목”이라 함은 일반적인 전력기자재로써 검수시 성능확인이 가능한 품목으로 등록관리가 필요한 품목을 말한다.

6) “인정시험검사”(이하 “인정시험”이라 한다)이라 함은 구매규격에 명시된 인정시험 항목을 제시된 시험방법에 따라 시행하는 시험을 말한다.

7) “성능확인시험”이라 함은 납품된 기자재의 품질확인을 위하여 구매규격에 명시된 인정시험 항목의 일부 또는 전부에 대하여 필요시 수행하는 시험을 말한다.

8) “제작규격”이라 함은 공급자가 물품 제작을  위하여 우리공사의 구매규격을 근거로 작성한 기자재의 재질, 기능, 성능, 시험기준, 설계도면, 사용부품의 규격 및 부품 공급업체 등 을 명시한 문서를 말한다.

9) “중대고장”이라 함은 기자재 불량으로 전력공급에 큰 지장을 초래한 고장으로써 세부내역은 관련부서에서 운영하는 기준에 따른다.

10) “주관부서”라 함은 이 지침이 정한 절차에 따라 조달하는 등록대상 품목의 기자재공급유자격등록 및 등록된 공급자의 관리업무를 주관하는 부서를 말한다.

11) “관련부서”라 함은 조달하고자 하는 기자재에 대한 본사의 수요부서, 운영  부서 및 품질관리부서를 말한다.

12) “평가부서”라 함은 공급자 유자격심사의 분야별 평가를 담당하는 부서로서 주관부서와 관련부서를 말한다.

13) “수요부서”라 함은 등록대상품목의 지정요청 및 등록신청한 공급자에 대한 기술 및 품질분야의 심사업무를 수행하는 부서를 말한다.

14) “계약부서”라 함은 구입 의뢰된 기자재에 대하여 유자격공급자와 구매계약업무를 수행하는 부서를 말한다.

15) “공인시험기관”이라 함은 국제시험 기관인정협력체(ILAC)의 상호인정협력(MRA)에 서명한 인정기구로 부터 인정받은 기관 또는 시험에 필요한 각종 설비를 갖춘 기관으로서 한국전기연구원, 한국전기연구원과 중전기기 시험에 관해 상호인정협정을 맺은 외국의 시험기관을 의미한다.

16) “특정조달품목”이라 함은 공기업․준정부기관 계약사무규칙 제4조 제①항에 의하여 국제입찰로 조달하여야 할 품목을 말한다.

17) “특정조달외 품목”이라 함은 특정조달품목을 제외한 품목으로 국내업체를 대상으로 구매하는 품목과 공기업․준정부기관 계약사무규칙 제4조 제④항에 따라 국제입찰로 구매하는 품목을 말한다.

18) “시험사용”이라 함은 신뢰품목 중 인정시험에 합격한 기자재에 대하여 품질 및 성능유지여부를 확인하기 위하여 실계통에서 일정기간 사용하는 것을 말한다.

19) “재인정시험”이라 함은 신뢰품목의 구매규격 또는 제작규격의 변경으로 인정시험을 다시 시행하는 것을 말한다.

20) “피시험품”이라 함은 신뢰품목에 등록신청한 공급자가 인정시험을 위해 제작한 시험용 제품을 말한다.

21) "4M"이란 Man(사람), Machine(설비), Material(부품), Method(공정)의 통칭으로 제조과정 중 품질의 변화를 일으킬 수 있는 대표적인 요인을 말한다.

22) "완제품“이란 기자재를 구성하는 부품 또는 원재료가 실질적 변형을 일으키는 제조․가공공정에 투입되어 완성된 제품을 말한다.

5. 관련근거

가. WTO 정부조달협정문(GPR/Spec/77)

나. 국가를당사자로하는계약에관한법률(2008.2.29 법률 제8852호)

다. 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령(2011.2.9 대통령령 제22660호)

라. 국가를당사자로하는계약에관한법률시행규칙(2010.10.22 기획재정부령 제161호)

마. 특정조달을위한국가를당사자로하는계약에관한법률시행령 특례규정

(2010.7.12 대통령령 제22269호)

바. 특정조달을위한국가를당사자로하는계약에관한법률시행령 특례규칙

(2003.8.30 부령 제327호, 재정경제부령)

사. 사규 재무물자0300 계약규정 (2011.3.31)

아. 사규 기술관리0100 품질․환경경영 및 기술표준규정(2011.3.31)

6. 유효성평가

본 업무기준서는 1년 주기로 유효성을 평가한다.

Ⅱ. 공급자 등록

7. 협력업체 상벌위원회

가. 다음 각호의 사항을 심의, 의결하기 위하여 협력업체 상벌위원회를 운영한다.

1) 부정당 업체 제재에 관한 사항

2) 등록된 공급자의 제재(등록정지 및 취소)에 관한 사항

3) 협력업체 포상에 관한 사항

4) 기타 공급자 관리에 중요한 사항

나. 위원회는 제재 등 주요안건에 대하서 접수일로부터 1개월이내 의결함을 원칙으로 한다. 단, 필요한 경우 주관부서에서 처리기한을 연장할 수 있다.

다. 위원회 운영에 관한 기준은 따로 정한다

8. 등록구분

가. 이 지침에 의한 등록대상품목은 아래와 같이 구분하여 유자격자를 등록, 관리한다.

1) 신뢰품목 : 우리공사의 구매규격에 의한 피시험품 제작 및 인정시험이 가능하고, 제작규격의 승인 및 관리가 필요한 주요품목

2) 표준품목 : 일반적인 전력기자재로써 검수시 성능확인이 가능한 품목으로 등록관리가 필요한 품목을 말한다

나. 등록대상품목의 운용분야는 송변전, 배전, 정보통신 및 공용으로 구분하여 등록 및 관리한다.

9. 등록대상품목 지정 또는 취소

가. 등록대상품목의 지정 또는 취소는 수요부서의 요청에 의하여 시행한다.

나. 수요부서는 전력기자재중 등록대상품목으로 지정이 필요한 경우에는 아래사항을 명시하여 주관부서에 지정을 요청한다.

1) 대상품목의 구매규격 (시험 및 검사요건 포함) 단, 등록대상품목 중 일반구매규격으로 운용되는 품목에 대해서는 품질 환경 경영 및 기술표준규정 제44조에 의거 기술표준관리 담당부서와 사전에 협의하여야 한다.

2) 제7조에 의한 등록구분 및 품목지정 사유

3) 시험사용 필요시 시험사용 수량, 기간 및 시험사용 후 판정기준

4) 자재번호 및 구매규격 등록번호

5) 주요부품 명세서 (신뢰품목)

6) 등록자격 요건 (신뢰품목)

가) 설계 및 제조, 품질관리 인원 보유 요건

나) 설계, 제조, 시험 설비 보유 요건 등

7) 기타 필요한 사항(인정시험 대표규격 또는 규격별 시행여부 등)

다. 수요부서는 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 주관부서에 품목지정의 취소 또는 변경을 요청할 수 있다.

1) 국내 제조업체의 기술수준 향상으로 일반화된 품목

2) 검수시에 전반적인 성능확인이 가능한 품목

3) 법령에 따라 KS규격 또는 형식승인을 획득한 품목

4) 수요가 소량이어서 후발업체의 추가 등록 전망이 없는 경우

5) 구식화되어 향후 수요전망이 거의 없는 품목

6) 기타 구매여건의 변화로 지정사유가 소멸되었거나, 등록대상품목으로서의 운영이 불합리하다고 판단되는 품목

라. 품목지정 단위는 신뢰품목의 경우 규격별로 지정하며, 표준품목은 품명별로 지정함을 원칙으로 한다. 다만, 신뢰품목으로서 동일 구매규격에 2개 이상의 규격이 명시된 경우에는 인정시험시의 대표규격을 정하여 품명별로 지정할 수 있다.

마. 다수의 부서가 관련된 등록대상품목의 경우에는 품목지정시 공급자의 기술 및 품질분야 심사부서를 지정하여 지정된 부서에서 수행한다.

바. 품목변경에 따른 유자격자 지정은 기술 및 품질분야 평가부서의 의견을 종합하여 주관부서장이 결정한다.

사. 주관부서는 품목지정일 또는 유효성 확인일로부터 1년이 경과한 경우에는 수요부서와 협의하여 등록대상품목의 계속운영, 취소 또는 변경 등을 검토하여 확정한다.

아. 주관부서는 품목의 지정, 취소 또는 변경이 확정되면 관련부서 및 등록업체에 그 내용을 통보한다.

10. 등록안내 및 접수

가. 등록대상품목이 신규로 지정되는 경우에는 품명, 품목구분, 운용구분, 기술요건 등 공급자 정보시스템을 통하여 안내한다. 단, 등록안내 시에는 "정부 또는 우리공사 방침에 따라 유자격자로 등록되어도 입찰참여가 제한될 수 있음“을 공고문에 명시한다.

나. 공급자의 등록신청은 수시접수를 원칙으로 하며, 필요한 경우에는 별도로 기간을 정하여 접수할 수 있다.

다. 주관부서는 등록신청검토서를 사용하여 신청서류의 내용누락, 편철, 선명도 등을 점검하여 요건에 적합한 경우 공급자정보시스템에 전송된 신청서를 접수하고, 부적합한 경우 사유를 명시하여 반송한다.

11. 신청자격

가. 표준품목에 대한 등록신청 자격은 시행령 제12조에 정한 요건을 갖춘 기자재 공급자에 한한다.

나. 신뢰품목에 대한 등록신청 자격부여는 시행령 제12조에 정한 요건을 갖춘 기자재 공급자 중 해당품목의 설계 및 제조능력, 품질보증능력 및 사후관리 체계를 갖춘 공급자에 한한다.

다. 판매회사의 등록신청 자격은 시행령 제12조에 정한 요건을 갖춘 기자재 공급자로서, 가, 나항의 요건을 갖춘 원 제조회사와 물품 공급 및 A/S 제공 및 원 제조회사의 기자재공급자관리지침 준수에 관한 약정을 체결하고, 원 제조회사가 우리공사에 등록되지 않은 경우에 한한다. 이 경우 해당품목에 대한 제조회사와 판매회사는 각각 1개사만 등록이 가능하다.

라. 기자재공급자가 외국회사일 경우 시행령 제12조에 정한 요건에 준하는 자격을 갖추어야 한다.

마. 특정조달품목중 기획재정부장관이 특정분야의 특정조달계약에 참가 할 수 없는 국가를 지정하여 고시한 경우 신청업체를 제한한다.

바. 특정조달품목의 등록신청자가 정부조달협정가입 회원국이고 제조회사가 비 회원국일 경우에는 대외무역법시행령 제61조에 따라 원산지 규정을 적용한다.

12. 신청서류

가. 공급자의 자격심사를 위한 각 품목별 등록 신청서류는 별표1과 같으며, 주관부서는 공급자정보시스템을 통하여 이를 안내하여야 한다.

나. 등록대상품목의 유자격자로 등록을 희망하는 공급자는 공급자정보시스템(srm.kepco.net)에 접속하여 등록신청서 작성 및 증빙서류를 등재하여 On-line 전송하여야 한다. 단 제작규격 및 도면, 부품명세서 등은 기자재도면유통시스템(edms.kepco.co.kr)에 등재하여 On-line 전송하여야 한다.

다. 판매회사가 등록을 희망하는 경우의 등록신청서류는 제조회사와 판매회사를 공히 평가할 수 있도록 작성되어야 한다.

라. 외국회사가 등록을 희망하는 경우의 첨부서류는 공공기관에서 발행한 것이어야 하며, 발행제도가 없는 경우에는 행정관서의 확인 또는 공증을 받아 제출하여야 한다.

마. 등록신청과 관련되는 서류는 한국어로 작성함을 원칙으로 한다. 다만, 제출 서류의 원본을 한국어로 작성할 수 없는 경우에는 한국어 번역문을 공증한 후 제출하여야 한다.

바. 4M관리 대상품목에 등록을 희망하는 제작사는 위항의 등록신청서류와 4M관련서류를 기자재도면유통시스템에 등재하여 On-line 전송하여야 한다.

사. 등록신청서에 첨부될 증빙서류는 최근 6개월 이내에 해당기관에서 발행된 서류를 제출하여야 한다 단, 유효기간이 명시된 증빙서류는 유효기간이 지나지 않아야 한다.

아. 우리공사는 등록 신청한 공급자에게 유자격심사에 필요한 자료의 추가제출을 요구할 수 있으며, 공급자는 1개월 이내에 요구된 자료를 제출해야 하며 거부 또는 지체하는 경우에는 유자격심사 업무를 종결할 수 있다. 다만 공급자가 추가자료 제출 연장을 요청할 경우 1회에 한해 1개월간 연장할 수 있다.

13. 공급유자격 심사

가. 표준품목에 등록 신청한 공급자에 대한 유자격심사는 등록신청 내용 및 구비서류의 적정성을 검토하여 등록여부를 결정한다. 다만, 시행령 제26조 제1항 제7호의 바목 및 제8호 다목 내지 사목에 해당되는 경우에는 동 시행령 제26조 제3항에 의거 행정기관의 직접생산 확인서류를 제출한 경우에 한하여 등록가능여부를 심사한다.

나. 신뢰품목에 등록 신청한 공급자에 대한 유자격심사는 등록신청서류(4M 관련서류 포함) 검토 및 실태조사로 제조가능 여부를 판단하고, 실태조사 결과가 적격인 업체에 한하여 제15조에 의한 인정시험 및 시험사용을 시행하고 그 결과에 따라 등록여부를 결정한다.

다. 유자격심사는 분야별 평가부서장의 책임 하에 시행하며 분야별 평가내용 및 평가부서는 다음과 같다.

1) 일반경영분야 : 주관부서 (SRM신청서류로 심사)

2)  기술분야 : 해당품목의 수요부서 또는 운영부서

3) 품질분야 : 해당품목의 품질관리부서(송변전 품질분야 실사품목은 별도로 정하여 운영한다.)

라. 우리공사는 제작규격을 검토 또는 승인한 후에도 기술적 보완사항이 발생하였을 경우에는 승인된 제작규격의 보완을 요구할 수 있으며, 요구한 자료의 제출이 1개월 이상 지연될 경우에는 등록신청 의사가 없는 것으로 간주하여 1차 안내한 다음 해당업무를 종결할 수 있다.

마. 등록신청서류 검토 세부사항은 별표2에 따른다.

14. 실태조사

가. 실태조사는 신뢰품목에 등록 신청한 공급자의 사업장 현장 확인을 통하여 신청품목에 대한 설계 및 제조능력, 품질보증체계에 대한 사항을 조사한다.

나. 실태조사는 분야별 평가부서가 단독 또는 합동으로 실시할 수 있다.

다. 주관부서장은 분야별 평가부서장과 협의하여 외국 업체에 대한 실태조사의 일부 또는 전부를 우리공사의 해외사무소에 의뢰할 수 있다.

라. 실태조사의 세부사항은 별표3에 따른다.

15. 인정시험 및 시험사용

가. 신뢰품목에 등록 신청한 공급자로서 실태조사 결과가 적격으로 통보받은 공급자는 우리공사의 승인을 받은 제작규격에 따라 승인일로부터 3개월(송변전 기자재 6개월) 이내에 피시험품을 제작하고  공인시험기관에 인정시험을 직접 신청하고, 신청내역을 당사에 즉시 통보하여야 한다.

나. 주관부서장은 3개월(송변전 기자재 6개월) 이내에 공인시험기관에 인정시험을 의뢰하지 않는 공급자에 대해서는 등록업무를 종결 처리한다. 단, 불가피한 사유로 공급자가 공인시험기관 인정시험 신청 기한의 연장을 요청하는 경우에는 3개월 이내 1회에 한하여 연장할 수 있다.

다. 인정시험은 당사 또는 공인시험기관에서 시행하여야 한다. 다만, 의뢰받은 시험기관은 인정시험 전 항목을 시험하지 못할 경우 해당 시험항목을 타 공인시험기관에 의뢰하여 시행한 시험결과를 근거로 종합판정 할 수 있다.

라. 신뢰품목의 등록을 위한 인정시험에는 시험항목의 일부 또는 전부에 대하여 우리공사 직원이 입회할 수 있다.

마. 이 지침이 정한 절차에 따라 신뢰품목에 등록된 공급자는 납품된 제품에 대해서도 인정시험 당시의 제품과 동등 이상의 품질 및 성능을 유지하여야 한다.

바. 우리공사는 신뢰품목의 구매규격이 개정되어 기자재의 품질확인이 필요한 경우, 등록된 공급자에게 인정시험 항목의 일부 또는 전부에 대한 재인정시험을 시행하게 할 수 있다.

사. 인정시험에 소요되는 비용은 신청업체가 부담하고 입회 출장비용은 우리공사가 부담한다.  다만, 신청업체의 요청에 의한 국외시험과 불합격으로 인한 재시험 입회 출장비용은 신청업체가 부담한다.

아. 신뢰품목으로서 시험사용이 필요하다고 인정되는 품목은 인정시험 합격 후 일정기간 동안 시험사용을 하여야 한다.

자. 인정시험은 품목지정단위(자재번호)별로 시행함을 원칙으로 하며, 구매규격에 대표규격을 정하여 인정시험을 시행하도록 되어있는 품목은 이에 따른다.

차. 인정시험 및 시험사용에 관한 세부사항은 별표4에 정하는 바에 따른다.

16. 기자재 공급유자격 등록

가. 등록대상품목에 등록 신청한 자에 대한 공급유자격등록은 제13조 내지 제15조의 규정에 의한 자격심사 결과를 종합하여 주관부서장이 결정하며, 자격심사 결과 “적격”으로 판정된 공급자에게는 기자재공급 유자격등록증의 발급을 승인하고, 인정시험 시행품목의 경우 등록내용을 수요부서에 통보하고, “부적격”으로 판정된 공급자에게는 심사결과 및 부적격 사유를 통보한다.

나. 주관부서장은 최종 결재권자의 결재가 완료된 등록업체에 대하여 당일 근무시간 이내에 공급자정보시스템에 입력하여야 한다. 단, 시스템 오류 등 기타 불가피한 사유로 입력이 지연될 경우에는 예외로 한다.

다. 등록의 효력 발생 시기는 주관부서에서 공급자정보시스템에 기자재 공급유자격등록을 완료한 시점부터로 한다.

라. 주관부서는 유자격공급자와 관련된 정보를 인터넷의 공급자정보시스템에 입력하여 최신의 정보를 관련부서 및 공급자가 검색할 수 있도록 한다.

17. 등록증발급 및 통보

가. 주관부서장은 유자격자가 지정되면 지정된 공급자가 다음 각호의 사항이 기재된 기자재 공급유자격증(이하 “등록증”이라 한다)을 발급받을 수 있도록 하여야 하며, 신뢰품목에 대해서는 등록내용을 관련부서에 통보하여야 한다.

1) 품명 및 규격

2)  자격 유효기간

3) 업체 이행사항

4)  기타사항

나. 제1)항 규정에 의한 등록증의 발급은 공급자가 직접 공급자정보시스템에 접속하여 출력하는 방식으로 한다. 단, 출력된 등록증은 계약담당자가 시스템을 통하여 기자재 공급유자격을 확인할 수 있는 경우에 한하여 등록증으로서의 효력을 갖는다.

Ⅲ. 공급자 관리

18. 공급유자격 유효기간

가. 이 지침에 의하여 등록된 공급자의 기자재 공급유자격 유효기간은 등록일로부터 3년간으로 한다. 단 판매회사로 등록된 경우의 기자재 공급유자격 유효기간은 판매회사와 원 제조회사간 체결한 물품공급 및 A/S 제공 계약기간으로 하며 3년을 초과할 수 없다.

나. 공급유자격 유효기간이 만료 예정인 공급자는 제4.2의 규정에 따라 신뢰품목은 공급유자격 유효기간 만료 3개월 전에, 표준품목은 1개월 전에 등록갱신 신청을 하여야 한다.

다. 등록된 공급자가 공급유자격 유효기간 내에 등록갱신 신청을 하였으나 우리공사의 사정으로 공급유자격 유효기간이 경과한 경우에는 등록갱신 완료시까지 공급유자격 유효기간을 연장한다.

19. 등록갱신

가. 제23조의 규정에 의하여 자격 유효기간이 만료 예정인 공급자의 등록갱신을 위한 신청서류는 신규 등록신청 시와 동일하며, 신뢰품목은 등록신청서의 6,7,8,9,13항의 기재사항과 제작규격 제출을 생략하는 것을 원칙으로 한다.

나. 등록갱신을 신청한 공급자의 자격심사는 신규 등록시의 자격심사 절차와 동일하다. 다만, 신뢰품목의 인정시험과 시험사용은 시행하지 않는 것을 원칙으로 하며 다음 각 호에 해당하는 공급자에 대해서는 실태조사의 전부 또는 일부를 생략하고 주관부서에서 신청서류의 검토로 등록갱신여부를 결정할 수 있다.

1) 해당품목과 관련된 품질보증체제인증서를 보유하고 납품실적이 있을 경우

2) 별표 3호 3항(실태조사 생략)에 해당되는 경우

3) 자격유효 기간 중 해당품목과 제조공정 및 기술수준이 동등 이상인 품목을 신규 등록한 경우

4) 등록갱신 신청 당시 당해 품목에 대하여 우리 공사와 구매계약이 체결되어 있거나 계약체결 후 해당품목을 제작 중에 있는 경우

다. 주관부서장은 다수품목에 등록된 공급자의 등록갱신을 업체단위로 실시 할 수 있으며, 공급자가 업체단위로 등록갱신을 하고자 하는 경우에는 운용 분야별로 신청함을 원칙으로 하고, 신청시기는 자격만료일이 가장 빠른 품목을 기준으로 한다.

라. 기자재공급 유자격 유효기간 만료후 1년이 경과하지 않은 공급자인 경우 등록갱신(만료) 신청서류는 신규 등록신청 시와 동일하나, 제작규격제출은 생략하고 인정시험과 시험사용은 시행하지 않는 것을 원칙으로 하며, 변경사항이 없는 경우에는 관련 증빙서류의 일부 제출을 생략할 수 있다. 단 기자재 공급유자격 유효기간이 1년을 초과한 경우에는 신규 등록절차에 따른다.

마. 관련부서에서 지침 제27조에 의한 현장점검 대상으로 요청한 공급자에 대해서는 등록 갱신 자격심사시 현장점검을 병행하여 실시할 수 있다.

바. 지침 제23조 다항에 따라 우리공사의 사정으로 자격유효기간이 경과한 경우 주관부서는 등록17 완료시까지 자격이 연장됨을 관련부서에 통보한다.

20. 제재 (공급유자격등록 취소 및 정지)

가. 이 지침에 의하여 등록된 공급자가 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 관련부서는 발생 1개월 이내에 제재를 요청하고, 주관부서는 요청 1개월 이내에 협력업체 상벌위원회의 의결을 거쳐 품목별로 기자재 공급유자격등록을 취소 또는 2년 이하의 범위 내에서 정지할 수 있다.  단, 등록취소 후 재등록은 2년간 제한한다.

1) 품질보증감사 또는 대내외 감사시 요구된 시정조치를 이행하지 않은 경우 : 등록정지 1년

2) 납품된 기자재에 품질상 결함이 발견된 경우 : 등록정지 6개월

3) 납품된 기자재 불량에 따른 중대고장이 발생하여 전력공급에 지장을 초래하고 사회적 물의가 발생한 경우 : 등록정지 1년

4) 납품된 기자재 불량에 따른 중대고장 발생 후 1년 이내에 재차 중대고장이 발생하여 전력공급에 지장을 초래하고 사회적 물의가 발생한 경우 : 등록취소

5) 납품된 기자재 불량으로 중대고장 이외의 고장이 반복적으로 발생하여 전력공급에 지장을 초래한 경우 : 등록정지 6개월

6) 성능확인시험 결과 불합격 판정 및 미 시행한 경우

① 1회 시험불합격인 경우 : 등록정지 1년 (재시험 완료시까지 등록정지)

② 2회 연속 시험불합격인 경우 : 등록취소

③ 성능확인시험 대상으로 통보 받은 후 3개월 이내에 피시험품 확인신청을 하지 않거나 성능확인시험에 불응할 경우 : 등록 취소

7) 현장점검 결과 시정조치 요구기간 내 시정되지 않을 경우 : 등록정지 1년

8) 아래 항목에 대한 등록사항의 변경승인 의무를 이행하지 않아 1회 시정권고일로부터 1개월 이내 변경사항 미신고시 : 등록정지 1년 (2회 시정권고 후 1개월 이내 변경사항 미신고시 : 등록취소)

① 공장이전․공장변경

② 법인의 분리․합병, 입찰참가자격의 양도․양수 또는 회사형태의 변경

③ 승인된 제작규격 또는 도면을 변경하는 경우

④ 승인된 사용부품을 변경하는 경우

⑤ 4M 대상품목 등록사항의 변경승인 의무를 이행하지 않은 경우

9) 등록관련 신청서류가 허위로 밝혀진 경우 : 등록정지 1년

10) 품질등급 판정결과 최하위등급을 받았을 경우

① 1회 최하위 : 등록정지 1년

② 2회 연속 최하위 : 등록취소

11) 제조사로 공급 유자격 등록사가 완제품을 구매하여 납품하는 경우 :

등록 취소

12) 4M등록 대상품목 4M사항을 등록하지 않을 경우 : 등록시까지 정지

13) 강제적 리콜을 이행하지 않는 경우 : 등록취소

14) 양도․양수 승인요청 후 1개월 이내 변경계약을 시행하지 않은 경우 : 등록 취소

나. 관련부서는 제재요청시 아래사항을 구체적으로 적시하여 제재사유 발생일로 부터 1개월이내에 주관부서에 제재를 요청하여야 한다. 단 , 제재사유를 확인 하는데 시간이 소요되는 경우 등 제재사유를 명확하게 한 일자를 기준으로 5일이내 제재를 요청하여야 한다.

1) 품목명, 제재사유, 제재조항, 진행경과 및 향후 조치계획

2) 제재관련 공급자에게 소명요청 증빙 및 공급자의 소명자료(제출된 경우)

① 관련부서는 제재요청 사유발생시 해당공급자에게 제재사유가 발생했음을 즉시 통보하고, 2주일 기간을 주어 공급자의 소명을 요청하여야 하며, 소명기간 내 회신이 없는 경우 소명된 것으로 한다.

다. 판매사로 등록된 공급자를 제재하는 경우 기자재결함 등 원제조사가 원인제공자로 확인되는 경우, 원제조사도 동시에 제재한다.

라. 등록정지 기간내 입찰이 없는 경우 등록정지 기간 종료 후 첫회 입찰 참가를 1회 제한한다. 단, 첫회 입찰은 등록정지 시작일로부터 2년이내에 공고되는 입찰에 한한다

마. 고장과 관련하여 수요부서와 제재기준이 상이할 경우 수요부서 제재기준 적용을 원칙으로 한다

바. 제재 해당항목이 중복될 경우 제재정도가 높은 기준을 적용한다

사. 위원회는 등록 제한기간을 그 위반행위의 동기․내용 및 횟수 등을 고려하여 별표5의 해당 호에서 정한 기간의 1/2범위 내에서 가감할 수 있다. 단 가중하더라도 2년을 초과할 수 없고, 감경하더라도 1개월 이상이어야 한다.

아. 등록된 공급유자격자가 기 승인받은 제조설비를 타사에 임대할 경우 해당업체 공급유자격은 임대계약 종료시까지 해당품목에 한하여 등록정지한다.(이중등록 사용 방지)

자. 제재를 받은 공급자는 제재기간에 따라 계약보증금, 하자보증금을 차등납부 할 수 있다. 추가납부하게 되는 보증금 기준은 물품구매일반조건을 따른다.

21. 성능확인시험

가. 관련부서장은 신뢰품목에 등록된 공급자가 다음 각 호의 1에 해당하는 경우, 해당 구매규격에 명시된 인정시험 항목의 일부 또는 전부에 대한 성능확인시험을 실시하고 그 결과를 평가할 수 있으며, 평가결과가 부적합한 경우에는 주관부서장에게 해당 공급자의 공급유자격등록 정지 또는 취소를 요청할 수 있다.

1) 납품된 기자재가 고장(하자 포함)이 연속 2회 이상 발생하여 품질확인이 필요한 경우

2) 해당 기자재의 납품시 검수시험 불합격이 반복적으로 발생하여 품질확인이 필요한 경우

3) 저가 낙찰 등 기자재 운영환경 변화로 품질저하가 우려되는 경우

4) 기자재 품질조기경보시스템의 경보 발생품목으로 품질확인이 필요한 경우

5) 등록된 공급자의 유자격관리에 필요하여 주관부서에서 요청하는 경우

6) 품질등급 평가결과 Limited 또는 Poor 등급인 경우

나. 성능확인시험에 필요한 피시품은 현장에 설치되어 사용중인 자재 또는 우리회사 물류센터나 사업소에 보관중인 신품중에서 발취하며 피시품이 없는 경우 성능확인시험 대상으로 선정된 공급자는 통보일로부터 3개월 이내에 피시험품을 제작하여 수요부서에 확인 요청을 하여야 한다, 단 공급자가 피시험품 확인 연장을 요청할 경우 1회에 한하여 연장할 수 있다.

다. 성능확인시험에 소요되는 비용(자재비 포함)은 공급자가 부담한다.

22. 신뢰품목 및 표준품목의 현장점검

가. 주관부서장은 신뢰품목 및 표준품목에 등록된 공급자가 다음 각호의 1에 해당하는 경우 관련부서장의 요청에 따라 해당 공급자에 대한 현장점검을 시행할 수 있다.

1) 납품검사시 제작불량률이 과다한 경우

2) 납품한 기자재의 고장률이 과다한 경우

3) 품질감사 및 대내외 감사결과 공급유자격 유지여부에 대한 확인이 필요한 경우

4) 품질등급 판정결과 최하위 등급을 받았을 경우

5) 기타 등록된 공급자의 유자격관리에 필요하다고 인정되는 경우

나. 주관부서는 점검팀을 구성하여 실태조사의 심사기준에 따라 현장점검을 시행하고, 점검결과 부적합 사항이 발견되면 기간을 정하여 시정을 요구할 수 있으며, 그 기간 내에 시정되지 않을 경우에는 위원회의 심의를 거쳐 해당 공급자의 공급유자격등록을 정지 또는 취소할 수 있다.

23. 등록사항의 변경 및 승인

가. 이 지침에 의하여 등록된 공급자는 다음 각 호의 변경사항이 발생된 경우 변경사항 발생일로부터 30일 이내에 변경등록 신청을 하여야 하며, 제4)호 내지 6)호의 규정에 정한 변경사항이 발생한 경우에는 우리공사의 승인을 받아야 한다. 또한 주관부서장은 제2)호 내지 제)8호의 규정에 정한 공급자의 공급유자격과 관련된 변경신청이 접수되면 공급유자격의 유지여부를 확인하기 위하여 관련부서에 변경사항에 대한 검토를 의뢰하거나 실태조사 등의 조치를 취할 수 있다.

1) 상호, 대표자, 본사주소의 변경

2) 공장이전

3) 법인의 분리․합병, 입찰참가자격의 양도․양수 또는 회사형태의 변경

4) 승인된 제작규격 또는 도면을 변경하는 경우(신뢰품목에 한함)

5) 승인된 사용부품을 변경하는 경우(신뢰품목에 한함) 단, 성능저하가 우려되는 중요부품의 호환사용은 거절될 수 있다.

6) 4M 관리대상 품목의 승인된 4M사항을 변경하는 경우 (별표7참조)

7) 관련법령에 따른 해당자격이 변경된 경우

8) 기타 공급자의 공급유자격과 관련된 사항 등에 변경이 있는 경우

나. 주관부서는 신뢰품목에 등록된 공급자가 등록사항의 변경을 신청하면 가항의 2) 내지 3)호에 대해서는 수요부서와 협의한 후 실태조사를 시행하여 적합여부를 확인(부록Ⅱ-6)하여야 하며, 자격기준에 영향을 미치지 않는 변경사항에 대해서는 관련 증빙서류를 확인하여 처리한다.

다. 주관부서는 표준품목에 등록된 공급자가 등록사항의 변경을 신청하면 관련 증빙서류를 확인하여 처리한다.

라. 주관부서는 4M변동 신고사항을 접수하면 부품 및 공정 변동사항은 수요부서에 검토를 의뢰하고 사람 및 설비 변동사항은 관련서류를 검토한다.

마. 수요부서는 등록사항 변경신청서류 검토를 1개월 이내에 완료하여 주관부서에 통보하는 것을 원칙으로 하며 공급자 제출서류 보완이 필요한 경우 공급자 보완기간은 예외로 할 수 있다.

바. 가항 제4), 6)호의 규정에 의하여 기자재의 성능에 중요한 영향을 미치는 도면 또는 부품의 변경이 있는 경우에는 별표6에 따라 인정시험 항목의 일부 또는 전부에 대한 재인정 시험을 시행하거나 공인시험기관에서 시행한 시험결과를 확인하여야 한다. 다만, 기자재의 성능에 중요한 영향을 미치는 도면 또는 부품의 범위와 적용 시험항목 등은 주관부서와 관련부서가 협의하여 결정한다.

사. 가항 제5), 6)호의 규정에 의하여 부품 관리대상 품목중 주요 부품관리 List에 명시된 부품을 전부 국내․외 타사제품으로 변경하는 경우 매입 관련자료를 제출하게 하거나 현장 확인을 통하여 승인여부를 결정한다.

24. 등록사항 말소

가. 주관부서장은 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 등록된 공급자의 기자재공급유자격 등록을 취소할 수 있다.

1) 공급자가 자진취소를 요청하는 경우

2) 공급자의 폐업사실이 확인된 경우

3) 해당품목의 구매규격이 폐지된 경우

별표 1. 제조업체의 등록신청서류

1. 신뢰품목 등록신청 서류

① 등록신청서 : 공급자정보시스템에 접속 작성후 On-line 전송

(부록 3 양식 사용)

☞ 공급자정보시스템 주소 : srm.kepco.net

② 제작규격 : 기자재도면유통시스템에 작성후 On-line 전송

☞ 기자재도면유통시스템 주소 : edms.kepco.co.kr

㉮ 도면 및 주요부품 공급업체 명세서, 당사 구매규격과 상이한 사항을 포함한다.

㉯ 주요부품 승인범위는 품목별로 별도 기준을 정하여 운영한다.

③ 신청서에 첨부되어야 할 아래 각 호의 증빙서류는 공급자정보시스템에 스캔 등재 후 On-line 전송

㉮ 법령에 의한 인가, 허가, 면허, 등록 또는 신고서

(중소기업자간 경쟁품목의 직접생산 확인증명서 제출은 등록신청업체가 선택한다. 중소기업자간 경쟁입찰 예외조항 적용)

㉯ 사업자등록증명원

㉰ 법인 등기부등본 또는 주민등록등본(개인의 경우)

㉱ 인감증명서

㉲ 공장등록증명서

㉳ 납품실적증명서

㉴ 신용평가등급확인서(B- 이상에 한함)

㉵ 기술제휴계약서 및 A/S 제공계약서

㉶ 한국산업규격표시인증서(KS), 형식인증서, 품질경영시스템인증서 (ISO9001) 단, ㉮, ㉳, ㉵, ㉶항은 해당되는 경우에 한하여 제출한다.

2. 표준품목 등록신청 서류

① 등록신청서 : 공급자정보시스템에 접속 작성후 On-line 전송

(부록 4 양식 사용)

② 신청서에 첨부되어야 할 아래 각 호의 증빙서류는 공급자정보시스템에 스캔 등재 후 On-line 전송

㉮ 법령에 의한 인가, 허가, 면허, 등록 또는 신고서 (해당되는 경우에 한한다)

㉯ 사업자등록증명원

㉰ 법인 등기부등본 또는 주민등록등본(개인의 경우)

㉱ 인감증명서

㉲ 공장등록증명서

㉳ 제작규격 : 기자재도면유통시스템에 작성후 On-line 전송(기술부서)

☞ 기자재도면유통시스템 주소 : edms.kepco.co.kr

3. 판매업체의 등록신청 서류

등록대상품목에 등록을 희망하는 판매업체는 위항의 제조업체 등록신청서류(부록 5 서류참조)와 아래의 서류를 함께 제출하여야 한다.

① 등록신청서(판매업체) : 공급자정보시스템에 접속 작성후 On-line 전송

② 신청서에 첨부되어야 할 아래 각 호의 증빙서류는 공급자정보시스템에 스캔 등재 후 On-line 전송

㉮ 법령에 의한 인가, 허가, 면허, 등록 또는 신고서(해당되는 경우에 한한다.)

㉯ 사업자등록증명원

㉰ 법인 등기부등본 또는 주민등록등본(개인의 경우)

㉱ 인감증명서

㉲ 신용평가등급확인서(B- 이상에 한함)

㉳ 원 제조자와의 공급확약서 및 A/S제공계약서(공증된 자료 등재)

4. 4M관리 대상품목 등록신청서류

4M 등록대상품목(SRM 공지사항에 공지)의 등록을 희망하는 제작사는 위항의 등록신청서류와 아래의 서류를 함께 제출하여야 한다.

① 관련서류 제출방법 : 기자재도면유통시스템에 등재 On-line 전송

② 기자재도면유통시스템에 첨부되어야 할 서류는 아래와 같으며 각 항목별 세부내용은 별도기준(SRM 공지사항에 공지)을 정하여 운영한다.

가. Man(사람) : 조직도, 경력증명서, 재직증명서

나. Machine(설비) : 제조설비, 시험설비

다. Material(부품) : 규격서 및 도면, 형식, 제작사

라. Method(공정) : 제작공정표, 관리대상공정 작업방법 및 관리기준

5. 경영상태

① Dun and Bradstreet Rating에 의한 평가

가. D&B Rating (Composite Credit Appraisal) 1 ~ 3 : “적합”

나. D&B Rating (Composite Credit Appraisal) 4 : “부적합”

② 신용평가등급에 의한 경영상태 평가

신용평가등급
회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가등급	평가
AAA		AAA (회사채에 대한 신용평가등급 AAA에 준하는 등급)	적합
AA+, AA0, AA-	A1	AA+, AA0, AA- (회사채에 대한 신용평가등급 AA+, AA0, AA-에 준하는 등급)
A+	A2+	A+ (회사채에 대한 신용평가등급 A+에 준하는 등급)
A0	A20	A0 (회사채에 대한 신용평가등급 A0에 준하는 등급)
A-	A2-	A- (회사채에 대한 신용평가등급 A-에 준하는 등급)
BBB+	A3+	BBB+ (회사채에 대한 신용평가등급 BBB+에 준하는 등급)
BBB0	A30	BBB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BBB0에 준하는 등급)
BBB-	A3-	BBB- (회사채에 대한 신용평가등급 BBB-에 준하는 등급)
BB+, BB0	B+	BB+, BB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BB+, BB0에 준하는 등급)
BB-	B0	BB- (회사채에 대한 신용평가등급 BB-에 준하는 등급)
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B- (회사채에 대한 신용평가등급 B+, B0, B-에 준하는 등급)
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하 (회사채에 대한 신용평가등급 CCC+에 준하는 등급)	부적합

별표 2. 등록신청서류 검토 세부사항

1. 신뢰품목 등록신청서류(4M서류 포함) 검토

① 주관부서는 접수된 신청서류 및 제작규격을 첨부(기자재도면유통시스템 활용)하여 수요부서에 기술 및 품질분야에 대한 심사를 의뢰한다.

② 수요부서는 신청서류의 타당성 및 제작규격의 적합여부를 심사하여 1개월(송변전 기자재 3개월)이내(제작규격 수정기간 미포함)에 심사결과를 주관부서에 통보하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 수요부서에서 품목별 특성을 고려하여 별도의 검토기간을 설정하여 운영하는 경우에는 예외로 할 수 있다.

③ 수요부서는 신청서류 심사결과 “적격”으로 평가된 업체에 대해서는 검토된 제작규격을 첨부하고 인정시험의 입회가 필요한 품목에 대해서는 입회항목과 입회부서를 명시하여야 하며, 별표3의 3항에 따른 실사 생략 여부를 검토하여 실사가 필요한 경우 실사분야와 실사자를, 실사를 생략하는 경우 해당사유를 심사결과 통보시 명시하여야 한다.

④ 수요부서는 신청서류 심사결과 현장실사 없이 “부적격”으로 평가될 경우에는 부적격 내용을 구체적으로 명시하여야 한다.

⑤ 수요부서는 신청서류 검토결과 신청서류의 보완 또는 검토자료의 추가 제출이 필요할 경우 공문 또는 전자우편으로 신청업체에 요청할  수 있다.

2. 표준품목 등록신청서류 검토

① 주관부서는 표준품목에 접수된 등록신청서류에 대하여 다음 절차에 따라 등록여부를 검토 한다.

㉮ 등록신청서 기재사항의 적정여부 검토

㉯ 등록신청서 증빙서류의 적정여부 검토

㉰ 공장등록증명서에 명시된 공장의 업종(산업분류코드)이 신청품목과 일치한지 여부 검토

② 주관부서는 신청서류 검토결과 신청서류의 보완 또는 검토자료의 추가 제출이 필요할 경우 공문 또는 전자우편으로 신청업체에 요청할 수 있다

별표 3. 실태조사 세부사항

1. 실태조사 계획수립

① 주관부서는 서류심사 결과를 종합하여 실사가 필요한 경우 실사팀을 구성하고 실사계획을 수립한다.

② 실태조사를 합동으로 실시하는 경우에는 수요부서의 기술 및 품질분야의 실사담당자로 실사팀을 구성하며, 주관부서의 공급자 등록업무담당자가 실사업무를  총괄한다.

③ 실사계획은 공급자 및 분야별 실사 담당부서와 협의한다. 단, 공급자의 사정으로 3개월 이내에 협의가 이루어지지 않을 경우 등록업무를 종료한다.

④ 실사계획이 확정되면 주관부서는 공급자와 분야별 실사 담당부서에 실사자, 실사 일정, 준비사항 등을 유선 또는 전자우편으로 통보한다.

⑤ 실사자는 해당 구매규격의 기술요건, 품질보증요건 등을 사전에 충분히 검토하고 실사시 확인이 필요한 사항을 부록 1 점검표로 작성하여 효과적인 실사가 되도록 한다.

⑥ 주관부서는 필요한 경우 해외 등록신청업체에 대한 실사를 인근지역 해외사무소에 의뢰할 수 있다.

⑦ 주관부서는 해외사무소에 실사를 의뢰하기 전에 등록신청 업체명, 신청품목, 사업장 주소, 실사 필요시기 등을 해외사업 주관부서에 통보하여 실사협조 가능여부를 확인하여야 한다.

2. 실태조사의 시행

① 주관부서의 공급자 등록업무담당자는 실사착수 전에 실사의 목적, 실사일정 등을 알리고 우리공사의 분야별 실사담당자를 소개한 후 실사수검자를 임명하여 줄 것을 업체에 요청한다.

② 실사일정은 신청업체의 근무시간을 고려하여 수립하고, 실사는 사전에 작성된 점검표에 의하여 수행한 후 확인 결과를 점검표에 기록하며, 필요시 증빙자료의 사본을 요구하여 심사보고서에 첨부한다.

③ 실사는 객관적인 근거에 의하여 공정하게 수행되어야 하며 실사담당자는 실사 중 언행 및 품행에 유의하여 공사의 이미지가 손상되지 않도록 한다.

④ 실사가 완료되면 실사결과, 향후 처리절차에 대하여 실사수검자에게 설명하고 심사보고서에 실사수검자의 확인을 받는다.

⑤ 수요부서는  실사 시작일로 부터 1개월 이내 기술 및 품질분야에 대한 실사를 완료한 후 5일 이내에 실사결과를 주관부서에 Fax 또는 e-메일로 통보한다. 단, 수요부서에서 해당업체에 추가 자료요청이 있을 경우에는 예외로 할 수 있다.

⑥ 해외사무소에서 등록신청업체의 실사를 할 경우에는 임명된 심사자가 본 기준에 따라 수행하고 심사결과를 주관부서로 송부한다.

3. 실태조사의 생략

해당품목에 대한 품질보증체제인증(ISO 9001)을 취득하고 인증 유효기간 내인 공급자로서 아래 항목의 하나에 해당될 경우 실태조사의 일부 또는 전부를 생략 할 수 있다.

① 등록 신청한 품목과 제조공정 및 기술수준이 동등 이상인 유사품목이 기 등록된 회사로서, 신청일 현재 3년 이내에 우리공사에 관련 유사품목을 납품한 실적이 있고, 납품된 제품의 사용결과 문제가 없는 경우

② 등록 신청한 품목과 제조공정 및 기술수준이 동등 이상인 유사품목을 신청일 현재 3년 이내에 실사한 결과 적격으로 판정된 경우

4. 실사결과의 종합판정

① 주관부서는 분야별 실사결과를 검토하여 실사 후 10일 이내에 등록 신청품목의 제조능력을 종합 판정하여 공급자에게 통보한다.

단 해당업체에 추가 보완자료를 요청한 경우에는 예외로 한다

② 분야별 실사결과 한 개 분야라도 부적격이 있으면 종합평가 결과를 "부적격"으로 평가하고, 어느 분야에도 부적격이 없으면 "적격"으로, 부적격이 없고 조건부적격이 하나라도 있으면 종합평가 결과를 “조건부 적격”으로 평가한다.

③ 실태조사 결과 "조건부 적격" 판정은 공급유자격자 등록 전까지 조건이 해결 될 수 있는 사항에 한하여 제한적으로 적용되어야 하며, 향후 조건해제 시 이견이 없도록 조건을 분명히 기술하여야 한다. 다만, 인정품목의 경우에는 제작규격의 승인전까지 조건이 해결될 수 있어야 한다.

④ 주관부서는 종합평가 결과 이의가 있을 경우 위원회를 개최하여 제조 적격업체 지정여부를 결정할 수 있다.

⑤ 주관부서는 종합평가 결과 부적격 또는 조건부 적격으로 평가된 공급자에게는 평가사유를 통지하여야 한다.

⑥ 주관부서는 실태조사 결과 조건부 적격 또는 부적격 통보 후 통보일로부터 6개월 이상 경과한 공급자에 대해 등록업무를 종결한다.

⑦ 부적격 통보를 받은 공급자는 관련 자료를 보완하여 재 실태조사를 신청하여야 하며, 주관부서는 실태조사 결과 2회 연속 부적격 판정을 받은 제조업체에 대하여 등록업무를 종료하며, 부적격 통보일로부터 해당품목의 재신청을 1년간 제한 한다.

5. 조건부 적격의 해제

① 조건부로 평가된 공급자는 제시된 조건을 해결한 후 기술 및 품질관련분야는 수요부서에, 일반경영분야는 주관부서에 관련 증빙자료를 첨부하여 조건해제를 의뢰한다.

② 수요부서는 공급자가 제출한 증빙자료를 검토한 후 결과를 주관부서에 통보하며, 주관부서는 검토결과를 종합하여 조건해제 여부를 결정하고 그 결과를 해당업체에 통보한다.

별표 4. 신뢰품목의 인정시험 및 시험사용 세부기준

1. 신뢰품목의 인정시험

① 피시험품 확인 및 시험의뢰

㉮ 신뢰품목에 등록 신청한 공급자로서 실태조사 결과 적격으로 통보받은 공급자는 우리공사의 승인을 받은 제작규격에 따라 피시험품을 제작한 후 제작규격 승인후 3개월 이내에 공인시험기관을 지정하여 인정시험을 신청하고 주관부서에 시험신청 증빙서류를 제출하여야 한다.

㉯ 수요부서는 피시험품 확인 및 인정시험 입회가 필요한 경우 피시험품 확인 및 입회를 할 수 있다.

㉰ 피시험품의 수량은 주관부서에서 수요부서와 협의하여 결정한다.

② 인정시험의 시행

㉮ 주관부서는 실태조사 결과가 적격으로 평가된 공급자에게는 제작규격을 승인하여 교부한다. 단, 인정시험에 우리공사의 입회가 필요한 경우에는 입회대상 시험항목 및 입회부서를 명시하여 통보한다.

㉯ 지침 제21조에 의거 공급자가 의뢰하고자 하는 공인시험기관이 동일품목에 대한 인정시험을 시행한 실적이 없는 경우에는 시험 가능여부 및 입회여부에 대한 당사의 사전검토를 받은 후 시험을 의뢰하여야 하며, 국내외에 공인된 시험기관이 없어 시험이 불가능한 인정시험 항목이 있는 경우의 시험방법은 당사와 협의하여 결정한다

㉰ 제작규격 승인 시 인정시험에 당사 직원의 입회를 명시한 품목에 대해서는 공급자가 당사 입회부서에 시험일정을 통보하고 입회에 관한 제반사항을 협의하여야 한다.

③ 인정시험의 입회

㉮ 수요부서는 제21조에 의한 인정시험에 입회하고자 하는 경우 제작규격 검토결과 통보시 입회항목 및 입회부서를 주관부서에 통보하여야 한다.

㉯ 인정시험 입회자는 공급자 및 시험기관과 협의하여 시험항목, 시험 절차 및 방법 등을 확인하고, 시험 중 발생하는 제반사항을 처리한다.

④ 인정시험의 생략

㉮ 해당품목의 구매규격에 적합하고, 지침 19조에 의한 공인시험기관의 시험결과를 제출하여 수요부서에서 인정받은 경우에는 인정시험의 일부 또는 전부를 생략 할 수 있다. 단, 동일 구매규격으로 운영하고, 시험조건이 동등 이상인 경우에 한 한다.

㉯ 인정시험의 생략여부는 수요부서의 검토의견에 따라 주관부서에서 결정한다. 단, 주관부서는 수요부서와 의견 이 상이한 경우에는 위원회에 상정하여 처리한다.

⑤ 인정시험 결과의 처리

㉮ 주관부서는 공인시험기관에서 시험성적서를 제출하면 구매규격 인정시험항목의 시행여부 및 합격여부를 5일 이내에 검토하여 적합한 경우에는 시험사용 대상품목은 수요부서에 시험사용을 의뢰하고 시험사용 대상이 아닌 품목은 유자격자로 등록하여야 하며, 부적합한 경우에는 해당 공급자에게 부적합 사유를 통보한다.

㉯ 인정시험에 불합격한 공급자가 불합격 사유를 해소하고 인정시험을 재 시행하고자 할 경우 주관부서에 피시험품 확인을 요청하여야 하며 불합격 통보후 1년 이내에 피시험품 확인요청이 없을 경우 등록신청을 취소하는 것으로 간주한다. 단, 피시험품 확인요청시 불합격 원인  및 대책을 포함하여야 하며 주관부서는 제출된 원인 및 대책을 수요부서에 통보한다,

㉰ 인정시험 불합격에 따른 재인정시험을 재시행할 경우에는 최초 시험항목과 동일하게 시험을 시행하여야 한다.

㉱ 등록이 결정된 신뢰품목은 사후관리를 위하여 공인시험기관의 시험성적서를 관련부서에 송부한다.

2. 신뢰품목의 시험사용

① 수요부서는 인정시험에 합격한 시험사용 대상품목에 대해서는 시험사용에 필요 한 수량을 우선 구매하여 실 선로 또는 관련 시험장에서 시험사용하고 그 결과를 주관부서에 통보하여야 한다.

② 주관부서는 시험사용 대상품목의 시험사용 결과가 적격으로 판정된 업체는 유자격자로 등록하고, 부적격으로 판정된 업체에 대하여는 부적격 사유를 통보한다.

③ 시험사용 1회 부적격으로 판정된 품목에 대하여 공급자가 재 시험사용을 희망할 경우는 부적격 원인을 규명하고 대책을 수립하여 인정시험용 피시험품을 제작한 후 확인 요청을 하여야 한다.

④ 공급자는 1회 부적격 통보를 받은 날짜로 부터 1년 이내에 1차 부적격 시험항목의 인정시험을 완료하고 수요부서로 재 시험사용을 신청해야 한다.

⑤ 시험사용은 품목당 총 2회로 제한하며 최초 1회 시험사용 자재 및 시험관련 제반비용(공사비, 시험비 등)은 당사에서 부담함을 원칙으로 하고, 1회 부적격으로 인해 재 시험사용을 시행할 경우 시험사용 자재비를 포함한 시험관련 제반비용(공사비, 시험비 등)은 해당 공급자가 부담해야 한다, 또한, 시험사용 결과 부적격으로 판정된 경우, 부적격 시험사용품을 원제품으로 교체하기 위한 비용(자재비 및 공사비 등)은 공급자가 부담하여야 한다.

⑥ 시험사용이 총 2회 부적격으로 판정된 공급자의 해당품목 재등록은 신규절차에 따른다.

⑦ 시험사용의 생략

시험사용 대상품목으로서 아래 항목 중의 하나에 해당되는 경우에는 시험사용을 생략할 수 있다.

㉮ 우리공사에서 수행한 연구과제로서 초도 개발품을 실 선로에 설치하여 시험사용을 시행한 결과 제품자체의 성능이 검증되어 수요부서에서 시험사용 생략을 요청하는 경우

㉯ 해당품목에 대하여 시험 사용기간을 초과하여 납품․사용한 실적이 있고, 제품자체의 성능이 확인되어 수요부서에서 시험사용 생략을 요청하는 경우

별표 5. 신뢰품목의 재인정시험

1. 지침 제23조 가항 4)호 내지 5)호에 따라 승인도면 또는 승인된 사용부품을 변경하고자 하는 공급자는 다음의 서류를 구비하여 기자재도면유통시템에 스캔 등재 후 On-Line으로 주관부서에 신청하여야 한다.

① 제작규격 (변경분만 제출 가능)

② 우리공사 구매규격과 제작규격의 상이점 명세표(상이점이 있는 경우에만 제출)

2. 지침 제23조 다항에 따라 성능보장에 중요한 영향을 미치는 도면 또는 부품의 변경이 있는 경우 재인정시험 여부 및 시험항목은 수요부서의 검토를 거쳐 주관부서에서 결정하며, 재인정시험은 최초 인정시험 절차와 같다. 단, 시험성적서 또는 검수시험으로 성능확인이 가능한 경우에는 재인정시험을 생략할 수 있다.

3. 주관부서는 승인도면 또는 승인된 사용부품의 변경을 승인한 경우 공급자 및 관련부서에 승인사항을 통보하고 공급자정보시스템에 변경이력을 입력한다.

4 수요부서는 신뢰품목의 구매규격이 개정된 경우 다음 자료를 첨부하여 주관부서에 통보하고, 주관부서는 시험항목 및 자격유효기간(재인정시험 미완료시 개정 시행일 이후 자격정지) 및 개정시행일 이후 개정된 규격으로 납품하여야 됨 등을 기등록사에 안내한다.

① 개정 구매규격 및 비교표

② 구매규격 개정사유, 주요 개정내용 및 시행일자

③ 재인정시험 시행근거, 시험항목 및 시험 소요기간(재인정시험 필요시)

④ 기타 관련자료 등

별표 6. 4M 관리기준

1. 대상품목 등록 신청시 별표1의 5항에 정한 기준에 따라 4M 관련서류를 기자재도면유통시스템에 등재하여 제출한다

2. 4M관리 대상품목 및 품목별 4M 변동 신고 세부사항은 SRM 공지사항에 공지하여 공급자가 열람할 수 있도록 공지하여야 한다

3. 대상품목별 승인된 4M사항 변동시 다음 표를 참고하여 변경신고를 하여야 하며 변경신고(증빙서류 포함)는 기자재도면유통시스템에 등재한 후 On-line 전송한다.

○ 4M 변동사항 신고대상 및 제출서류

구분	신고대상	제출서류	접수 관리	검토, 승인	현장확인
Man (사람)	설계,제조 품질분야 책임자 변경	변동 비교표 경력증명서 재직증명서 자격증(필요시)	조달전략실	조달전략실	품질검사소 [중간 및 납품검사시 현장점검]
Machine (설비)	제조,시험 설비변경	변동 비교표 설비제원 및 용도 검교정성적서(시험설비) 구매 또는 임대차계약서 사진	“	조달전략실
Material (부품)	부품변경 (구입선, 형식,규격)	변동 비교표 규격서 및 도면 시험성적서	“	수요부서[검토] 조달전략실 [승인]
Method (공정)	제조공정 변경	변동전후공정비교표 변동전후품질비교표 (시험성적서등 포함)	“	수요부서[검토] 조달전략실 [승인]

4. 변경 신청서류 검토 및 승인

① 4M 변동사항 검토 및 승인은 제23조(등록사항 변경 및 승인)의 처리절차에 따른다.

② 주관부서는 승인된 사항을 공급자 및 관련부서에 통보하여야 한다.

③ 승인된 4M 변동사항을 신고하지 않을 경우에는 기자재공급자관리지침 제25조(제재)에 의거 공급유자격을 정지할 수 있다.

5. 4M 관리 품목

번호	배전	번호	송변전
1	가공개폐기 [가스절연(자동), Eco 및 폴리머절연(자동)]	6	가스절연개폐장치 [25.8kV GIS, 170kV GIS]
2	지상개폐기 [가스절연(자동), 에폭시몰드절연(자동)]	7	전력용변압기 [154kV 상분리형 전력용변압기, 345kV 단상단권변압기]
3	변압기 (주상, 지상)	8	c [154/345㎸ 전력케이블(광복합포함)]
4	라인포스트 애자	9	전력케이블용 부속재 (접속함)
5	특고압 배전가공 절연전선	10

운영분야		배전
품목명		가공개폐기
규격		가스절연(자동)	Eco 및 폴리머절연(자동)
항목별 운영기준	사람	◦설계 실무자 - 설계 또는 연구분야 경력자(1년 이상) 1명 ◦제조 실무자 - 제조분야 경력자 (3년 이상) 1명 ◦Q/C 실무자 - 제조 또는 품질분야 경력자 (3년 이상) 1명
	설비	◦제조설비 - 가스절연 : Clean Room, TIG용접기(또는동등이상) 가스진공 충진장치, LEAK METER, 수밀성 시험지그 - Eco 및 폴리머절연 : 성형기(또는 내전압시헙기) ◦시험장비 - 내전압시험기, 충격시험기, 부분방전시험기
	부품	◦방압변 ◦붓싱 ◦구출선 및 몰드콘 ◦조작부(메카니즘) ◦주회로부 Ass'y ◦가동전극,고정전극 ◦가스방출장치 ◦CT	◦VI (Vacuum Interrupter) ◦HOUSING ◦폴리머 붓싱 ◦조작부(메카니즘) ◦구출선 및 몰드콘
	공정	◦관리공정 - 몰드콘건조공정, 용접공정, 붓싱조임공정
비고

운영분야		배전
품목명		지상개폐기
규격		가스절연(자동)	에폭시몰드절연(자동)
항목별 운영기준	사람	◦설계 실무자 - 설계 또는 연구분야 경력자(1년 이상) 1명 ◦제조 실무자 - 제조분야 경력자 (3년 이상) 1명 ◦Q/C 실무자 - 제조 또는 품질분야 경력자 (3년 이상) 1명
	설비	◦제조설비 - 가스절연 : Clean Room, TIG 용접기(또는동등이상) 가스진공 충진장치, LEAK METER - 에폭시몰드 절연 : 성형기(또는 내전압시헙기) ◦시험장비 - 내전압시험기, 충격시험기, 부분방전시험기
	부품	◦주회로 Ass'y ◦가동전극 ◦고정전극 ◦조작부(메카니즘) ◦순간압력저감장치◦CT, PT	◦Main Housing ◦V.I (Vacuum Interrupter) ◦조작부(메카니즘) ◦CT, PT
	공정	◦관리공정 - 붓싱조임공정, 용접공정
비고

운영분야		배전
품목명		변압기
규격		주상	지상
항목별 운영기준	사람	◦설계 실무자 - 설계 또는 연구분야 경력자(1년 이상) 1명 ◦제조 실무자 - 제조분야 경력자 (3년 이상) 1명 ◦Q/C 실무자 - 제조 또는 품질분야 경력자 (3년 이상) 1명
	설비	◦제조설비 - 소둔로, 권선기, 건조로, 진공주유 및 탈취기 ◦ 시험장비 - 변압비시험기, AC 내전압시험기, 유도발전기, 충격전압발생기
	부품	◦철심 ◦1차권선 ◦2차권선 ◦절연지 ◦1차붓싱 ◦2차붓싱 ◦방압장치	◦철심 ◦1차권선 ◦2차권선 ◦절연지 ◦2차붓싱 ◦한류휴즈 ◦순간압력 저감장치
	공정	◦관리공정 - 건조공정, 진공공정
비고

운영분야		배전
품목명		라인포스트 애자
규격		자기제
항목별 운영기준	사람	◦설계 실무자 - 설계 또는 연구분야 경력자(1년 이상) 1명 ◦제조 실무자 - 제조분야 경력자 (3년 이상) 1명 ◦Q/C 실무자 - 제조 또는 품질분야 경력자 (3년 이상) 1명
	설비	◦제조설비 - Hopper Scale, 사상기, 건조실, 턴넬가마 ◦시험장비 - 냉열시험기, 흡습시험기
	부품	◦자기 ◦시멘트
	공정	◦관리공정 - 원재료배합 공정, 건조 및 소성공정, 자기 및 금구접합 공정
비고

운영분야		배전
품목명		특고압 배전가공 절연전선
규격		알루미늄 절연전선
항목별 운영기준	사람	◦설계 실무자 - 설계 또는 연구분야 경력자(1년 이상) 1명 ◦제조 실무자 - 제조분야 경력자 (3년 이상) 1명 ◦Q/C 실무자 - 제조 또는 품질분야 경력자 (3년 이상) 1명
	설비	◦제조설비 - 신선기, 연선기, CCV 라인 압출기 ◦시험장비 - 내전압시험기, 절연저항시험기, 인장시험기, 내트레킹시험기
	부품	◦도체 ◦강선 ◦도체 수밀층 (ACSR/AW-TR/OC만 해당) ◦내부반도전층 ◦절연층 ◦피복층 (ACSR/AW-TR/OC만 해당)
	공정	◦관리공정 - 신선공정 - 연선공정 - CCV압출라인공정
비고

운영분야		송변전
품목명		가스절연개폐장치
규격		25.8kV GIS	170kV GIS
항목별 운영기준	사람	◦설계 실무자 - 설계 또는 연구분야 경력자(1년 이상) 1명 ◦제조 실무자 - 제조분야 경력자 (3년 이상) 1명 ◦Q/C 실무자 - 제조 또는 품질분야 경력자 (3년 이상) 1명
	설비	◦제조설비 - Clean Room, 진공펌프, Time-tester, 충격기록계 SF6 가스회수장치(170kV이상) ◦시험장비 - 상용주파내전압시험기, 부분방전시험기, 기계적동작시험기 회로시험기, 절연저항측정기, 주회로저항시험기, 가스검출기 켈리브레이터
	부품	※ 별첨1	※ 별첨2
	공정	◦관리공정 - 부품구매공정, 차단부 조립공정 총 조립후 자주검사공정	◦관리공정 - 부품구매공정, 차단부 조립공정 도체접속 Link연결부 조립공정 총 조립후 자주검사공정
비고

운영분야		송변전
품목명		전력용변압기
규격		154kV 상분리형 전력용변압기	345kV 단상단권변압기
항목별 운영기준	사람	◦설계 실무자 - 설계 또는 연구분야 경력자(1년 이상) 1명 ◦제조 실무자 - 제조분야 경력자 (3년 이상) 1명 ◦Q/C 실무자 - 제조 또는 품질분야 경력자 (3년 이상) 1명
	설비	◦제조설비 - 권선기, 건조로, 여과기, 진공펌프, 건조공기발생장치 충격기록계, 방진룸 ◦시험장비 - 유도내전압시험기, 부분방전시험기, 상용주파내전압시험기 뇌임펄스 내전압시험기, 기계적보호장치 동작시험기
	부품	◦철심 및 권선 ◦절연지 ◦송유펌프 ◦부하시탭절환기 ◦모타구동장치 ◦자동전압조정기 ◦방열기 ◦1,2,3차 붓싱 ◦Cable Plug & Socket ◦피뢰기 ◦방압안정장치	◦충격압력계전기 ◦OLTC 보호계전기 ◦가스검출계전기 ◦변류기 ◦권선온도계 ◦활선정유장치 ◦전자접촉기 ◦보조계전기 ◦냉각Fan 및 Fan모터 ◦유온도계
	공정	◦관리공정 - 부품구매공정, 총조립후 자체시험공정
비고

운영분야		송변전
품목명		전력케이블	전력케이블용 부속재
규격		154/345㎸ 전력케이블 (광복합포함)	접속함
항목별 운영기준	사람	◦설계 실무자 - 설계 또는 연구분야 경력자(3년 이상) 1명 ◦제조 실무자 - 제조분야 경력자 (3년 이상) 1명 ◦Q/C 실무자 - 제조 또는 품질분야 경력자 (3년 이상) 1명
	설비	◦제조설비 - 신선기, 연선기, 절연설비 금속시스기, 방식층 압출기 ◦시험설비 - AC내전압기, Impulse시험기 부분방전시험기	◦제조설비 - 스트레스콘사출기 - Epoxy 주형기, - 절연통(IJ, 종단) ◦시험설비 - AC내전압기, 부분방전시험기
	부품	◦내부 반도전 컴파운드 ◦절연 XLPE 컴파운드 ◦외부 반도전 컴파운드	◦스트레스 콘 ◦에폭시 ◦절연통(IJ, 종단) ◦애관(종단)
	공정	◦원재료검사 ◦생산공정 - 신선공정, 연선공정, 절연공정, 시스공정, 피복공정 ◦시험공정 - 자체시험	◦ 원재료검사 ◦ 생산공정 - 스트레스 콘 - 에폭시 ◦시험공정 - 자체시험
비고

□ 가스절연개폐장치 부품 관리기준

[별첨#1] ● 25.8kV 가스절연개폐장치 (GIS) (규격 : 600/2000A, 25kA)

번호	부 품 명	규격	TYPE	재질	제조회사
1	진공차단부 (V.I)
2	계기용변압기 (PT)
3	변류기 (CT)
4	보호계전기 (OCR, OCGR)
5	Cable Plug & Socket
6	방압안전장치(PRD)
7	SF6 가스밀도검출기
8	피뢰기(LA)
9	Enclosure (외함)
10	차단기부
11	단로기부
12	3단개폐기부
13	Bus Bar
14	Spacer
15	Voltage Indicator (LPS)
16	전력량계(W.H.M)
17	MCCB
18	Meter (V, A, PF ,WH, Var)
19	절체스위치 (AS, VS)
20	절연로드
21	Annunciator
22	O-Ring
	차단기 조작기구부 부품
23	- 투입스프링
24	- 트립스프링
25	- Main Shaft Unit
26	- Cam Unit
27	- Gear Unit
28	- Latch (투입, 트립용)
29	- 베어링류
30	- 조립 볼트류
31	- Motor
32	차단기 PMA 조작기
33	단로기 조작기
34	3단개폐기 조작기
	조작제어반 부품
35	- 전자접촉기
36	- Aux Ry
37	- Multi-Socket
38	- Limit S.W
39	- 보조접점 (CB, DS, ES)

[별첨#2] ● 170kV 가스절연개폐장치(GIS)(규격 : 1200/2000/4000A, 31.5/50kA)

번호	부 품 명	규격	TYPE	재질	제조회사
1	Enclosure (외함)
2	계기용변압기 (PT)
3	변류기 (CT)
	차단기 부품
4	- 도체
5	- 각종 접촉자 (Contact)
6	- Puffer 실린더 및 피스톤
7	- 노즐
8	- 테프론링
9	- Link부(연결핀, 분할핀 포함)
	단로기 부품
10	- 도체
11	- 접촉자
12	- Link부(연결핀, 분할핀 포함)
	접지개폐기
13	- 도체
14	- 접촉자
15	- 접지단자
16	- Link부(연결핀, 분할핀 포함)
17	붓싱
	모선
18	- 도체
19	- 접촉자 (튜립콘텍터)
20	- Bellows
	절연물
21	- 스페이셔 (Spacer)
22	- 절연로드
23	- 지지절연통
24	- 지지애자
25	Cable Plug & Socket
26	방압안전장치(PRD)
27	SF6 가스압력감시기
28	피뢰기(LA)
29	O-Ring
30	윤활제 (구리스 류)
	조작기구부 주요부품
31	전동기
32	컴프레샤
33	전자밸브
34	실린더 및 피스톤
35	유압펌프
36	Accumulator
37	공기/유 압력계
38	Driving Shaft
39	기어부

부    칙(1997.  4.  1)

① (시행일) 이 지침은 1997. 4. 1부터 시행한다.

② (경과조치)

1. 이 지침 시행일 이전에 일반품목의 등록된 공급자는 등록일로부터

3년간 자격을 유지한다.

2. 이 지침 시행일 이전에 개발채택품목 및 선정품목의 등록된 공급자와 자격심사 절차를 거쳐 입찰대상자로 선정된 해외공급자는 해당품목의 최근 자격부여일로 부터 3년간 자격을 유지한다. 다만, 우리공사가 필요하다고 인정하는 품목에 대하여는 이 규정에 따라 공급자 자격심사를 재실시할 수 있다.

3. 이 지침 시행일 이전에 일반품목의 공급자 등록신청 및 인정품목 및 선정품목의 유자격자로 등록신청한 공급자에 대하여는 이 규정에 정하는 바에 따라 후속절차를 수행한 후 등록여부를 결정한다.

③ 기자재개발 추진규정 제51조에 정한 “업체자격기준”, “국산화율 관리 기준”, “국산화품목 경제성 평가기준”은 이 규정의 시행일로부터 폐지한다.

부   칙(1998. 11. 7)

① (시행일) 이 지침은 1998. 11. 2부터 시행한다.

② 선정품목공급자관리업무지침, 규격인정품목공급자관리업무지침, 일반품목 및 기타품목 공급자관리업무지침은 이 지침 시행일로부터 폐지하고 기자재공급자관리업무 편람으로 통합 운영한다.

부   칙(1999. 12. 14)

이 지침은 1999. 11. 30부터 시행한다.

부   칙(2001. 3. 30)

① (시행일) 이 지침은 2001. 4. 2부터 시행한다.

② (경과조치) 이 지침 시행일 이전에 기타품목에 등록된 공급자는 시행일 이후 선정품목의 공급자로 한다.

부   칙(2001. 12. 4)

이 지침은 2001. 12. 4부터 시행한다.

부   칙(2003. 9. 1)

이 지침은 2003. 9. 1 부터 시행한다.

부   칙(2005. 7. 1)

이 지침은 2005. 7. 1 부터 시행한다.

부   칙(2006. 4. 1)

이 지침은 2006. 4. 1 부터 시행한다.

부   칙(2006. 7. 1)

이 지침은 2006. 7. 1 부터 시행한다.

부   칙(2006. 11. 15)

이 지침은 2006. 11. 15 부터 시행한다.

부   칙(2008. 04. 21)

이 지침은 2008. 4. 1 부터 시행한다.

부   칙(2009. 04. 8)

이 지침은 2009. 4. 8 부터 시행한다.

부   칙(2009. 09. 25)

이 지침은 2009. 9. 25 부터 시행한다.

부   칙(2009. 12. 1)

① 이 지침은 2009. 12. 1부터 시행한다.

② 기자재공급자관리업무 편람은 이 지침 시행일로부터 폐지하고 기자재공급자 관리지침으로 통합 운영한다

부   칙(2010. 9. 27)

이 지침은 2010. 9. 27 부터 시행한다.

부   칙(2010. 12. 03)

이 지침은 2010. 12. 03 부터 시행한다.

부   칙(2011. 9. 8)

① (시행일) 이 지침은 2012. 1. 1부터 시행한다.

② (경과조치)

1. 이 지침 시행일 이전에 인정·선정·일반품목의 등록된 공급자로서 신뢰품목 및 표준품목으로 조정된 공급자는 등록일로부터 3년간 자격을 유지한다.

2. 이 지침 시행일 이전에 일반품목의 공급자 등록신청 및 인정품목 및 선정품목의 유자격자로 등록신청한 공급자에 대하여는 이 규정에 정하는 바에 따라 후속절차를 수행한 후 등록여부를 결정한다.

부   칙(2012. 4. 20)

이 지침은 2012. 4. 20 부터 시행한다.

Ⅵ.  부   록

부록 1. 업무절차도

1. 등록대상품목 지정업무 흐름도

2. 신뢰품목 등록업무 절차도

3. 삭제

3. 표준품목 등록업무 흐름도

4. 4M 변경업무 흐름도

부록 2. 서  식

1. 등록신청안내 공고문

2. 신뢰품목 공급유자격자 등록신청서

3. 표준품목 공급유자격자 등록신청서

4. 등록신청 검토서

5. 기자재공급 유자격 변경등록 신청서

6. 등록 변경내용 종합심사 보고서

7. 피시험품 확인 스티커 관리기준

부록 3. 실태조사 심사기준

1. 기술분야

○ 기술분야 심사보고서

○ 기술분야 점검표 및 심사기준

2. 품질분야

○ 품질분야 심사보고서

○ 품질분야 점검표 및 심사기준

3. 국외제조사 등록서류

4. 중대고장기준

5. 송변전 품질분야 세부실사 품목

부록1. 업무흐름도

1. 등록대상품목 지정업무 흐름도

	주관부서	③ 지정의뢰			수요부서
	제출서류 검토 및 확정				기자재 구매 규격 제정
	④ 규격공개				② ① 통보 상정
	등록안내 공고				표준심의위원회
	공급자정보시스템				규격심의확정
					※ 일반 구매규격인 경우 본 절차 불요

2. 신뢰품목 등록업무 흐름도

신청회사							주관부서					수요부서									비 고
																					ㆍ등록신청서 및 제작도면 On-line 접수 ㆍ제 작 규 격 검토 ․ 적 격 : 제작규격승인 ․ 부적격 : 재실사 ․ 피시험품 확인 요청 (신청회사,On-line신청) ․ 국내ㆍ외 공인시험기관 ⓐ 인정시험 합격 ⓑ 인정시험 불합격 ① 시험사용 대상품목 ② 시험사용 비대상품목
		신청서류 제출							신청서류 접수
									서류심사(종합)						서류심사 (기술, 품질)
									실태조사(종합)						실태조사 (기술, 품질)
									제작규격 승인
		피시험품 제작
		인정시험 신청
ⓑ												①
								시험성적서 접수 및 검토
							ⓐ ②
														시험사용
									공급유자격 등록
									관련 처ㆍ실 통보

3. 표준품목 등록업무 흐름도

신청회사						주관부서					비 고
											ㆍ등록신청서 및 제작도면 On-line 접수
		신청서류 제출						신청서류 접수
								서류심사
								공급유자격자 등록

4. 4M 등록 및 변경업무 흐름도

제조회사	주관부서	수요부서	비 고
			ㆍ기자재도면유통 시스템 On-line 접수 ․ 피시험품 확인 요청 (신청회사,On-line신청) ․국내ㆍ외 공인시험기관 ․관련처·실,품질검사소 신청업체 ․ 4M승인내용과 상이 할시 주관부서 통보

등록․변경신청

신청서 접수

신청서류 검토

제작규격 승인

피시험품 확인

피시험품 제작

인정시험 의뢰

성적서 검토

변경승인

관련부서 통보

설비

부품

사람

공정

신청서류 보완

서류검토 완료

공정

사람

부품

설비

필요시

필요시

불합격

필요시

품질검사소

현장확인

필요시

YES

반송

NO

중간 및 납품 검사시 현장확인

합격

부록2 서식

부록2-1

한국전력공사 공고 제 20××-00000 호

기자재공급 유자격자 등록안내 공고(예시)

우리 공사의 전력용기자재 공급유자격자 등록 요강을 다음과 같이 공고합니다.

1. 대상품목

No	품 명	품목구분	운용구분	기술요건(요약)
1	○○○○○	신뢰품목	송변전
2	△△△△△	표준품목	배전

2. 신청서 교부 및 접수 : 공고일 이후 수시 교부 및 신청 접수

3. 신청자격 : 국가계약법 시행령 제12조에서 정한 경쟁입찰 참가자격 요건을 갖추고 해당품목의 설계 및 제조능력, 품질보증능력 및 사후관리체계를 갖춘 공급자.

4. 등록신청서류 : 우리공사 소정의 등록신청서(관련 증빙자료 포함), 제작규격.

[등록신청서 : 공급자정보시스템 주소 : srm.kepco.net ]

[제작규격 : 기자재도면유통시스템 주소 : edms.kepco.co.kr]

5. 등록자격심사 : 당사 기자재공급자 관리지침에 의함.

6. 기타사항

① 자격심사 후 등록된 자는 3년간 당사 유자격 회사로서 입찰참가자격 부여.

② 정부 또는 우리 공사의 방침에 따라 유자격자로 지정되어도 입찰참여가 제한될 수 있음.

③ 접수된 서류는 일체 반환되지 않음.

④ 문의사항은 당사 공급자정보시스템 참조 및 조달전략실 조달제도개선팀 (☎ 02-3456-4472

/4474/4475/4477)으로 문의바람.

20xx .   xx.   xx

부록2-2(신뢰품목)

한국전력공사 공고 제 20××-00000 호

등 록 신 청 서

○ ○ ○ ○ 주식회사

< 전화 : (XXX) XXX-XXXX >

문서번호 : ○ ○ 공업 XXX 호                                  200 .   .   .

수    신 : 한국전력공사  사장

참    조 : 조달전략실 조달제도개선팀장

제    목 : 신뢰품목 공급유자격자 등록신청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 당사는 귀사의 송변전 (배전, 정보통신) 설비 신뢰품목 공급유자격자로 등록코자 아래와 같이 신청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

3. 신청품목 : ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○

붙    임 : 1. 공급유자격자 등록신청서 및 증빙서(공급자포탈시스템)

2. 기술규격 및 관련도면(기자재도면유통시스템). 끝.

○ ○ ○ ○ 주 식 회 사

○○○시  ○○○구  ○○동  XX번지

대표이사  ○  ○  ○ (직인)

신뢰품목 공급유자격자 등록신청서

1. 공급자 기본정보

변경요청사항	대표자□｜상 호□ ｜본점주소□｜공장등록지□ (■가 변경항목임)
등록구분	신규□｜등록갱신(만료)□｜등록갱신□						회 사 명
대표자	성 명		대표권			주민등록번호				처치구분
순번 1
법인등록번호						사업자등록번호
회사형태	법인□ 개인□					기 업 구 분		대기업□ 중소기업□
사업형태	제조□ 판매□					상시종업원수		총 명
자 본 금	(백만원, US＄)					자 산 총 액		(백만원, US＄)
본 사	주 소
	TEL				FAX			EMAIL
국내사무소	주 소
	TEL			FAX				EMAIL
공장(1) 〔추가〕	주 소
	TEL			FAX				사업자 등록번호
업무담당자	성명	직 책		e-mail 주소				전화번호				담당품목
순번 1

2. 등록신청품목

NO	품 목 명	자재식별번호	참고구매 규격서번호	운용분야	제조자 사업자등록번호
1

3. 납품실적(신청품목 또는 유사품목에 한하여 최근 3년 이내)

KEPCO	타회사	품 명	규 격	납품일자	납 품 처	납품번호	동일 품목	유사 품목

※ 첨부 : 납품실적증명서(납품처가 우리공사가 아닌 경우에만 제출)

( 우리공사 이외의 납품실적은 납품실적증명서 또는 세금계산서(거래명세표 포함) 사본을 첨부하고 국외업체는 공공기관 이외의 납품실적에 대하여 이를 공증하거나 현지 상공회의소의 확인을 받은 경우에는 세금계산서 등 증빙자료 첨부 생략 가능)

주1) 납품처란은 납품서상 입고사업소명

주2) 납품번호란은 납품서상의 납품번호(10자리)

공장부지면적	제조시설면적	부대시설면적	업종 분류번호	소유 구분
㎡	㎡	㎡		자가□ 임대□

4. 공장규모(신청품목 제조공장)

※ 첨부 : 공장등록증명서(외국의 경우 상응하는 증빙서)

(공장등록증명서상의 업종 분류번호가 신청품목과 일치하는 경우에만 우리공사 기자재 공급

유자격자로 등록가능)

5. 신용평가등급

A. Dun & Bradstreet No.               RATING

단, 외국회사가 직접 등록신청 시에 평가한다.

B. 신용평가정보

평 가 종 류	등급평가일	유효기간	등급	평 가 기 관

※ 첨부 : 신용평가기관에서 가장 최근에 평가한 신용평가등급확인서

6. 인력현황

설 계	제 조	시험/검사	품질관리	기 타	합 계

주) 신청품목 관련조직의 인력만 기록

7. 사후관리체계

사후관리책임 조직 및 위치					한국내 사후관리 조직(국외업체의 경우)
부서명		전담인력		명	조직명		전담인력		명
주 소					주 소
담당자		전 화			담당자		전 화

8. 설계업무 수행현황

설계단계 ①	자 체 ②	외 주		기술제휴사 (해 외)⑤	비 고 ⑥
		국 내③	국 외④

주) 1. ①항은 신청품목의 시스템 및 구성품에 대한 설계 단계별(예, 계통설계, 기기설계, 상세설계, 구조설계, 용량설계, 설계검증, 설계해석, 제작도면, 구매규격, 시험/검사절차 등)로 세분하여 작성

2. ②, ③, ④, ⑤항은 해당되는 항목에 ○표시를 할 것

3. ⑥항은 외주 또는 기술제휴 업체명 기록

9. 주요 생산설비 및 시험/검사장비 현황

순번	장 비 명	규 격	사용연수	수 량	용 도	비 고
1

주) 신청품목의 생산 및 시험/검사에 필요한 설비만 기록

10. 기술제휴 현황

제휴기술내용	기술제휴사	기술제휴기간	제휴품목의 형식·용량
		～

※ 첨부 : 기술제휴계약서 및 계약내용전문 사본

11. 공인규격 및 품질보증체제 인증서 보유 현황

인증서 명칭	인증기관	유효기간	인증품목	인증된 사업소	비 고

※ 첨부 : 품질경영 시스템 인증서(ISO9001)

주) 1. 신청품목 관련사항만 기록(신청품목과 인증품목이 일치하는 경우만 인정)

2. 유효기간 내에 있는 인증서에 한해 인정

12. 법령에 의한 허가, 인가, 면허, 등록 또는 신고 현황

순번	인허가 명 칭	취득일자	유효기간	승인기관	비 고

※ 첨부 : 관련 증빙서(주3에 해당하는 업종 신청 시)

주) 1. 해당되는 경우 신청품목 관련사항만 기록

2. 유효기간이 있는 경우 기간 내에 있는 인증서에 한해 인정

3. 법령에 의한 사항 : KS인증, 형식승인, 계량기제작업(수리) 등록, 폐기물처리허가, 안전인증, 직접생산 확인증명서 등

13. 외주처리 현황

외 주 범 위	외주업체명	외주업체 소재지	비 고

첨부 : 1. 사업자등록증명원

2. 법인 등기부등본 또는 주민등록등본(개인의 경우)

3. 인감증명서

4. 공장등록증명서

5. 납품실적증명서(해당되는 경우)

6. 신용평가등급확인서

7. 기술제휴계약서 및 A/S 제공계약서(해당되는 경우)

8. 한국산업규격표시인증서(KS), 형식인증서, 품질경영시스템인증서(ISO9001)

(해당되는 경우)

9. 법령에 의한 인가, 허가, 면허, 등록 또는 신고서(해당되는 경우)

본 신청서의 기재사항은 틀림이 없으며, 허위사실이 발견될 경우 등록취소를

수락함은 물론 이에 따른 모든 문제는 당사에서 책임지겠습니다. 또한 물품구매    입찰참가자의 자격심사 및 등록 등에 관한 업무는 “기자재공급자관리지침”에서    정하는 바에 따르겠습니다.

년    월    일

○○주식회사 대표이사           (인)

부록2-3 (표준품목)

표준품목 공급유자격자 등록신청서

1. 공급자 기본정보

변경요청사항	대표자□｜상 호□ ｜본점주소□｜공장등록지□ (■가 변경항목임)
등록구분	신규□｜등록갱신(만료)□｜등록갱신□						회 사 명
대표자	성 명		대표권			주민등록번호			처치구분
순번 1
법인등록번호						사업자등록번호
회사형태	법인□ 개인□					기 업 구 분		대기업□ 중소기업□
사업형태	제조□ 판매□					상시종업원수		총 명
자 본 금	(백만원, US＄)					자 산 총 액		(백만원, US＄)
본 사	주 소
	TEL				FAX			EMAIL
국내사무소	주 소
	TEL			FAX				EMAIL
공장(1) 〔추가〕	주 소
	TEL			FAX				사업자 등록번호
업무담당자	성명	직 책		e-mail 주소				전화번호				담당품목
순번 1

2 등록신청품목

NO	품 목 명	자재식별번호	참조구매 규격서번호	운용분야	제조공장 사업자등록번호

※ 첨부 : 관련 증빙서 사본

주) 신청품목 관련사항만 기록

3. 공장규모(신청품목 제조공장)

공장부지면적	제조시설면적	부대시설면적	업종 분류번호	소유 구분
㎡	㎡	㎡		자가□ 임대□

※ 첨부 : 공장등록증명서(외국의 경우 상응하는 증빙서)

(공장등록증명서상의 업종 분류번호가 신청품목과 일치하는 경우에만

우리공사 기자재 공급 유자격자로 등록가능

첨부 : 1. 사업자등록증명원

2. 법인 등기부등본 또는 주민등록등본(개인의 경우)

3. 인감증명서

4. 공장등록증명서

5. 법령에 의한 인가, 허가, 면허, 등록 또는 신고서(해당되는 경우)

본 신청서의 기재사항은 틀림이 없으며, 허위사실이 발견될 경우 등록취소를

수락함은 물론 이에 따른 모든 문제는 당사에서 책임지겠습니다. 또한 물품구매    입찰참가자의 자격심사 및 등록 등에 관한 업무는 “기자재공급자관리지침”에서    정하는 바에 따르겠습니다.

년    월    일

○○주식회사 대표이사           (인)

부록2-4

등록신청 검토서

접수일자		/ /			품목구분						신청구분
신 청 품 목											운 용 구 분
제조회사 정 보	신청회사명										대 표 자
	사업자 등록번호										업 종
	종 업 원 수			총인원 명
	주 소			우) (☏ )
신청서 검토결과
검 토 항 목											적 격		부 적 격
1. 사업자등록증명원
2. 법인 등기부등본 또는 주민등록등본
3. 인감증명서
4. 공장등록증명서
공장의 업종(분류번호)
공장(1) 주소 및 규모[추가]				우) (☏ )
				사업자등록번호							전화번호
				공장부지면적							제조시설면적
				발행기관							발행일자
5. 법령에 의한 인가, 허가, 면허, 등록 또는 신고서
6. 납품실적증명서
신청품목관련 제조납품실적
7. 신용평가등급확인서
8. 기술제휴계약서 및 A/S 제공계약서
9. 한국산업규격표시인증서(KS)
10 형식승인서
11 품질경영시스템인증서(ISO9001)
검토결과
검토(승인)일자				담당자								팀 장

부록2-5

기자재공급 유자격 변경등록 신청서

									결 재	담 당								팀 장
접수번호		접수일자
1. 유자격 회사 등록 기본정보
상 호
법인번호									사업자등록번호
본 사	주소
	TEL				FAX						EMAIL
2. 변경등록 신청내역
변경요청사항	①대표자 ②상호 ③본점주소 ④공장등록지
대 표 자	공동/각자대표		성 명					주민등록번호					대표권				처치구분
순번 1
상 호
본 사	주소
	TEL				FAX						EMAIL
변 경 사 유
공 장(1) [추 가]	주 소
	TEL					FAX					사업자 등록번호

첨부 서류	1. 사업자등록증명원
	2. 공장등록증명서
	3. 인감증명서
	4. 법인등기부등본 또는 주민등록등본(개인)
	5. 법령에 의한 인가, 허가, 면허, 등록 및 신고서

상기와 같이 기자재공급자 기본정보 등록사항의 변경을 요청합니다.

년     월     일

상호 :                            대표자명 :     (인)

변경등록신청 첨부서류 명세서

제 출 서 류	변 경 유 형
	상호	대표자	본 점 주 소	공 장 이 전
입찰참가자격 변경등록 신청서(당사)	○	○	○	○
사업자등록증명원	○	○	○
공장등록 증명서				○
인감 증명서	○	○	○
법인 등기부 등본 또는 주민등록 등본(개인)	○	○	○
법령에 의한 인가, 허가, 면허, 등록 및 신고서	○			○

부록2-6

등록 변경내용 종합심사 보고서

1. 기본사항                                          보고일자 :

신청회사	회 사 명					대 표 자
	주 소					전화번호
품 목 명			실사일자	/ /		품목구분
실 사 자	(인)				수 검 자	(인)

2. 변경내용

□  공장이전   □  공장추가   □  양도 ․ 양수

3. 점검내용

점검 분야	평 가 요 소	평 가 내 용
		적합	부적합
일반경영	공장/사업장 규모
	사후관리체제 유지 여부
	청정실/방진실 운영(해당품목에 한함)
기 술	설계인력 유지 여부
	제조인력 유지 여부
	제조설비 유지 여부
	시험ㆍ검사설비 유지 여부

4. 종합판정

심사결과	적격 □	조건부적격 □	부적격 □
사 유

5. 결    재

결재	담당자		승인자
	(인)		(인)

※ 종합판정 기준

○ 적  격 : 부적합으로 판정된 항목이 없는 경우

○ 부적격 : 부적합으로 판정된 항목이 1개 이상인 경우

○ 조건부 적격 : 부적격으로 평가되었으나, 단기간 내에 보완이 가능한 경우

※ 평가요소 세부심사기준 : 『기자재공급자 관리지침』부록Ⅲ 분야별 실태조사 심사기준 적용

부록3. 실태조사 심사기준

부록3-1 기술분야

기술분야 심사보고서

1. 신청품목 및 제조회사 보고일자 :
품 목 명						품목구분
운용분야						특정조달여부		YES□ NO□
신청회사	회 사 명					TEL.		FAX
	주 소	본사
		공장
실사일자			/ /	실사자	인		수검자		인

2. 요소별 평가내역

평 가 요 소		평 가 결 과
		배점	평가	평점
설계분야	설계 실적	10
	설계 인력	15
	설계 수행능력	10
제조분야	제조 인력	15
	제조 능력	10
	제조 설비	15
시험분야	검수시험 수행능력	15
	시험자료	10
합 계		100

3. 기술분야 심사결과

□ 적격           □ 조건부 적격           □ 부적격

사  유 :

붙 임: 기술분야 점검표 1부

결 재	담당자	검토자	승인자

기술분야 점검표

신청품명 :                                품목구분 :

신청회사 :                                평가일자 :

조항	심사항목	요구사항	평 가			비 고
			적	보	부
1	설계분야
1.1	설계실적
	◦ 설계 경험 및 실적보유 유무 -자체 설계 경험, 실적 -외부 지원설계 경험, 실적 -유사품목 설계 경험 및 실적 ☞ 품목별 세부기준 별도 운영	-기술자료 및 관련규격 -설계도면 및 설계실적 -연구개발 실적 -타회사 또는 기관과 기술제휴 및 기술도입 실적 ※유사품목 : 신청품목과 기술사양 및 설계조건이 유사하고 더 엄격한 제품임
1.2	설계인력
	◦ 설계 전문인력 보유 유무 -전문연구원을 포함하여 설계업무만을 전담하는 인원의 적정여부 ☞ 품목별 세부기준 별도 운영	-설계조직도 및 재직증명서
1.3	설계수행능력
	◦ 설계장비 보유상태 ◦ 설계인력의 설계경험 및 자격증 유무 -해당품목 설계경험 및 근무경력 -설계관련 기술자격 보유 여부 ※ 유사품목 생산업체 근무경력 인정 (확인가능할 경우) ☞ 품목별 세부기준 별도 운영	-설계장비 기록대장 -설계인력 근무경력 및 보유자격증 (필요시 학력증명서 포함) -설계인력의 해당품목 또는 유사 품목 설계실적 증빙자료

조항	심사항목	요구사항	평 가			비 고
			적	보	부
2	제조분야
2.1	제조인력
	◦ 해당품목 제조에 관련된 관리 및 기능 인력 보유 유무 ☞ 품목별 세부기준 별도 운영	-제조관리 및 생산관련 조직도 -관련인원 재직증명서
2.2	제조능력
	◦ 제조인력의 근무경험 및 자격증 유무 -해당품목 근무경력 및 기술수준 -기술자격 보유 여부 ※ 유사품목 생산업체 근무경력 인정 (확인가능할 경우) -제작규격서 및 도면 보유 여부 ☞ 품목별 세부기준 별도 운영	-제조인력 근무경력 및 보유 자격증 (필요시학력증명서 포함) -제조인력의 해당품목 또는 유사 품목 제조경험 증빙자료 -제작규격서 및 도면
2.3	제조설비 보유
	◦ 필수 제조설비 보유상태 -해당품목 제조에 관련된 제조설비 보유 또는 임대 여부 확인 -보유 제조설비 상태확인 ☞ 품목별 세부기준 별도 운영	-제조설비 기록 대장 ※ 임대시 임대 계약서 -제조설비 관리 대장 (유지보수, 점검 등)
3	시험 및 검사분야
3.1	검수시험 수행능력
	◦ 해당품목 구매규격서에 명시된 검수시험 항목 시험을 위한 설비 보유 또는 임차 여부 -외관,구조검사등 관능시험 항목은 제외	-시험설비 기록 대장 ※ 임대시 임대 계약서 - 검교정결과 기록대장 ☞적 : 시험설비 100% 보유 보 : 시험설비 80%이상 보유 부 : 시험설비 80%미만 보유
3.2	시험자료
	◦ 시험자료 및 관리상태 -해당품목 또는 유사품목에 대한 시험규격서, 시험성적서 등 ◦ 해당품목 시험기준 및 지침 보유 여부 ☞ 품목별 세부기준 별도 운영	-각 시험규격서, 시험성적서 및 관리대장 -관련 시험기준 및 지침

기술분야 평가기준

□ 평가기준

○ 각 항목별 세부심사 기준은 각 품목별 또는 그룹별로 별도 지정 운영한다

※ 기술분야 공급유자격자 등록심사 세부기준(첨부 참조)

번호	자재 그룹명	번호	자재 그룹명
1	배전 변압기 전 규격	13	전력용변압기
2	배전 개폐기류 전 규격	14	통신장치류
3	배전 COS류	15	절연통 보호장치류
4	배전애자류	16	가공전선류
5	배전 전자식 전력량계류	17	애자류
6	배전 지중케이블류	18	항공장애등
7	배전 특고압 가공절연전선류	19	금구류
8	광케이블류	20	철탑․관형지지물
9	개폐장치	21	폴리머 피뢰기류, 내뢰혼
10	보호계전기	22	심야전력용 전자식 타임스위치
11	보호배전반	23	전자접촉기
12	고장기록장치반	24	시스템 그룹 기술분야

○ 별도로 지정된 세부심사기준이 없을 경우에는 유사품목 기준을 참고하여 심사한다

□ 평가방법

○ 평가점수 산정

- 적 : 항목별 배점의 100% 적용

- 보 : 항목별 배점의 70% 적용

- 부 : 항목별 배점의 0% 적용

○ 종합판정

- 적격 : 종합평점이 70점 이상인 경우

☞ 단 제조인력, 제조설비, 검수시험 수행능력은 “보”이상일 것

- 부적격 : 종합평점이 70점 미만이거나 제조인력, 제조설비, 검수시험 수행능력중 1개              이상 “부”인 경우

- 조건부 적격 : 부적격이나 제작규격 승인전까지 부적합 항목 보완이 가능한 경우

□ 청정실 / 방진실 운영 기준

○ 점검표의 가, 나, 다 항목이 모두 적합한 경우 : “적합”

○ 점검표의 가, 나, 다 항목 중 부적합 사항이 있는 경우 : “부적합”

[주]

① 청정도 Class(입자농도표기) 적정여부 판단기준

○ 관리기준에 따라 먼지입자 농도 데이터 측정한 실적(측정보고서 또는 데이터

sheet) 보유 여부

② 청정실 운영관리기준(지침 및 절차서) 보유 상태 판단기준

○ 품질보증체제 절차서에 준하는 기준 및 절차서 보유 여부

③ 시설의 운영관리기준에 따른 항목별 이행상태 판단기준

○ 관리기준에 따른 청정실 관리 체크 sheet(청소상태, 온습도 관리 등) 운영 여부

④ 청정도 대상품목

○ 가교폴리에틸렌 절연구조의 케이블 및 절연전선 등의 절연체 원료 저장고

○ GIS, 가스차단기 및 개폐기 등 가스절연 기기의 차단부 조립장

(에폭시 또는 폴리머 절연기기는 제외)

○ 피뢰기 조립장(일체형 구조의 폴리머 피뢰기 제외)

⑤ 청정실 Class(입자농도표기) 기준

○ 전선류 - 154[kV] 미만 : M1,000,000 (FS209D 10,000) 이하

- 154[kV] 이상 : M100,000 (FS209D 1,000) 이하

○ 기기류 - 154[kV] 미만 : M10,000,000 (FS209D 100,000) 이하

- 154[kV] 이상 : M1,000,000 (FS209D 10,000) 이하

⑥ 청정실 구비 필요설비

○ 별도의 관리구역 설정 운영

○ 출입문 및 청정실 내 먼지제거 : 에어샤워, 에어커튼, 집진기 등

○ 항온항습 관련설비 : 항온항습기, 온,습도계 등

⑦ 방진실 대상품목

○ GIS, 가스차단기 및 개폐기 등 가스절연 기기의 조립장

○ 154kV이상 주변압기의 중신, OLTC 및 본체 조립장

○ 타임스위치 조립장

⑧ 방진실 요구대상 : 관리구역 설정 운영

공급유자격자 등록 심사 세부기준

1. 그룹명 : 변압기류

2. 적용 구매규격 : 배전용 변압기 전 구매규격

3. 설계분야 (35점)

□ 설계실적 (10점)

판정	판정기준
적	○ 해당품목 자체설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용 기준 100% 보유
보	○ 외부 지원 또는 유사품목 설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용기준 80%이상 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 3명이상 전담 설계인력 보유
보	○ 1～2명의 전담 설계인력 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계수행 능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 설계프로그램 및 출력장비 보유 ○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 3년이상 3명이상 보유
보	○ 설계프로그램 및 출력장비 일부보유 ○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 1년이상 3년미만 3명이상 또는 각 3년이상 1～2명 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

4. 제조분야 (40점)

□ 제조인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 10명이상 관리 및 제조인력 보유
보	○ 5～9명의 관리 및 제조인력 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 10명이 각 5년이상 제조경험 보유
보	○ 10명이 각 1년이상 5년미만 제조경험 보유 ○ 5～9명이 각 5년이상 제조경험 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조설비 (15점)

판정	판정기준
적	○ 필수 제조설비 100%초과 보유
보	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ 필수 제조설비 100%미만 보유

※ 필수 제조설비 : 절단(절곡)기, 조립설비, 진공청소기, 소둔로, 건조설비, 콤프레샤

크레인, 권선기, 진공주입기, 여과기

5. 시험 및 검수분야 (25점)

□ 검수시험 수행능력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 필수 시험장비를 포함한 검수시험 전항목을 시험가능한 설비 보유 및 시험 인력 3명 이상 보유
보	○ 필수 시험장비를 포함한 검수시험 50%이상을 시험가능한 설비 보유 및 시험 인력 2명 보유
부	○ 필수 시험장비를 포함한 검수시험 50%미만을 시험가능한 설비보유 및 시험인력 1명 이하 보유

※ 필수 시험장비 : 변압비시험기, AC내전압시험기, 유도발전기, 충격전압발생기

□ 시험자료 (10점)

판정	판정기준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 100% 보유 ○ 시험결과 100% 보유
보	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 80%이상 100%미만 보유 ○ 시험결과 80%이상 100%미만 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

변압기류 검수시험 설비

순번	검수시험항목	시험설비명	적용 품목
1	겉모양 및 구조검사	버니어캘리퍼스, 줄자	공통
2	절연내력시험(유도전압)	AC내전압시험기 , 유도발전기	공통
3	각변위시험	각변위 시험기	지중
4	극성시험	변압비시험기	공통
5	특성시험(부하,무하손)	특성시험대	공통
6	변압비시험	권수비 오차시험기	공통
7	절연저항시험	절연저항계	공통
8	충격내전압시험	충격전압발생기	공통
9	방압장치동작시험	방압장치동작시험기	공통
10	누유시험	누유시험계	주상
11	도장막의 두께측정	도막두께 측정기	공통
12	접지단자조임시험	토오크렌치	주상
13	도작막의 밀착성시험	밀착성시험기	주상
14	도장막 내충격시험	도장막 내충격시험기	내염형
15	내마모성시험	내마모성시험기	내염형
16	정압력내력시험	정압력내력시험기	주상
17	고정장치, 인상고리의 강도시험	고정장치, 인상고리의 강도시험기	주상
18	단락강도시험	단락강도시험설비	공통
19	개스킷시험	개스킷시험기	공통
20	소음레벨 측정시험	소음측정기	공통
21	온도상승시험	온도기록계	공통
22	절연유시험	절연유시험기	공통

공급유자격자 등록 심사 세부기준

1. 그룹명 : 배전용 개폐기, 차단기류

2. 적용 구매규격 :

○ 규격 1 : 25.8kV 가스절연 부하개폐기(가공용) [ES 5925-0003]

○ 규격 2 : 25.8kV 가스절연 부하개폐기(지중용) [ES 5925-0002]

○ 규격 3 : 25.8kV 가스절연 고장구간 자동개폐기 [ES 5925-0020]

○ 규격 4 : 25.8kV 폴리머절연 부하개폐기(가공용) [RS 5925-0010]

○ 규격 5 : 25.8kV 에폭시몰드절연 부하개폐기(지중용) [RS 5925-0011]

○ 규격 6 : 25.8kV 가스절연 다회로차단기(지중용) [ES 5925-0008]

○ 규격 7 : 25.8kV 에폭시절연 다회로차단기 [RS 5925-0012]

○ 규격 8 : 25.8kV 배전자동화용 Recloser [ES 5925-0007]

○ 규격 9 : 25.8kV 배전자동화용 폴리머 Recloser [ES 5925-0009]

○ 규격 10 : 25.8kV 에폭시절연 고장구간 차단기(가공용) [GS 5925-0135]

○ 규격 11 : 25.8kV Eco-부하개폐기(가공용) [GS 5925-0137]

3. 설계분야 (35점)

□ 설계실적 (10점)

판정	판정기준
적	○ 해당품목 자체설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용 기준 100% 보유
보	○ 외부 지원 또는 유사품목 설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용기준 80%이상 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 3명이상 전담 설계인력 보유
보	○ 1～2명의 전담 설계인력 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계수행 능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 설계프로그램 및 출력장비 보유 ○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 3년이상 3명이상 보유
보	○ 설계프로그램 및 출력장비 일부보유 ○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 1년이상 3년미만 3명이상 또는 각 3년이상 1～2명 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

4. 제조분야 (40점)

□ 제조인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 10명이상 관리 및 제조인력 보유
보	○ 5～9명의 관리 및 제조인력 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 10명이 각 5년이상 제조경험 보유
보	○ 10명이 각 1년이상 5년미만 제조경험 보유 ○ 5～9명이 각 5년이상 제조경험 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조설비 (15점)

판정	판정기준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
보	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비

- 가스절연 : Clean Room, TIG 용접기(또는 동등이상) 가스진공 충진장치,

LEAK METER, 수밀성 시험지그(가공용 가스절연인 경우)

- 폴리머, 에폭시절연 : 성형기(또는 내전압시험기)

5. 시험 및 검수분야 (25점)

□ 검수시험 수행능력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 필수 시험장비를 포함한 검수시험 전항목을 시험가능한 설비 보유 및 시험 인력 3명 이상 보유
보	○ 필수 시험장비를 포함한 검수시험 전항목을 시험가능한 설비 보유 및 시험 인력 2명 보유
부	○ 필수 시험장비를 포함한 검수시험 일부항목만 시험가능한 설비보유 및 시험 인력 1명 이하 보유

※ 필수 시험장비 : 내전압시험기, 충격시험기, 부분방전시험기

□ 시험자료 (10점)

판정	판정기준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 100% 보유 ○ 시험결과 100% 보유
보	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 80%이상 100%미만 보유 ○ 시험결과 80%이상 100%미만 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

개폐기류 검수 시험설비

순번	검수시험 항목	시험설비명	적용품목
1	구조 및 외관검사	버니어 켈리퍼스(또는 줄자)	공통
2	무전압 개폐기험	수동 조작 핸들	지중,다회로
3	상용주파 내전압시험	내전압 시험기	공통
4	충격파 내전압시험	충격파 내전압 시험기	공통
5	주회로 저항측정	저항 시험기	공통
6	가스누설시험	가스누설량 측정기(Leak Meter)	가공,지중,ASS
7	조작확인시험	인장시험기(PUSH-PULL GAUGE)	가공,Eco
8	제어함 구조 및 외관검사	버니어 켈리퍼스, 줄자	공통
9	제어회로 사용주파 내전압시험	상용주파 내전압 시험기	공통
10	설치가대 도금시험	도막 측정기	가공,ASS
11	압력저하표시 및 잠금시험	압력계	가공,지중,ASS
12	가스방출장치 동작시험	압력계, 가스주입 장치, 가스압력 시험지그	가공,지중,ASS
13	절연저항시험	절연 저항계	공통
14	전류검출장치 시험	전류 발생기, 오실로스코프, 후크 메타, 테스터기, FRTU	공통
15	전압검출장치 시험	내전압시험기, 오실로스코프, 테스터기, FRTU	공통
16	시스템연결동작시험	Simulation Program이 저장된 컴퓨터, FRTU	공통
17	제어기능 확인시험	원격 시험용 지그	공통
18	부분방전시험	부분 방전(Partial Discharge) 시험기	지중(가스,에폭시), Eco,다회로
19	가스순도시험	가스순도 시험기	지중,ASS
20	도장시험	도막두께 측정기	지중(가스,에폭시), 다회로
21	제어전압 변동범위 시험	슬라이닥스	ASS
22	과전류 Trip 시험	차단기 특성시험기(Multi-amp등)	ASS
23	과전류 Lock 시험	차단기 특성시험기(Multi-amp등)	ASS
24	동작기능시험	차단기 특성시험기(Multi-amp등)	ASS
25	본체밀봉시험	수조, 내전압시험기	Eco
26	T-C 특성시험	차단기 특성시험기(Multi-amp등)	R/C,다회로
27	최소동작전류시험	차단기 특성시험기(Multi-amp등)	R/C,다회로
28	Sequence Test	차단기 특성시험기(Multi-amp등)	R/C

공급유자격자 등록 심사 세부기준

1. 그룹명 : COS류

2. 적용 구매규격

□ 25.8kV 특고압 컷 아우트스위치  [ES 5920-0002]

□ 25.8kV 폴리머 컷 아우트스위치  [ES 5920-0011]

□ 25.8kV 복합형 컷 아우트스위치  [GS 5920-0019]

3. 설계분야 (35점)

□ 설계실적 (10점)

판정	판정기준
적	○ 해당품목 자체설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용 기준 100% 보유
보	○ 외부 지원 또는 유사품목 설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용기준 80%이상 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 3명이상 전담 설계인력 보유
보	○ 1～2명의 전담 설계인력 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계수행 능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 설계프로그램 및 출력장비 보유 ○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 3년이상 3명이상 보유
보	○ 설계프로그램 및 출력장비 일부보유 ○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 1년이상 3년미만 3명이상 또는 각 3년이상 1～2명 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

4. 제조분야 (40점)

□ 제조인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 10명이상 관리 및 제조인력 보유
보	○ 5～9명의 관리 및 제조인력 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 10명이 각 5년이상 제조경험 보유
보	○ 10명이 각 1년이상 5년미만 제조경험 보유 ○ 5～9명이 각 5년이상 제조경험 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조설비 (15점)

판정	판정기준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
보	○ 필수 제조설비 50%이상
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비 : 건조기, 절단(절곡)기 또는 프레스기, 조립설비,

단, 폴리머 및 복합형의 경우 성형기 또는 내전압시험기 추가

5. 시험 및 검수분야 (25점)

□ 검수시험 수행능력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 검수시험 전항목을 시험가능한 설비 보유 및 시험인력 3명 이상 보유
보	○ 검수시험 전항목을 시험가능한 설비 보유 및 시험인력 2명 보유
부	○ 검수시험 일부항목만 시험가능한 설비보유 및 시험인력 1명 이하 보유

□ 시험자료 (10점)

판정	판정기준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 100% 보유 ○ 시험결과 100% 보유
보	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 80%이상 100%미만 보유 ○ 시험결과 80%이상 100%미만 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

COS류 검수 시험설비

순번	검수시험 항목	시험설비명	적용품목
1	구조 및 외관검사	버니어 캘리퍼스, 줄자	자기제,폴리머,복합형
2	무부하 개폐시험	무부하 개폐 시험용, 후크봉(절연봉)	자기제,폴리머,복합형
3	상용주파 내전압시험(건조)	내전압 시험기	자기제,폴리머,복합형
4	상용주파 내전압시험(주수)	내전압 시험기, 주수설비	폴리머,복합형
5	충격파 내전압시험	충격 내전압 시험기	자기제,폴리머,복합형
6	온도상승시험	허부하 시험기, 온도 기록계	자기제,폴리머,복합형
7	하중시험	Universal Testing Machine(하중 및 인장시험기)	자기제,폴리머,복합형
8	도금시험	도금 두께 측정기	자기제,폴리머,복합형
9	휴즈홀더 호환사용시험	무부하 개폐시험용 장비, 온도상승시험용 장비	자기제,폴리머
10	흡습시험	흡습시험액(메틸알코올100에 훅신1의 비율)	자기제

공급유자격자 등록 심사 세부기준

1. 그룹명 : 애자류

2. 적용 구매규격 : 애자류 전 구매규격

3. 설계분야 (35점)

□ 설계실적 (10점)

판정	판정기준
적	○ 해당품목 자체설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용 기준 100% 보유
보	○ 외부 지원 또는 유사품목 설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용기준 80%이상 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 3명이상 전담 설계인력 보유
보	○ 1～2명의 전담 설계인력 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계수행 능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 설계프로그램 및 출력장비 보유 ○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 3년이상 3명이상 보유
보	○ 설계프로그램 및 출력장비 일부보유 ○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 1년이상 3년미만 3명이상 또는 각 3년이상 1～2명 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

4. 제조분야 (40점)

□ 제조인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 10명이상 관리 및 제조인력 보유
보	○ 5～9명의 관리 및 제조인력 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 10명이 각 5년이상 제조경험 보유
보	○ 10명이 각 1년이상 5년미만 제조경험 보유 ○ 5～9명이 각 5년이상 제조경험 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조설비 (15점)

판정	판정기준
적	○ 필수 제조설비 100%초과 보유
보	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비 : 사출기, 압착기

5. 시험 및 검수분야 (25점)

□ 검수시험 수행능력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 검수시험 전항목을 시험가능한 설비 보유 및 시험인력 3명 이상 보유
보	○ 검수시험 전항목을 시험가능한 설비 보유 및 시험인력 2명 보유
부	○ 검수시험 일부항목만 시험가능한 설비 보유 및 시험인력 1명 이하 보유

□ 시험자료 (10점)

판정	판정기준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 100% 보유 ○ 시험결과 100% 보유
보	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 80%이상 100%미만 보유 ○ 시험결과 80%이상 100%미만 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

애자류 검수 시험설비

시험설비	현수애자		라인포스트애자
	폴리머	자기재	폴리머	자기재
내전압시험기	○	○	○	○
뇌충격시험기	○	○	○	○
인장파괴하중시험기	○		○	○
경년변화시험기	○	○
굽힘내하중시험기			○
냉열시험기		○		○
고주파섬락시험기		○
흡습시험기		○		○
과전파괴하중시험기		○
도금시험	○	○	○	○
비틀림하중시험	○

공급유자격자 등록 심사 세부기준

1. 그룹명 : 전자식전력량계류

2. 적용 구매규격 : 전자식전력량계 전 구매규격

3. 설계분야 (35점)

□ 설계실적 (10점)

판정	판정기준
적	○ 해당품목 자체설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용 기준 100% 보유
보	○ 외부 지원 또는 유사품목 설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용기준 80%이상 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 3명이상 전담 설계인력 보유
보	○ 1～2명의 전담 설계인력 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계수행 능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 설계프로그램 및 출력장비 보유 ○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 3년이상 3명이상 보유
보	○ 설계프로그램 및 출력장비 일부보유 ○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 1년이상 3년미만 3명이상 또는 각 3년이상 1～2명 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

4. 제조분야 (40점)

□ 제조인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 10명이상 관리 및 제조인력 보유
보	○ 5～9명의 관리 및 제조인력 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 10명이 각 5년이상 제조경험 보유
보	○ 10명이 각 1년이상 5년미만 제조경험 보유 ○ 5～9명이 각 5년이상 제조경험 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조설비 (15점)

판정	판정기준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
보	○ 필수 제조설비 80%이상 100%미만 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비 : 조립설비, 조정설비, 항온조 또는 Burn-In Room, 정전기

대책설비, PCB 기능검사(ICT/FCT Jig), LCR Meter(부품검사)

오실로스코프(100MHz이상), DMM(Digital Multi Meter)

Power Supply(AC/DC)

5. 시험 및 검수분야 (25점)

□ 검수시험 수행능력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 검수시험 전항목을 시험가능한 설비 보유 및 시험인력 3명 이상 보유
보	○ 검수시험 전항목을 시험가능한 설비 보유 및 시험인력 2명 보유
부	○ 검수시험 일부항목만 시험가능한 설비보유 및 시험인력 1명 이하 보유

※ 시험설비 : 기준 시험실(오차특성시험) 보유

- 온도조건 : 23℃±1℃로 제어 가능할 것

- 습도조건 : 상대습도 40~70% 이내로 유지할 수 있을 것

- 면적조건 : 오차시험 장치를 설치하고 운용하는데 불편이 없도록 25㎡이상의 면적을 확보할 것

설 비 명
1. 오차시험설비(20대 동시) - 시험자동수행 및 결과보고서 자동관리 - 전압전류발생장치 - 기준 전력량계(0.05급) - 주파수 측정기(0.01Hz) 2. 과전류 시험장치 - 4,000A 이상 3. 전력손실시험장치(0.2급) 4. 급과도 발생장치 - 정ㆍ부극 AC 400~4500V 출력 5. 감쇄진동파 발생장치 - 정극 1~3kV 이상 출력 6. 전도성 고주파 장해시험장치 7. 직류 및 짝수 고조파 영향 시험장치 8. 홀수 및 부조파 영향 시험장치 9. 정전기 영향 시험장치 - 정ㆍ부극 0.4~25kV 10. 절연저항계(DC500V, 100㏁)	11. 내전압시험기(AC 2000V) 12. 충격파내전압시험기 - 6,000V(첨두치) 13. 자계발생장치 14. 온도상승시험장치 15. 항온항습조 - 폭, 높이, 깊이 각 600㎜이상 - 25~60℃ / 40~95%(습도) 16. 주수시험설비, 내광성시험장치 17. 옥외노출시험장치 18. 습윤, 아황산가스영향 시험장치 19. 염수분무 시험장치 20. 열충격 시험장치 21. 진동시험장치 22. 충격시험장치 23. 치수측정설비(0.01㎜정밀도) 24. 열과 불에 대한 내력시험장치 25. 주파수분석기(Spectrum Analyzer)

□ 시험자료 (10점)

판정	판정기준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 100% 보유 ○ 시험결과 100% 보유
보	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 80%이상 100%미만 보유 ○ 시험결과 80%이상 100%미만 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

공급유자격자 등록 심사 세부기준

1. 그룹명 : 배전용 지중 케이블류

2. 적용 구매규격 : 케이블 전 구매규격

3. 설계분야 (35점)

□ 설계실적 (10점)

판정	판정기준
적	○ 해당품목 자체설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용 기준 100% 보유
보	○ 외부 지원 또는 유사품목 설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용기준 80%이상 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 3명이상 전담 설계인력 보유
보	○ 1～2명의 전담 설계인력 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계수행 능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 설계프로그램 및 출력장비 보유 ○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 3년이상 3명이상 보유
보	○ 설계프로그램 및 출력장비 일부보유 ○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 1년이상 3년미만 3명이상 또는 각 3년이상 1～2명 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

4. 제조분야 (40점)

□ 제조인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 10명이상 관리 및 제조인력 보유
보	○ 5～9명의 관리 및 제조인력 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 10명이 각 5년이상 제조경험 보유
보	○ 10명이 각 1년이상 5년미만 제조경험 보유 ○ 5～9명이 각 5년이상 제조경험 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조설비 (15점)

판정	판정기준
적	○ 필수 제조설비 100%초과 보유
보	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ 필수 제조설비 100%미만 보유

※ 필수 제조설비 : 신선기, 연선기, 수밀압출기, 시스 압출기

5. 시험 및 검수분야 (25점)

□ 검수시험 수행능력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 검수시험 전항목을 시험가능한 설비 보유 및 시험인력 3명 이상 보유
보	○ 검수시험 전항목을 시험가능한 설비 보유 및 시험인력 2명 보유
부	○ 검수시험 일부항목만 시험가능한 설비보유 및 시험인력 1명 이하 보유

□ 시험자료 (10점)

판정	판정기준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 100% 보유 ○ 시험결과 100% 보유
보	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 80%이상 100%미만 보유 ○ 시험결과 80%이상 100%미만 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

지중케이블류 검수 시험설비

품목구분	시험설비
○ CV	1. 도체저항 시험기 2. 교류내전압시험기 3. 절연저항시험기 4. 고온항온시험기
○ FR-CNCO-W, TR-CNCV-W, TR-CNCE-W	1. 유전정접시험기 2. 스파크테스터기 3. 부분방전시험기 4. 절연저항시험기 5. 도체저항시험기 6. 인장시험기 7. 정전용량측정기 8. 고온항온시험기 9. 교류내전압시험기 10. 투영기(또는 전자현미경)

공급유자격자 등록 심사 세부기준

1. 그룹명 : 특고압 가공 절연전선류(배전)

2. 적용 구매규격 :  특고압 가공 절연전선류 전 구매규격

3. 설계분야 (35점)

□ 설계실적 (10점)

판정	판정기준
적	○ 해당품목 자체설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용 기준 100% 보유
보	○ 외부 지원 또는 유사품목 설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용기준 80%이상 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 3명이상 전담 설계인력 보유
보	○ 1～2명의 전담 설계인력 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계수행 능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 설계프로그램 및 출력장비 보유 ○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 3년이상 3명이상 보유
보	○ 설계프로그램 및 출력장비 일부보유 ○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 1년이상 3년미만 3명이상 또는 각 3년이상 1～2명 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

4. 제조분야 (40점)

□ 제조인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 10명이상 관리 및 제조인력 보유
보	○ 5～9명의 관리 및 제조인력 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 10명이 각 5년이상 제조경험 보유
보	○ 10명이 각 1년이상 5년미만 제조경험 보유 ○ 5～9명이 각 5년이상 제조경험 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조설비 (15점)

판정	판정기준
적	○ 필수 제조설비 100%초과 보유
보	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ 필수 제조설비 100%미만 보유

※ 필수 제조설비 : 신선기, 연선기, CCV 라인 압출기

5. 시험 및 검수분야 (25점)

□ 검수시험 수행능력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 검수시험 전항목을 시험가능한 설비 보유 및 시험인력 3명 이상 보유
보	○ 검수시험 전항목을 시험가능한 설비 보유 및 시험인력 2명 보유
부	○ 검수시험 일부항목만 시험가능한 설비 보유 및 시험인력 1명 이하 보유

※ 검수시험설비 : 도체저항시험기, 내전압시험기, 절연저항시험기, 강선권부성시험기,

전자저울, 인장시험기, 가열변형시험기, 고온항온시험기, 저온항온시험기, 내트레킹시험기,

투영기(또는 전자현미경)

□ 시험자료 (10점)

판정	판정기준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 100% 보유 ○ 시험결과 100% 보유
보	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 80%이상 100%미만 보유 ○ 시험결과 80%이상 100%미만 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

공급유자격자 등록 심사 세부기준

1. 자재그룹명 : 광케이블류

2. 적용 구매규격

○ 광섬유복합가공지선(OPGW)

- 45㎟/24C, 70㎟/24C, 100㎟/24･48C, 120㎟/24･48C, 200㎟/24C

3. 심사세부기준

⑴ 설계실적

평가내용 및 기준	평점
가. 자체 설계 경험 및 실적 보유(세부항목 모두 만족) ○ 설계도구(관련 S/W) 보유 ○ 해당제품의 주요 부품별, 완성품 설계도면 보유 ○ 해당제품의 공인기관 시험성적서 보유 ○ 설계에 필요한 국제공인규격 및 관련 규격 보유 : KS, ITU-T, IEC, ISO 등	A
나. 외부 지원설계 또는 유사제품에 대한 설계 실적 보유(세부항목 모두 만족) ○ 설계도구(관련 S/W) 보유 ○ 해당제품 또는 유사제품의 완성품 설계도면 보유 ○ 해당제품 또는 유사제품의 공인기관 시험성적서 보유 ○ 주요부품의 외부 동종회사 또는 연구기관과 기술제휴, 기술도입을 통한 설계능력 보유 : 기술협약, 개발계획서, 보고서 등 ※ 유사제품 : 공칭단면적, 광코어수가 Kepco 구매규격과 다른 OPGW	B
다. 설계 경험 및 실적이 없음	C

⑵ 설계인력

평가내용 및 기준	평점
가. 설계 전담조직 보유 ○ 별도 설계업무 전담조직 보유	A
나. 설계 전담인력 보유 ○ 조직내 설계업무 전담인력 보유	B
다. 설계 전문인력 보유 ○ 설계업무 이외의 타 업무 병행	C

⑶ 설계수행능력

평가내용 및 기준	평점
○ 전문 연구직 포함 설계업무 전담자 대상으로 설계인력수, 기술자격 보유, 평균경력 확인 ○ 설계인력 평가는 해당품목 설계에 필요한 기술수준 및 숙련도 등 고려 ○ 평균 근무경력은 동일분야 타업체 근무경력 포함 ○ 평가기준 ㄱ. 석사학위 또는 동등이상 자격(기술사) 보유자로서 설계 또는 연구분야 3년 이상 경력자 - 광통신분야 : 1명 이상 - 전력선분야 : 1명 이상 ㄴ. 학사학위 또는 동등이상 자격(기사)보유자로서 설계 또는 연구분야 1년 이상 경력자 - 광통신분야 : 1명 이상 - 전력선분야 : 1명 이상	평 가 기 준
가. 설계인력의 수행능력 우수 ○ 평가기준 ㄱ, ㄴ항 중 2개 항목 모두 만족	A
나. 설계인력의 수행능력 보통 ○ 평가기준 ㄱ, ㄴ항 중 1개 항목 만족	B
다. 설계인력의 수행능력 부족 ○ 평가기준 ㄱ, ㄴ항 모두 불만족	C

⑷ 제조인력

평가내용 및 기준

평점

○ 평가기준

ㄱ. 제조분야 기능인력 인원수

구 분	부 족	보 통	양 호
광통신분야	5명 미만	5~10명	11명이상
전력선분야	2명 미만	3~5명	6명이상

※ 각 분야별 조건 모두 만족 요

ㄴ. 제조관리 및 품질분야 인원수

구 분	부 족	보 통	양 호
제조관리분야	5명 미만	5~10명	11명이상
품질분야	없 음	1명	2명이상

※ 각 분야별 조건 모두 만족 요

가. 제조기능 및 품질분야 인력 양호

○ 평가기준 ㄱ, ㄴ 항 모두 양호

A

나. 제조기능 및 품질분야 인력 보통

○ 평가기준 ㄱ, ㄴ 항 모두 보통 이상

B

다. 제조기능 및 품질분야 인력 부족

○ 평가기준 ㄱ, ㄴ 항 중 1개 항목 이상 부족

C

⑸ 제조능력

평가내용 및 기준

평점

○ 해당품목 제조와 관련된 기능인력의 인원수, 평균 근무경력 확인

※ 근무경력 확인 : 인사기록카드

○ 평가기준 : 해당직무경력(평균 근무경력 기준)

구 분	부 족	보 통	양 호
제조분야	6개월 미만	6개월~2년	2년 이상
제조관리분야	1년 미만	1년~2년	2년 이상
품질관리분야	1년 미만	1년~2년	2년 이상

평 가

기 준

가. 기능인력, 경험, 능력 면에서 우수

○ 각 분야 모두 양호

A

나. 기능인력, 경험, 능력 면에서 보통

○ 각 분야 모두 보통 이상

B

다. 기능인력, 경험, 수행능력 부족

○ 각 분야 중 1개 항목 이상 부족

C

⑹ 제조설비 보유

평가내용 및 기준

평점

○ 해당품목 제조와 관련된 주요설비 내역

구 분	필수제조분야	부품제조분야	비 고
주요설비	광섬유 제작설비 (인출기, 착색기 등) OPGW 연선기	AL 신선기 AW 신선기 CONFIRM기 루즈튜브 제작설비

※ 설비 및 이력관리상태 확인

평 가

기 준

가. 제조에 필요한 주요설비를 전량 보유

○ 각 분야의 제조와 관련된 주요설비 모두 보유

A

나. 제조에 필요한 주요설비를 대부분 보유

○ 필수제조 분야 주요설비 모두 보유

B

다. 제조에 필요한 설비가 부족함

○ 각 분야의 제조와 관련된 주요설비 일부 보유

C

⑺ 검수시험 수행능력

평가내용 및 기준	평점
○ 검수시험 수행능력률(%) = (검수시험 가능항목수/검수시험 항목수) ×100 ○ 검수시험항목 : 구매규격에 명시된 검수시험 항목(붙임 참조) ※ 외관, 구조검사 등 관능(觀能)시험 제외	평 가 기 준
가. 검수시험 설비 100% 보유	A
나. 검수시험 설비 80% 이상 보유	B
다. 검수시험 설비 80% 미만 보유	C

⑻ 시험자료

평가내용 및 기준

평점

○ 해당 및 유사품목에 대한 자료축적 및 관리상태

ㄱ. 인정시험, 참고시험 결과 보유

구 분	부 족	보 통	양 호
기 준	시험자료 미보유	인정시험 자료 보유	인정시험, 참고시험 자료 보유

※ 참고시험 : 제품성능 측정을 위한 자체시험

ㄴ. 검수시험 및 자체시험성적서 및 시험자료 보유

구 분	부 족	보 통	양 호
기 준	납품물량 시험자료 미보유	3년이내 납품물량에 대한 시험자료 보유	5년이내 납품물량에 대한 시험자료 보유

※ 검수 및 납품실적 없는 경우에는 ㄷ항을 따름.

ㄷ. 신규업체(ㄴ항 미해당 업체)

구 분	부 족	보 통	양 호
기 준	제품개발 시험자료 미보유	유사제품 개발 시험자료 보유	해당제품 개발 시험자료 보유

평 가

기 준

가. 시험기준 및 결과에 대한 자료 축적상태 양호

○ 평가기준 ㄱ, ㄴ(또는 ㄷ) 항목 모두 양호

A

나. 시험기준 및 결과에 대한 자료 축적상태 보통

○ 평가기준 ㄱ, ㄴ(또는 ㄷ) 항목 모두 보통 이상

B

다. 시험기준 및 결과에 대한 자료 축적상태 불량

○ 평가기준 ㄱ, ㄴ 항 중 1개 항목 이상 부족

C

<붙 임>

OPGW 시험항목 및 필요설비 내역

시 험 항 목		필 요 설 비		비 고
		설 비 명	성 능
광학적 특성	손실계수	OTDR	1.26~1.65 μm
	손실균일성	OTDR	1.26~1.65 μm
	파장별 손실차	광특성시험기	1.26~1.65 μm
	색분산	색분산측정기	1.26~1.65 μm
	영분산파장	색분산측정기	1.26~1.65 μm
	편광모드분산	색분산측정기	1.26~1.65 μm
	차단파장	광특성시험기	1.26~1.65 μm
	모드필드직경	광기하구조시험기	-
	모드필드동심오차	광기하구조시험기	-
	클래딩직경	광기하구조시험기	-
	클래딩비원율	광기하구조시험기	-
	코팅외경	광기하구조시험기	-
전기적·기계적 특성	구조검사	버니어캘리퍼스	0~300 ㎜
		마이크로미터	0~25 ㎜
	인장시험	인장시험기	0~5 ton
	직류저항	도체저항기	0.1μΩ~110Ω
	비틀림시험	비틀림시험기	60회/분	회전속도
	권부성시험	비틀림시험기	60회/분	회전속도
	AL 피복두께	광학현미경	30~400	배율
	압축시험	압축시험기	3600kg
	온도시험	항온조	-30~180oC
	굽힘시험	바이드	-	-

※ 측정·시험기는 최근 2년이내 검교정 시행시에만 설비보유로 인정

공급유자격자 등록 심사 세부기준

1. 그룹명 : 개폐장치

2. 적용 구매규격

○ 규격 1 : 가스절연개폐장치[ES-6110-0002]

○ 규격 2 : 25.8kV 가스절연개폐장치[ES-6110-0001]

○ 규격 3 : 교류차단기[ES-5925-0001]

○ 규격 4 : 단로기[ES-6110-0003]

○ 규격 5 : 25.8kV 가스 및 고체절연 친환경개폐장치 [GS-5925-0128]

3. 설계분야(35점)

(1) 설계실적(10점)

판정기준	평점
○ 해당품목 자체설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용 기준 100% 보유	적
○ 외부 지원 또는 유사품목 설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용기준 80%이상 보유	보
○ ‘보’의 판정기준 미달	부

(2) 설계인력 (15점)

판정기준	평점
○ 3명이상 전담 설계인력 보유	적
○ 1~2명의 전담 설계인력 보유	보
○ ‘보’의 판정기준 미달	부

(3) 설계수행 능력 (10점)

판정기준	평점
○ 설계프로그램 및 출력장비 보유 ○ 해당분야 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 3년이상 3명이상 보유	적
○ 설계프로그램 및 출력장비 일부보유 ○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 1년이상 3년미만 3명이상 또는 각 3년이상 1~2명 보유	보
○ ‘보’의 판정기준 미달	부

4. 제조분야(40점)

(1) 제조인력 (15점)

판정기준	평점
○ 10명이상 관리 및 제조인력 보유	적
○ 5~9명의 관리 및 제조인력 보유	보
○ ‘보’의 판정기준 미달	부

(2) 제조능력 (10점)

판정기준	평점
○ 10명이 각 5년이상 제조경험 보유	적
○ 10명이 각 1년이상 5년미만 제조경험 보유 ○ 5~9명이 각 5년이상 제조경험 보유	보
○ ‘보’의 판정기준 미달	부

(3) 제조설비 보유(15점)

평가내용 및 기준	평점
가. 제조에 필요한 주요설비를 전량 보유 ○ 주요설비 보유율(%) = (주요설비 보유항수/주요설비 항목수) ×100 ○ 해당품목 제조와 관련된 설비 보유 확인 - 클린룸(또는 진공룸), 절단기, 용접기, 드릴링M/C, 도장부스 및 도장기, 건조기, 파이프 벤딩기, 크레인, 컴프레샤 - 한전 “전문회사업무처리기준” 개폐장치 필수장비(최신개정본 기준) : SF6 GAS 회수기, 진공펌프, Time Tester, SF6 GAS 누기측정기, SF6 GAS SO2 분석기, 접촉저항 측정기, 전자내시경, 충격기록계, GIS 내압시험기, 건조공기 발생장치(적용기준은 “전문회사업무처리기준” 해설 준용 ※ 설비이력카드 확인 ※ 단로기(ES-6110-0003) 제작사는 “전문회사업무처리기준”의 개폐장치 필수장비 구비제외 ※ 25.8kV 가스 및 고체절연 친환경 개폐장치(GS-5925-0128) 제작사는 SF6관련 제조설비 구비제외	적
나. 제조에 필요한 주요설비를 대부분 보유 ○ 위 항의 80% 이상 보유	보
다. 제조에 필요한 설비가 80% 미만보유	부

5. 시험 및 검수분야(25점)

(1) 검수시험 수행능력 (15점)

평가내용 및 기준	평점
가. 검수시험 설비 100% 보유 ○ 검수시험 수행능력률(%) = (검수시험 가능항수/검수시험 항목수) ×100 ○ 검수시험항목은 구매규격에 명시된 검수시험 항목 (구매규격 변경사항 우선적용) - 검수시험 항목(ES-6110-0002) : 구조외관검사/상용주파내전압시험/부분방 전시험/주회로저항시험/기계적동작시험(차단기,DS&ES&800kV HSES)/ 외함압력시험/절연저항시험/BCT시험/P.T 시험/Local Control PNL 시 험/피뢰기/도금시험 - 검수시험 항목(ES-6110-0001) : 구조외관검사/상용주파내전압시험/부분방 전시험/보조회로절연시험/주회로저항시험/기계적동작시험(차단기,단로 기,개폐기)/외함압력시험/조작및제어회로시험/절연저항시험/CT,PT시험/ 피뢰기시험 - 검수시험 항목(ES-5925-0001) : 구조외관검사/상용주파내전압시험/부분방 전시험/보조회로절연시험/주회로저항시험/수동개폐시험/개폐특성시험/ 기밀시험/변류기시험/도금시험/절연유시험/제어 및 2차권선 배선점검시험 - 검수시험 항목(ES-6110-0003) : 구조외관검사/상용주파내전압시험/보조 및제어회로시험/주회로저항시험/온도상승시험/연속개폐조작시험/도금시험 - 검수시험 항목(GS-5925-0128) : 구조외관검사(고체 절연물 포함)/상용주파 내전압시험/부분방전시험/보조회로절연시험/주회로저항시험/기계적동작 시험(차단기,DS&ES)/외함압력시험/조작및제어회로시험/절연저항시험 /CT,PT시험/피뢰기시험	적
나. 검수시험 설비 80% 이상 보유	보
다. 검수시험 설비 80% 미만 보유	부

(2) 시험자료 (10점)

판정기준	평점
○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 100% 보유 ○ 시험결과 100% 보유	적
○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 80%이상 100%미만 보유 ○ 시험결과 80%이상 100%미만 보유	보
○ ‘보’의 판정기준 미달	부

공급유자격자 등록 심사 세부기준

1. 대상품목

구 분	품 목 명	비 고
보호계전기	○ 과전류계전기, 지락과전류계전기 ○ 과전압계전기(과전압보호용, 지락과전압보호용) ○ 저전압계전기 ○ 디지털 저주파수계전기 ○ 방향성 과전류계전기 ○ 재폐로기능부 과전류계전기	규격인정 8품목

2. 항목별 세부 심사기준

구 분		심 사 기 준	등급
설계분야	설계실적	가. 자체 설계도구 및 설계실적 보유 ○ 설계도구 : CAD 및 운용장비 ○ 해당제품 자체제작 설계도면 및 상세설계서 ○ 해외 설계기술 자료 보유 : IEC, IEEE 등 보호계전기 관련 기술자료 ○ 국내외 보호계전기 기술규격 보유(3개국 이상)	적
		나. 외부 지원설계 및 유사제품 설계실적 보유 ○ 설계도구 : CAD 및 운용장비 ○ 유사제품 설계도면 및 설계서 사본 ○ 해외 설계기술 자료 보유 : IEC, IEEE 등 보호계전기 관련 기술자료 ○ 국내외 보호계전기 기술규격 보유	보
		다. 설계경험 및 실적 없음(기술자료만 보유) ○ 해외 설계기술 자료 보유 : IEC, IEEE 등 보호계전기 관련 기술자료 보유 ○ 국내외 보호계전기 기술규격 보유	부
	설계인력	가. 설계부서 및 전문설계인력 구성(3인 이상) ○ 전기기술사 1인, 전기기사 1인 이상 포함 ○ 보호계전기 설계경력 평균 5년 이상	적
		나. 설계부서 및 전문설계인력 구성(2인 이상) ○ 전기기사1급 1인, 산업기사 1인 이상 포함 ○ 보호계전기 설계경력 평균 3년 이상	보
		다. 설계부서가 없거나 상기 “가~나”항 불만족	부
	설계수행 능력	가. 보호계전기 전체를 자체 설계 ○ 보호계전기 내부 특성요소별 설계 및 프로그래밍 내역서 ○ 보호계전기 설계도면 및 세부내역서 제시	적
		나. 보호계전기 일부요소(50%) 설계를 외부위탁 ○ 보호계전기 설계도면 및 세부내역서 제시	보
		다. 상기 “가~나”항 불만족	부
제조분야	제조인력	가. 보호계전기 제조 기능, 경험 및 능력 만족 ○ 제조인력 5인 이상 ○ 평균 경력 5년 이상 ※ 인사기록 카드 및 경력증명서로 확인	적
		나. 보호계전기 제조 기능, 경험 및 능력 보통 ○ 제조인력 3인 이상 ○ 평균 경력 3년 이상	보
		다. 보호계전기 제조 기능, 경험 및 능력 부족 ○ 제조인력 3인 미만 ○ 평균 경력 3년 미만	부
	제조능력	가. 보호계전기 내부 PCB 전량 자체 생산 ○ 보호계전기에 대한 생산 계획 및 지침, 전년도 생산 및 납품 실적서 (납품처 확인가능 서류 제시)	적
		나. 보호계전기 내부 PCB 50%이상 자체 생산 ○ 생산 계획 및 지침, 생산 내역서 제시	보
		다. 상기 “가~나”항 불만족	부
	제조설비	가. 보호계전기 제조에 필요한 설비 전량보유 ○ 설비 내역 확인(소모품 부분은 제외)	적
		나. 보호계전기 부품(PCB) 검사설비, 조립 및 외함 생산설비 보유 ○ 설비 내역 확인(소모품 부분은 제외) ○ 검사설비는 PCB의 건전성을 검사할 수 있는 설비를 말함	보
		다. 상기 “가~나”항 불만족	부
시험 및 검사	검수시험 시행능력	가. 검수시험항목 전량 자체시험 설비 보유 ○ 구매규격의 검수시험항목 ※ 수행능력 = (검수시험 가능 항목수/검수시험항목수) × 100	적
		나. 검수시험항목 시험설비의 80% 보유 ○ 구매규격의 검수시험항목	보
		다. 검수시험항목 시험설비의 80% 미만 ○ 구매규격의 검수시험항목	부
	시험기술	가. 보호계전기 개발시험 실적 보유 및 개발시험 인력 보유 ○ 시험성적서, 결과보고서 및 규격서 보유 ○ 개발시험자(Version Up포함) 재직 중 (1인 이상)	적
		나. 유사제품 개발시험 실적 보유 ○ 시험성적서, 결과보고서 및 규격서 보유	보
		다. 보호계전기 개발시험 실적 미보유	부

3. 보호계전기 제조에 필요한 설비

품 명	규 격	용 도	기 타
납액토출/마운터기	-	PCB에 납액 도포, 납땜
Oscilloscope	-	내부회로측정용
절연저항계	DC 500V 500㏁	절연저항 시험
전압․전류 발생기	AC/DC 0.01V~300V, AC/DC 0.01A~30A(20A)	계전기 특성 확인
DC 전원공급 장치	DC 전원공급	시험용 전원 공급
3상 전압․ 전류․ 위상차계	일체형 또는 복합기능 보유계측기 가능	시험용 전압․전류․ 위상측정용
Surge 시험기	1 ~ 1.5㎒, 0 ~ 5000V	1㎒ 버스트시험
노이즈시험기	0 ~ 4500V, 1 ~ 1000㎑	EFT 버스트시험

공급유자격자 등록 심사 세부기준

1. 대상품목

구 분	품 목 명	비 고
보호배전반	○ 154kV 3단자 송전선로 보호배전반 (전원단, 비전원단) ○ 154kV 단거리 송전선로 보호배전반 (PCM 전류차동) ○ 154kV 모선, 변압기, 송전선로(PCM전류차동) 보호반 ○ 345kv 모선, 변압기, 송전선로, 차단실패 보호반 ○ 765kV 모선, 변압기, 송전선로, 차단실패 보호반 ○ 고장파급방지장치반	규격인정 15품목

2. 항목별 세부 심사기준

구 분		심 사 기 준	등급
설계분야	설계실적	가. 자체 설계도구 및 설계실적 보유 ○ 대상 : PNL과 보호계전기 ○ 설계도구 : CAD 및 운용장비 ○ 해당제품 자체제작 설계도면 및 상세설계서 ○ 해외 설계기술 자료 보유 : IEC, IEEE 등 보호계전기 관련 기술자료 ○ 국내외 보호계전기 기술규격 보유(3개국 이상)	적
		나. 외부 지원설계 및 유사제품 설계실적 보유 ○ 대상 : PNL과 보호계전기 ○ 설계도구 : CAD 및 운용장비 ○ 유사제품 설계도면 및 설계서 사본 ○ 해외 설계기술 자료 보유 : IEC, IEEE 등 보호계전기 관련 기술자료 ○ 국내외 보호계전기 기술규격 보유 ※ 보호계전기 외국사와 기술제휴시 외부 지원설계로 인정	보
		다. 설계경험 및 실적 없음(기술자료만 보유) ○ 해외 설계기술 자료 보유 : IEC, IEEE 등 보호계전기 관련 기술자료 보유 ○ 국내외 보호계전기 기술규격 보유	부
	설계인력	가. 설계부서 및 전문설계인력 구성(3인 이상) ○ 전기기술사 1인, 전기기사 1인 이상 포함 ※ 단, 외국사와 기술제휴시 전기기사 1인, 산업기사 1인 이상 포함 ○ 보호계전기 및 PNL 설계경력 평균 5년 이상	적
		나. 설계부서 및 전문설계인력 구성(2인 이상) ○ 전기기사1급 1인, 산업기사 1인 이상 포함 ○ 보호계전기 및 PNL 설계경력 평균 3년 이상	보
		다. 설계부서가 없거나 상기 “가~나”항 불만족	부
	설계수행 능력	가. 보호계전기 및 보호배전반 자체설계 ○ 보호계전기 내부 특성요소별 설계 및 프로그래밍 내역서 ○ 보호계전기 및 보호배전반 설계도면 및 세부내역서 제시	적
		나. 보호배전반만 자체설계 ○ 보호계전기는 외부위탁 또는 기술제휴사 제공 ○ 보호배전반 설계도면 및 세부 내역서 제시	보
		다. 상기 “가~나”항 불만족	부
제조분야	제조인력	가. 보호계전기 또는 보호배전반 제조 경험 및 능력 만족 ○ 제조인력 5인 이상 ○ 평균 경력 5년 이상 ※ 인사기록 카드 및 경력증명서로 확인	적
		나. 보호계전기 또는 보호배전반 제조 기능, 경험 및 능력 보통 ○ 제조인력 3인 이상 ○ 평균 경력 3년 이상	보
		다. 보호계전기 또는 보호배전반 제조 기능, 경험 및 능력 부족 ○ 제조인력 3인 미만 ○ 평균 경력 3년 미만	부
	제조능력	가. 보호계전기 및 보호배전반 자체 생산 ○ 보호계전기에 대한 생산 계획 및 지침, 전년도 생산 및 납품 실적서 (납품처 확인가능 서류 제시)	적
		나. 보호배전반 자체 생산 ○ 생산 계획 및 지침, 생산 내역서 제시	보
		다. 상기 “가~나”항 불만족	부
	제조설비	가. 보호계전기 및 보호배전반 제조에 필요한 설비 전량 보유 ○ 설비 내역 확인(소모품 부분은 제외) ○ 계전기의 핵심부품(주연산 메모리 모듈)을 자체 생산하는 경우, 보호계전기 자체생산으로 인정	적
		나. 보호배전반 생산설비 보유 ○ 보호계전기를 국내외 계전기 제작사에 위탁하고 보호반만 생산하는 경우(내부배선작업 포함) 임	보
		다. 상기 “가~나”항 불만족	부
시험 및 검사	검수시험 시행능력	가. 검수시험항목 전량 자체시험 설비 보유 ○ 구매규격의 검수시험항목 ※ 수행능력 = (검수시험 가능 항목수/검수시험항목수) × 100	적
		나. 검수시험항목 시험설비의 80% 보유 ○ 구매규격의 검수시험항목	보
		다. 검수시험항목 시험설비의 80% 미만 ○ 구매규격의 검수시험항목	부
	시험기술	가. 보호계전기 개발시험 실적 보유 및 개발시험 인력 보유 ○ 시험성적서, 결과보고서 및 규격서 보유 ○ 개발시험자(Version Up포함) 재직 중 (1인 이상)	적
		나. 유사제품 개발시험 또는 보호반 시험실적 보유 ○ 시험성적서, 결과보고서 및 규격서 보유 ○ 보호반의 경우 실계통모의 시험성적서 포함 (외부위탁후 입회시험 증명으로 인정)	보
		다. 보호계전기 및 보호반 개발시험 실적 미보유	부

품 명	규 격	용 도	기 타
부스바 절단․절곡기	-	BUS바 절단․절곡용
전기드릴	탁상용 또는 동등이상	홀 가공
크레인	천정거치 또는 핸들리프트	배전반 운반 및 상하차
튜브 마커	절연튜브 마킹기능	배선시 마킹용
내전압시험기	50kV이상	내전압시험
도막두께측정기	-	배전반 도막 두께 측정
버니어캘리퍼스	0~300 mm	치수측정
절연저항계	DC 500V 500㏁	절연저항 시험
전압․전류 발생기	AC/DC 0.01V~300V, AC/DC 0.01A~30A(20A)	계전기 특성 확인
DC 전원공급 장치	DC 125V 이상	시험용 전원 공급
3상 전압․ 전류․ 위상차계	일체형 또는 복합기능 보유계측기 가능	시험용 전압․전류․ 위상측정용

3. 보호배전반 제조에 필요한 제조설비

공급유자격자 등록 심사 세부기준

1. 대상품목

구 분	품 목 명	비 고
고장기록장치	○ 고장기록장치반 ○ 전력동요기록기능부고장기록장치반	선정품목 2품목

2. 항목별 세부 심사기준

구 분		심 사 기 준	등급
설계분야	설계실적	가. 자체 설계도구 및 설계실적 보유 ○ 대상 : 고장기록장치 및 배전반 ○ 설계도구 : CAD 및 운용장비 ○ 해당제품 자체제작 설계도면 및 상세설계서 ○ 국내외 고장기록장치 기술규격 보유	적
		나. 고장기록장치 외부지원설계 및 배전반 자체설계 실적 보유 ○ 대상 : 고장기록장치 및 배전반 ○ 설계도구 : CAD 및 운용장비 ○ 위탁설계 기록장치 설계도면 및 상세설계서 ○ 배전반 설계도면 및 상세설계서 ○ 국내외 고장기록장치 기술규격 보유	보
		다. 설계경험 및 실적 없음	부
	설계인력	가. 설계부서 및 전문설계인력 구성(3인 이상) ○ 전기기사 1인 이상 포함 ○ 외부위탁 설계시 위탁사와 기술제휴협정서 제출 ○ 기록장치 및 PNL 설계경력 평균 3년 이상	적
		나. 설계부서 및 전문설계인력 구성(2인 이상) ○ 산업기사 1인 이상 포함 ○ 외부위탁 설계시 위탁사와 기술제휴협정서 제출 ○ 보호계전기 및 배전반설계경력 평균 2년 이상	보
		다. 설계부서가 없거나 상기 “가~나”항 불만족	부
	설계수행 능력	가. 고장기록장치 및 배전반 자체설계 ○ 기록장치 내부 요소별 설계 및 프로그래밍 내역서 ○ 기로장치 및 배전반 설계도면 및 세부내역서 제시	적
		나. 고장기록장치용 배전반 자체설계 ○ 기록장치는 외부위탁 또는 기술제휴사 제공 ○ 장치반 설계도면 및 세부 내역서 제시	보
		다. 상기 “가~나”항 불만족	부
제조분야	제조인력	가. 고장기록장치 제조 기능, 경험 및 능력 만족 ○ 제조인력 3인 이상 ○ 평균 경력 3년 이상 ※ 인사기록 카드 및 경력증명서로 확인	적
		나. 고장기록장치 제조 기능, 경험 및 능력 보통 ○ 제조인력 2인 이상 ○ 평균 경력 2년 이상	보
		다. 고장기록장치 제조 기능, 경험 및 능력 부족 ○ 제조인력 2인 미만 ○ 평균 경력 2년 미만	부
	제조능력	가. 고장기록장치 및 배전반 자체 생산 (이면배선 포함) ○ 고장기록장치에 대한 생산 계획 및 지침, 전년도 생산 및 납품 실적서 (납품처 확인가능 서류 제시)	적
		나. 고장기록장치용 배전반 자체 생산 (이면배선 포함) ○ 생산 계획 및 지침, 생산 내역서 제시	보
		다. 상기 “가~나”항 불만족	부
	제조설비	가. 고장기록장치 및 배전반 제조에 필요한 설비 전량 보유 ○ 설비 내역 확인(소모품 부분은 제외) ○ 기록장치의 핵심부품(주연산 메모리 모듈)을 자체 생산하는 경우, 고장기록장치 자체생산으로 인정	적
		나. 고장기록장치 외부위탁, 배전반은 자체생산 ○ 기록장치를 국내외 제작사에 위탁하고 배전반만 생산하는 경우(내부배선작업 포함) 임	보
		다. 고장기록장치 및 배전반가공을 외부에 위탁하는 경우(PNL 배선작업만 자체 시공 포함)	부
시험 및 검사	검수시험 시행능력	가. 검수시험항목 전량 자체시험 설비 보유 ○ 구매규격의 검수시험항목 ※ 수행능력 = (검수시험 가능 항목수/검수시험항목수) × 100	적
		나. 검수시험항목 시험설비의 80% 보유 ○ 구매규격의 검수시험항목	보
		나. 검수시험항목 시험설비의 80% 미만 ○ 구매규격의 검수시험항목	부
	시험기술	가. 고장기록장치 개발시험 실적 보유 및 개발시험 인력 보유 ○ 시험성적서, 결과보고서 및 규격서 보유 ○ 개발시험자(Version Up포함) 재직 중 (1인 이상)	적
		나. 유사제품 개발시험 또는 배전반 시험실적 보유 ○ 시험성적서, 결과보고서 및 규격서 보유	보
		다. 고장기록장치 및 배전반 개발시험 실적 미보유	부

3. 고장기록장치반(기록장치 포함) 제조에 필요한 제조설비

품 명	규 격	용 도	기 타
절단․절곡기	-	BUS바 절단․절곡용
드 릴	탁상용 또는 동등이상	홀 가공
크레인	천정거치 또는 핸들리프트	배전반 운반 및 상하차
튜브 마커	절연튜브 마킹기능	배선시 마킹용
내전압시험기	50kV이상	내전압시험
도막두께측정기	-	배전반 도막 두께 측정
버니어캘리퍼스	0~300 mm	치수측정
절연저항계	DC 500V 500㏁	절연저항 시험
전압․전류 발생기	AC/DC 0.01V~300V, AC/DC 0.01A~30A(20A)	기록장치 동작확인 용
DC 전원공급 장치	DC 125V 이상	시험용 전원 공급
3상 전압․ 전류․ 위상차계	일체형 또는 복합기능 보유계측기 가능	시험용 전압․전류․ 위상측정용

공급유자격자 등록 심사 세부기준

1. 그룹명 : 전력용변압기

2. 적용 구매규격

○ 규격 1 : 765kV 단상단권변압기[GS-6120-0013]

○ 규격 2 : 345kV 단상단권변압기[ES-6120-0003]

○ 규격 3 : 154kV 전력용변압기[ES-6120-0001]

○ 규격 4 : 154kV 가스절연변압기[ES-6120-0005]

○ 규격 5 : 154kV 고온 복합절연 유입변압기[ES-6120-0007]

○ 규격 6 : 154kV 경량형 삼상 전력용변압기[GS-6120-0014]

○ 규격 7 : 345kV 분로 리액터[GS-5950-0484]

3. 설계분야(35점)

(1) 설계실적(10점)

판정기준	평점
○ 해당품목 자체설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용 기준 100% 보유	적
○ 외부 지원 또는 유사품목 설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용기준 80%이상 보유	보
○ ‘보’의 판정기준 미달	부

(2) 설계인력 (15점)

판정기준	평점
○ 5명이상 전담 설계인력 보유	적
○ 3~4명의 전담 설계인력 보유	보
○ ‘보’의 판정기준 미달	부

(3) 설계수행 능력 (10점)

판정기준	평점
○ 설계프로그램 및 출력장비 보유 ○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 3년이상 5명이상 보유	적
○ 설계프로그램 및 출력장비 일부보유 ○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 1년이상 3년미만 5명이상 또는 각 3년이상 3~4명 보유	보
○ ‘보’의 판정기준 미달	부

4. 제조분야(40점)

(1) 제조인력 (15점)

판정기준	평점
○ 15명이상 관리 및 제조인력 보유	적
○ 10~14명의 관리 및 제조인력 보유	보
○ ‘보’의 판정기준 미달	부

(2) 제조능력 (10점)

판정기준	평점
○ 15명이 각 5년이상 제조경험 보유	적
○ 15명이 각 1년이상 5년미만 제조경험 보유 ○ 10～14명이 각 5년이상 제조경험 보유	보
○ ‘보’의 판정기준 미달	부

(3) 제조설비 보유(15점)

평가내용 및 기준	평점
가. 제조에 필요한 주요설비를 전량 보유 ○ 주요설비 보유율(%) = (주요설비 보유항수/주요설비 항목수) ×100 ○ 해당품목 제조와 관련된 설비 보유 확인 - 크레인, 권선기, 건조기, - 절단기, 용접기, 드릴링M/C, 도장부스 및 도장기, 건조기, 권선기, 크레인 - 한전 “전문회사업무처리기준” 변압기 필수장비(최신 개정본 기준) : 여과기, OT 전용 Tank, 진공펌프, O.T내압시험기, 진공계, 건조공기발생장치, 전자내시경, 산소농도측정기, 충격기록계 ※ 설비이력카드 확인 ※ 154kV 가스변압기는 OT관련 장비 제외(여과기, OT 전용 Tank, O.T내압시험기)하고, GAS관련 장비 추가(SF6 GAS 회수기, SF6 GAS 누기측정기, SF6 GAS 수분측정기, SF6 SO2 분석기)	적
나. 제조에 필요한 주요설비를 대부분 보유 ○ 위 항의 80% 이상 보유	보
다. 제조에 필요한 설비가 80% 미만보유	부

5. 시험 및 검수분야(25점)

(1) 검수시험 수행능력 (15점)

평가내용 및 기준	평점
가. 검수시험 설비 100% 보유 ○ 검수시험 수행능력률(%) = (검수시험 가능항수/검수시험 항목수) ×100 ○ 검수시험항목은 구매규격에 명시된 검수시험 항목 - 변압기류 시험항목 : 구조외관검사/변압비측정/극성시험/각변위시험/임피던스전압/전부하시험/무부하손/여자전류측정/권선저항측정/유도내전압시험/부분방전시험/상용주파내전압시험/온도상승시험/뇌임펄스내전압시험/부싱변류기/OLTC구조검사/시퀀스시험/내압력 및 진공시험/OLTC 기계적 동작시험/보조회로절연시험/절연유시험(SF6 가스 기밀시험)/조작 및 제어회로의 절연강도시험/소음레벨측정 ※154kV 가스변압기는 절연유시험대신 SF6 가스 기밀시험 실시 - 리액터 시험항목 : 구조외관검사/권선저항측정/손실측정/리액턴스측정/상용주파내전압시험/뇌임펄스내전압시험/개폐임펄스내전압시험/진동시험/소음측정/절연유시험/부싱변류기시험/부싱시험 - 구매규격 변경사항 우선적용	적
나. 검수시험 설비 80% 이상 보유	보
다. 검수시험 설비 80% 미만 보유	부

(2) 시험자료 (10점)

판정기준	평점
○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 100% 보유 ○ 시험결과 100% 보유	적
○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 80%이상 100%미만 보유 ○ 시험결과 80%이상 100%미만 보유	보
○ ‘보’의 판정기준 미달	부

공급유자격자 등록 심사 세부기준

1. 자재그룹명 : 통신장치류

2. 적용 구매규격

○ 디지털 계통보호 전송장치

○ 배전자동화시스템

○ 전력통신용 통합단말장치

3. 심사세부기준

⑴ 설계실적

평가내용 및 기준	평점
가. 자체 설계 경험 및 실적 보유(세부항목 모두 만족) ○ 설계도구(관련 S/W) 보유 ○ 해당제품의 주요 부품별, 완성품 설계도면 보유 ○ 해당제품의 공인기관 시험성적서 보유 ○ 설계에 필요한 국제공인규격 및 관련 규격 보유 : KS, ITU-T, IEC, ISO 등	A
나. 외부 지원설계 또는 유사제품에 대한 설계 실적 보유(세부항목 모두 만족) ○ 설계도구(관련 S/W) 보유 ○ 해당제품 또는 유사제품의 완성품 설계도면 보유 ○ 해당제품 또는 유사제품의 공인기관 시험성적서 보유 ○ 주요부품의 외부 동종회사 또는 연구기관과 기술제휴, 기술도입을 통한 설계능력 보유 : 기술협약, 개발계획서, 보고서 등	B
다. 설계 경험 및 실적이 없음	C

⑵ 설계인력

평가내용 및 기준	평점
가. 설계 전담조직 보유 ○ 별도 설계업무 전담조직 보유	A
나. 설계 전담인력 보유 ○ 조직내 설계업무 전담인력 보유	B
다. 설계 전문인력 보유 ○ 설계업무 이외의 타 업무 병행	C

⑶ 설계수행능력

평가내용 및 기준	평점
○ 전문 연구직 포함 설계업무 전담자 대상으로 설계인력수, 기술자격 보유, 평균경력 확인 ○ 설계인력 평가는 해당품목 설계에 필요한 기술수준 및 숙련도 등 고려 ○ 평균 근무경력은 동일분야 타업체 근무경력 포함 ○ 평가기준 ㄱ. 학사학위 또는 동등이상 자격(기사) 보유자로서 설계 또는 연구분야 3년 이상 경력자 - 전기통신분야 : 1명 이상 ㄴ. 기능사 또는 동등 이상 자격 보유자로서 설계 또는 연구분야 1년 이상 경력자 - 전기통신분야 : 1명 이상	평 가 기 준
가. 설계인력의 수행능력 우수 ○ 평가기준 ㄱ, ㄴ항 중 2개 항목 모두 만족	A
나. 설계인력의 수행능력 보통 ○ 평가기준 ㄱ, ㄴ항 중 1개 항목 만족	B
다. 설계인력의 수행능력 부족 ○ 평가기준 ㄱ, ㄴ항 모두 불만족	C

⑷ 제조인력

평가내용 및 기준

평점

○ 평가기준

ㄱ. 제조분야 기능인력 인원수

구 분	부 족	보 통	양 호
제조분야	2명 미만	3~4명	5명 이상

ㄴ. 품질분야 인원수

구 분	부 족	보 통	양 호
품질관리분야	없 음	1명	2명 이상

가. 제조기능 및 품질분야 인력 양호

○ 평가기준 ㄱ, ㄴ 항 모두 양호

A

나. 제조기능 및 품질분야 인력 보통

○ 평가기준 ㄱ, ㄴ 항 모두 보통 이상

B

다. 제조기능 및 품질분야 인력 부족

○ 평가기준 ㄱ, ㄴ 항 중 1개 항목 이상 부족

C

⑸ 제조능력

평가내용 및 기준

평점

○ 해당품목 제조와 관련된 기능인력의 인원수, 평균 근무경력 확인

※ 근무경력 확인 : 인사기록카드

○ 평가기준 : 해당직무경력(평균 근무경력 기준)

구 분	부 족	보 통	양 호
제조분야	6개월 미만	6개월~2년	2년 이상
품질관리분야	1년 미만	1년~2년	2년 이상

평 가

기 준

가. 기능인력, 경험, 능력 면에서 우수

○ 각 분야 모두 양호

A

나. 기능인력, 경험, 능력 면에서 보통

○ 각 분야 모두 보통 이상

B

다. 기능인력, 경험, 수행능력 부족

○ 각 분야 중 1개 항목 이상 부족

C

⑹ 제조설비 보유

평가내용 및 기준

평점

○ 해당품목 제조와 관련된 주요설비 내역

필수제조설비
- 조립작업대 - 전동공구 - 제조공구(인두기, 납제거기 등) - 절단기 - 압착기	- 오실로스코프 - 오실레이터 - 전원공급장치(AC/DC) - 자동전압조정기(AVR) - 테스터기

※ 설비 및 이력관리상태 확인

평 가

기 준

가. 제조에 필요한 주요설비를 전량 보유

○ 필수제조설비 100% 보유

A

나. 제조에 필요한 주요설비를 대부분 보유

○ 필수제조설비 80%이상 보유

B

다. 제조에 필요한 설비가 부족함

○ 필수제조설비 80%미만 보유

C

⑺ 검수시험 수행능력

평가내용 및 기준	평점
○ 검수시험 설비 보유기준(%) - 구매규격에 명시된 검수시험 항목을 검증하기 위한 설비 보유율 ※ 외관, 구조검사 등 관능(觀能)시험 제외	평 가 기 준
가. 검수시험 설비 100% 보유	A
나. 검수시험 설비 80% 이상 보유	B
다. 검수시험 설비 80% 미만 보유	C

⑻ 시험자료

평가내용 및 기준	평점
가. 시험기준 및 결과에 대한 자료 축적상태 양호 ○ 최근 5년 이내 해당 및 유사품목 납품물량(납품실적 없을시 개발품)에 대한 시험자료 전체보유 ○ 시험결과에 대한 분석자료 및 개선시행 결과자료 보유 ※ 시험자료는 공인시험기관의 인정시험자료 또는 제품성능 측정을 위한 제조사 자체 시험자료	A
나. 시험기준 및 결과에 대한 자료 축적상태 보통 ○ 최근 3년 이내 해당 및 유사품목 납품물량(납품실적 없을시 개발품)에 대한 시험자료 일부보유 ○ 시험결과에 대한 분석자료 및 개선시행 결과자료 보유	B
다. 시험기준 및 결과에 대한 자료 축적상태 불량 ○ 최근 3년 이내 해당품목에 대한 시험자료 미보유	C

공급유자격자 등록 세부 심사기준

1. 그룹명 : 절연통 보호장치류

2. 적용 구매규격

○ 규격1 : 154kV 절연통 보호장치 (ES-5920-0008)

○ 규격2 : 345kV 절연통 보호장치 (ES-5920-0008)

3. 설계분야 (35점)

□ 설계실적 (10점)

판정	판정기준
적	○ 해당품목 자체 설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용기준 100% 보유
보	○ 외부 지원설계 또는 유사제품에 대한 설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용기준 100% 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 전담 설계인력 3명이상 보유
보	○ 전담 설계인력 1～2명 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계수행 능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 설계프로그램(CAD, 3D 프로그램) 및 출력장비 보유 ○ 전문대졸(기사 자격증 보유) 이상으로 설계 또는 연구분야 평균 근무경력 3년 이상인 자 3명 이상 보유 또는 해당분야 설계 평균 경력 5년이상 3명이상 보유 - 평균 근무경력은 유사제품 생산업체 근무경력 포함

보	○ 설계프로그램(CAD, 3D 프로그램) 및 출력장비 보유 ○ 전문대졸(기사 자격증 보유) 이상으로 설계 또는 연구분야 평균 근무경력 3년 이상인 자 1～2명 보유 또는 해당분야 설계 평균 경력 5년이상 1～2명 보유 - 평균 근무경력은 유사제품 생산업체 근무경력 포함
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

2. 제조분야 (40점)

□ 제조인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 전담 제조/기능인력 3명이상 보유
보	○ 전담 제조/기능인력 1～2명 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 3명이 와인딩, 사출 및 조립 등 제조경험 3년이상 보유
보	○ 1～2명이 와인딩, 사출 및 조립 등 제조경험 1년이상 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조설비 (15점)

판정	판정기준
적	○ 주요 제조 설비 전량 보유
보	○ 주요 제조 설비 1종 미보유, 미보유 설비는 외주로 확보한 경우
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

※ 최소 제조설비 : 와인딩기, 사출기, 압착기

3. 시험 및 검수분야 (25점)

□ 검수시험 수행능력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 검수시험 설비 100% 보유
보	○ 검수시험 주요설비 1종 미보유, 미보유 설비는 외주로 확보한 경우
부	○ 검수시험항목 시험설비 80% 미만 보유

※ 검수시험 항목은 구매규격에 명시된 검수시험

○ 치수검사, 기준전압 측정, 뇌임펄스 제한전합시험, 내부 부분방전 시험

○ 주요설비 : 기준전압 측정기, 교류 내전압 측정기, 부분방전 시험기

○ 외관, 구조검사 등 관능시험 제외

□ 시험자료 (10점)

판정	판정기준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 100% 보유 ○ 시험결과 100% 보유
보	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 80%이상 100%미만 보유 ○ 시험결과 80%이상 100%미만 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

공급유자격자 등록 세부 심사기준

1. 그룹명 : 가공전선

2. 적용 구매규격

○ 규격 1 : 강심알루미늄연선(ACSR) [ES-6145-0005]

○ 규격 2 : 알루미늄피복 강심알루미늄연선(ACSR/AW) [ES-6145-0020]

○ 규격 3 : 내열강심알루미늄합금연선(TACSR) [ES-6145-0024]

○ 규격 4 : 고강도 초내열 알루미늄피복인바심 알루미늄합금연선

(HSTACIR/AW) [ES-6145-0029]

○ 규격 5 : 알루미늄피복 강연선(AWS) [ES-6145-0012]

3. 설계분야 (35점)

□ 설계실적 (10점)

판정	판정기준
적	○ 해당품목 자체설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용 기준 100% 보유
보	○ 외부 지원 또는 유사품목 설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용기준 80%이상 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 가공전선 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 3년이상 3명이상 보유
보	○ 가공전선 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 1년이상 3년미만 3명이상 또는 각 3년이상 1～2명 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계수행 능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 전산장비 2대이상 보유 - 컴퓨터, 프린터
보	○ 전산장비 1대 보유 - 컴퓨터, 프린터
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

4. 제조분야 (40점)

□ 제조인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 10명이상 제조인력 보유
보	○ 5～9명의 제조인력 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 상기 제조인력 10명이 각 5년이상 제조경력 보유
보	○ 상기 제조인력 10명이 각 1년이상 5년미만 제조경력 보유 또는 상기 제조인력 5～9명이 각 5년이상 제조경력 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조설비 (15점)

판정	판정기준
적	○ 최소 제조설비 100%초과 보유
보	○ 최소 제조설비 100% 보유
부	○ 최소 제조설비 100%미만 보유

※ 최소 제조설비

규격 1, 2, 3, 4		규격 5
설 비 명	보유 기준	설 비 명	보유 기준
AL 신선기	보 유	Conform 기	보 유
AL 연선기 36Bo(신청품목 410㎟이하)	“	AW 신선기	“
		AL 연선기	“
AL 연선기 54Bo(신청 전품목)	“	-	-
		-	-

5. 시험 및 검수분야 (25점)

□ 검수시험 수행능력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 검수시험항목 시험설비 100% 보유
보	○ 검수시험항목 시험설비 80% 이상 100%미만 보유
부	○ 검수시험항목 시험설비 80% 미만 보유

※ 시험설비

NO	규격 1, 3		규격 2, 4, 5
	설 비 명	보유기준	주요 설비명	보유기준
1	마이크로미터	보 유	마이크로미터	보 유
2	인장시험기	보 유	인장시험기	보 유
3	도체저항기	보 유	도체저항기	보 유
4	전자저울	보 유	전자저울	보 유
5	비틀림시험기	보 유	비틀림시험기	보 유
6	버니어캘리퍼스	보 유	버니어캘리퍼스	보 유
7	-	-	현미경	보 유
8	-	-	권부시험기	보 유

□ 시험자료 (10점)

판정	판정기준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 100% 보유 ○ 시험결과 100% 보유
보	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 80%이상 100%미만 보유 ○ 시험결과 80%이상 100%미만 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

공급유자격자 등록 세부 심사기준

1. 그룹명 : 애자류

2. 적용 구매규격

○ 규격 1 : 250㎜ 볼소켓형 현수애자 [ES-5970-0007]

○ 규격 2 : 초고압용 볼소켓형 현수애자  [ES-5970-0008]

○ 규격 3 : 송전용 폴리머 현수애자 [ES-5970-0014]

3. 설계분야 (35점)

□ 설계실적 (10점)

판정	판정기준
적	○ 해당품목 자체설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용 기준 100% 보유
보	○ 외부 지원 또는 유사품목 설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용기준 80%이상 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 애자류 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 3년이상 3명이상 보유
보	○ 애자류 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 1년이상 3년미만 3명이상 또는 각 3년이상 1～2명 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계수행 능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 설계프로그램, 입력 및 출력장비 각 2대이상 보유 - CAD 프로그램, CAD 프로그램용 컴퓨터, A3용 칼라프린터
보	○ 설계프로그램, 입력 및 출력장비 각 1대 보유 - CAD 프로그램, CAD 프로그램용 컴퓨터, A3용 칼라프린터
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

4. 제조분야 (40점)

□ 제조인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 10명이상 제조인력 보유
보	○ 5～9명의 제조인력 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 상기 제조인력 10명이 각 5년이상 제조경력 보유
보	○ 상기 제조인력 10명이 각 1년이상 5년미만 제조경력 보유 또는 상기 제조인력 5～9명이 각 5년이상 제조경력 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조설비 (15점)

판정	판정기준
적	○ 최소 제조설비 100%초과 보유
보	○ 최소 제조설비 100% 보유
부	○ 최소 제조설비 100%미만 보유

※ 최소 제조설비

NO	규격1, 2		규격 3
	설 비 명	보유기준	주요 설비명	보유기준
1	볼 밀	보 유	금구가공설비	보유 또는 외주
2	진동체, 탈철 시설	보 유	금구주조설비	“
3	Filter Press	보 유	도금설비	“
4	진공토련기	보 유	FRP ROD 가공설비	“
5	애자 자동성형기	보 유	폴리머 배합설비	“
6	건조실	보 유	외피재 성형설비	보유
7	자동시유기	보 유	조립(금구접속)설비	“
8	샌드 도포기	보 유
9	턴넬/샤틀 소성로	보 유
10	금구 가공설비	보유 또는 외주
11	금구 주조설비	보유 또는 외주
12	도금 설비	보유 또는 외주

5. 시험 및 검수분야 (25점)

□ 검수시험 수행능력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 검수시험항목 시험설비 100% 보유
보	○ 검수시험항목 시험설비 80% 이상 100%미만 보유
부	○ 검수시험항목 시험설비 80% 미만 보유

※ 시험설비

NO	규격 1, 2		규격 3
	설 비 명	보유기준	주요 설비명	보유기준
1	타격내하중 시험기	보 유	비틀림내하중 시험기	보유
2	흡습시험기	보 유	염색용액침투 시험장비	“
3	상용주파유중파괴전압 시험기	보 유	뇌충격내전압 시험기	보유 또는 외주
4	냉열 시험기	보 유	인장파괴하중 시험기	보유
5	도금 시험기	보 유	접착력 시험기	“
6	과전파괴하중 시험기	보 유	도금 시험기	“
7	경년변화 시험기	보유 또는 외주	스프리트핀 시험기	“
8	급준파전압 시험기(초고압용)	보유 또는 외주	인장내하중 시험기	“
9	열충격 시험기 (유리애자)	보 유	기밀성 시험기	“
10	스프리트핀,만곡,경도 시험기(초고압용)	보 유	음향방출 측정 장치	“

□ 시험자료 (10점)

판정	판정기준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 100% 보유 ○ 시험결과 100% 보유
보	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 80%이상 100%미만 보유 ○ 시험결과 80%이상 100%미만 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

공급유자격자 등록 세부 심사기준

1. 그룹명 : 항공장애등

2. 적용 구매규격

○ 규격1 : 태양전지식 LED 항공장애등 (ES-6210-0003)

○ 규격2 : 항공장애등(태양전지식) (ES-6210-0002)

○ 규격3 : 태양전지식 LED 일체형 저광도 항공장애등 (GS-6210-0016)

○ 규격4 : 고광도 항공장애등 (GS-6210-0017)

3. 설계분야 (35점)

□ 설계실적 (10점)

판정	판정기준
적	○ 해당품목 자체설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용 기준 100% 보유
보	○ 외부 지원 또는 유사품목 설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용기준 80%이상 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 항공장애등류 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 3년이상 3명이상 보유
보	○ 항공장애등류 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 1년이상 3년미만 3명이상 또는 각 3년이상 1～2명 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계수행 능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 설계프로그램, 입력 및 출력장비 각 2대이상 보유 - CAD 프로그램, CAD 프로그램용 컴퓨터, A3용 칼라프린터
보	○ 설계프로그램, 입력 및 출력장비 각 1대 보유 - CAD 프로그램, CAD 프로그램용 컴퓨터, A3용 칼라프린터
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

4. 제조분야 (40점)

□ 제조인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 3명이상 제조인력 보유
보	○ 1～2명의 제조인력 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 상기 제조인력 3명이 각 3년이상 제조경력 보유
보	○ 상기 제조인력 3명이 각 1년이상 3년미만 제조경력 보유 또는 상기 제조인력 1～2명이 각 3년이상 제조경력 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조설비 (15점)

판정	판정기준
적	○ 최소 제조 설비 100%초과 보유
보	○ 최소 제조 설비 100% 보유
부	○ 최소 제조 설비 100%미만 보유

※ 최소 제조설비

NO	구분	규격1, 2, 4		규격 3
		설 비 명	보유기준	주요 설비명	보유기준
1	작업장	크린룸(3×5m이상)	보 유	크린룸(3×5m이상)	보 유
2	조립	조립설비	보 유	조립설비	보 유
3	납땜	Soldering Machine (PCB 납땜기)	보 유	Soldering Machine (PCB 납땜기)	보 유
4	금속 가공	드릴링머신	보유 또는 외주
5		절단기	보유 또는 외주
6		프레스기	보유 또는 외주
7	용접	용접기	보유 또는 외주

5. 시험 및 검수분야 (25점)

□ 검수시험 수행능력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 검수시험항목 시험설비 100% 보유
보	○ 검수시험항목 시험설비 80% 이상 100%미만 보유
부	○ 검수시험항목 시험설비 80% 미만 보유

※ 시험설비

NO	설 비 명	보유기준
1	버니어캘리퍼스	보 유
2	오실로스코프	보 유
3	전압계	보 유
4	전류계	보 유
5	전력계	보 유
6	절연저항계	보 유
7	내전압시험기	보 유
8	온도측정설비	보 유
9	제어회로 Surge 내전압시험기	보유 또는 외주
10	조도시험기	보 유

□ 시험자료 (10점)

판정	판정기준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 100% 보유 ○ 시험결과 100% 보유
보	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 80%이상 100%미만 보유 ○ 시험결과 80%이상 100%미만 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

공급유자격자 등록 세부 심사기준

1. 그룹명 : 금구류

2. 적용 구매규격

○ 규격1 : 765kV 애자장치, 조립식 점퍼장치, 6도체용 스페이서 댐퍼

○ 규격2 : 345kV 애자장치, 철탑부착 금구, 4도체용 스페이서 댐퍼

○ 규격3 : 154kV 애자장치

○ 규격4 : 강심알루미늄 연선용 압축형인류크램프

3. 설계분야 (35점)

□ 설계실적 (10점)

판정	판정기준
적	○ 해당품목 자체설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용 기준 100% 보유
보	○ 외부 지원 또는 유사품목 설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용기준 80%이상 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 금구류 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 3년이상 3명이상 보유
보	○ 금구류 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 1년이상 3년미만 3명이상 또는 각 3년이상 1～2명 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계수행 능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 설계프로그램, 입력 및 출력장비 각 2대이상 보유 - CAD 프로그램, CAD 프로그램용 컴퓨터, A3용 칼라프린터
보	○ 설계프로그램, 입력 및 출력장비 각 1대 보유 - CAD 프로그램, CAD 프로그램용 컴퓨터, A3용 칼라프린터
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

4. 제조분야 (40점)

□ 제조인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 10명이상 제조인력 보유
보	○ 5～9명의 제조인력 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 상기 제조인력 10명이 각 5년이상 제조경력 보유
보	○ 상기 제조인력 10명이 각 1년이상 5년미만 제조경력 보유 또는 상기 제조인력 5～9명이 각 5년이상 제조경력 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조설비 (15점)

판정	판정기준
적	○ 최소 제조설비 100%초과 보유
보	○ 최소 제조설비 100% 보유
부	○ 최소 제조설비 100%미만 보유

※ 제조설비(규격 1 ~ 4)

○ 보유설비 : 자동절단기, 드릴링 M/C, 프레스

○ 보유 또는 외주

- 단조설비 : 절단기, 프레스(80통 이상), 가열로, 밴딩 M/C

- 주조설비 : 금형주조기, 사형주조기, 용해로, 열처리로

- 가공설비 : 성형기, 사출기, 압착기, 압입기

5. 시험 및 검수분야 (25점)

□ 검수시험 수행능력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 검수시험항목 시험설비 100% 보유
보	○ 검수시험항목 시험설비 80% 이상 100%미만 보유
부	○ 검수시험항목 시험설비 80% 미만 보유

※ 시험설비

○ 보유설비(공통) : 인장시험기, 도막 두께시험기, 전기저항측정기

○ 보유 또는 외주

- 규격1~3 : 인장기, 피로시험기, 진동시험기, 염수분무시험기, 경도측정기,                      마모시험기, 변위시험기

- 규격4 : 인장시험기, 염수분무기, 압축기

□ 시험자료 (10점)

판정	판정기준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 100% 보유 ○ 시험결과 100% 보유
보	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 80%이상 100%미만 보유 ○ 시험결과 80%이상 100%미만 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

공급유자격자 등록 심사 세부기준

Ⅰ. 등록신청 자격기준

구 분	등 급	입찰참가 허용품목	등록신청자격
산형강	2등급	2도체이하 산형강철탑	기자재공급자 관리지침에 명시된 자격 요건 구비업체로서 실태조사 결과 적격업체
	1등급	4도체이상 산형강철탑
강 관	2등급	4도체이하 강관철탑
	1등급	6도체이상 강관철탑
관형지지물	-	4도체이하 관형지지물

※주) ① 각 분야 1등급 등록시에는 해당분야 2등급에도 등록한 것으로 인정 함

② 산형강 철탑 : 주주재가 산형강으로 이루어진 철탑 구조물

③ 강관 철탑   : 주주재가 강관으로 이루어진 철탑 구조물

④ 관형지지물 : I형 또는 H형으로 된 파이프(원형, 각형) 형태의 구조물

Ⅱ. 공급유자격자 등록 심사 세부기준

1. 그룹명 : 철탑 및 관형지지물

2. 적용 구매규격

○ 규격 1 : 철탑 산형강(1등급,2등급)[RS-5445-0002]

○ 규격 2 : 철탑(강관2등급)

○ 규격 3 : 철탑(강관1등급)

○ 규격 3 : 관형지지물[RS-5445-0001]

3.설계분야 (35점)

□ 설계실적 (10점)

평 가	판 정 기 준
	산 형 강		강 관		관형주
	2등급(2도체이하)	1등급 (4도체이상)	2등급 (4도체이하)	1등급 (6도체이상)	4도체이하
적	○ 해당품목에 대한 자체 설계 경험, 실적 보유	좌동	좌동	좌동	좌동
보	○ 해당 품목에 대한 외부 지원설계 경험, 실적 보유 또는 유사품목에 대한 설계 경험 및 실적 보유	좌동	좌동	좌동	좌동
부	○ “보” 판정기준 미달	좌동	좌동	좌동	좌동

□ 설계인력 (15점)

평가	판 정 기 준
	산 형 강		강 관		관형주
	2등급(2도체이하)	1등급 (4도체이상)	2등급 (4도체이하)	1등급 (6도체이상)	4도체이하
적	○ 구조설계분야 경력 3년 이상자 4명 이상 보유	○ 구조설계분야 경력 5년 이상자 1명 이상, 3년 이상자 3명이상 보유	○ 구조설계분야 경력 7년 이상자 1명 이상, 3년 이상자 3명 이상 보유	좌동	좌동
보	○ 구조설계분야 경력 3년 이상자 3명 보유	○ 구조설계분야 경력 5년 이상자 1명, 3년 이상자 2명 보유	○ 구조설계분야 경력 7년 이상자 1명, 3년 이상자 2명 보유	좌동	좌동
부	○ “보” 판정기준 미달	좌동	좌동	좌동	좌동

□ 설계수행 능력 (10점)

평가	판 정 기 준
	산 형 강		강 관		관형주
	2등급(2도체이하)	1등급(4도체이상)	2등급(4도체이하)	1등급 (6도체이상)	4도체 이하
적	○ 설계도 및 제작도 작성이 가능한 프로그램 및 전산 장비 2대이상 보유 - 설계 및 제작도 프로그램, 컴퓨터, 플롯터	좌동	좌동	좌동	좌동
보	○ 설계도 및 제작도 작성이 가능한 프로그램 및 전산 장비 1대이상 보유 - 설계 및 제작도 프로그램, 컴퓨터, 플롯터	좌동	좌동	좌동	좌동
부	○ “보” 판정기준 미달	좌동	좌동	좌동	좌동

4. 제조분야 (40점)

□ 제조인력 (15점)

평가	판 정 기 준
	산 형 강		강 관		관형주
	2등급 (2도체이하)	1등급 (4도체이상)	2등급 (4도체이하)	1등급 (6도체이상)	4도체이하
적	○ 가공인력 3명이상 보유	좌동	○ 가공인력 2명이상 보유 ○ 용접기능사 4명이상 보유 ○ 용접검사원 1명이상 보유	좌동	○ 가공인력 2명이상 보유 ○ 용접기능사 3명이상 보유 ○ 용접검사원 1명이상 보유
보	○ 가공인력 2명 보유	좌동	○ 가공인력 1명보유 ○ 용접기능사 3명 보유 ○ 용접검사원 1명 보유	좌동	○ 가공인력 1명 보유 ○ 용접기능사 2명 보유 ○ 용접검사원 1명 보유
부	○“보” 판정기준 미달	좌동	좌동	좌동	좌동

□ 제조능력 (10점)

평가	판 정 기 준
	산 형 강		강 관		관형주
	2등급 (2도체이하)	1등급 (4도체이상)	2등급 (4도체이하)	1등급 (6도체이상)	4도체이하
적	○ 가공송전 철탑가공 경력 1년 이상자로 3명 이상 보유	좌동	○ 가공송전 철탑 가공경력 1년 이상자로 2명 이상 보유 ○ 용접기능사 2급 경력 7년 이상자 4명 이상 보유 ○ 용접검사 경력7년 이상자 1명 이상 보유	좌동	○ 가공송전 철탑 가공경력 1년 이상자로 2명 이상 보유 ○ 용접기능사 2급 경력 7년 이상자 3명 이상 보유 ○ 용접검사 경력7년 이상자 1명 이상 보유
보	○ 가공송전 철탑가공 경력 1년 이상자로 2명 보유	좌동	○ 가공송전 철탑 가공경력 1년 이상자로 1명 보유 ○ 용접기능사 2급 경력7년 이상자 3명 보유 ○ 용접검사 경력7년 이상자 1명 보유	좌동	○ 가공송전 철탑 가공경력 1년 이상자로 1명 이상 보유 ○ 용접기능사 2급 경력7년 이상자 2명 보유 ○ 용접검사 경력7년 이상자 1명 보유
부	○ “보” 판정기준미달	좌동	좌동	좌동	좌동

□ 제조설비 (15점)

평가	판 정 기 준
	산 형 강		강 관		관형주
	2등급 (2도체이하)	1등급 (4도체이상)	2등급 (4도체이하)	1등급 (6도체이상)	4도체이하
적	○ 기준설비 100%초과보유	좌동	좌동	좌동	좌동
보	○ 기준설비 100% 보유	좌동	좌동	좌동	좌동
부	○ 기준설비 100% 미만보유	좌동	좌동	좌동	좌동

※기준설비

구 분	설 비	설 비 보 유 기 준
		산 형 강		강 관		관형주
		2등급 (2도체 이하)	1등급 (4도체 이상)	2등급 (4도체 이하)	1등급 (6도체 이상)	4도체 이하
대 지	가조립장 및 야적장	4,300㎡ 소유 또는 임차	7,600㎡ 좌동	10,000㎡ 좌동	13,200㎡ 좌동	4,300㎡ 좌동
가공설비	Cutting M/C	보유	좌동	좌동	좌동	좌동
	Band Sawing M/C	보유	좌동	좌동	좌동	좌동
	Drilling M/C	보유	좌동	좌동	좌동	좌동
	Punching M/C	보유	좌동	좌동	좌동	좌동
	Pipe Cutter φ42.7-φ965.2	-	-	보유	보유	보유
도금설비	도금로 (1식) (자동온도 조절장치 및 기록장치부)	소유 또는 임차 (외주) 길이 7m 이상	좌 동 좌 동	좌 동 길이 9m 이상 깊이,폭 1.2m 이상	좌 동 길이10m 이상 깊이,폭 1.5m이상	좌 동 길이9m 이상 깊이,폭 1.2m이상
용접설비	Positioner	-	-	보유	보유	보유
	Turning Roller Welder (3Ton이상, 3Ton미만 각1대)	-	-	보유	보유	보유
	자동용접기 : CNC	-	-	보유	보유	보유
	반자동용접기 : CO2	-	-	보유	보유	보유
환경시설	공해방지 시설	보유 또는 임차(외주)	좌동	좌동	좌동	좌동
	폐수처리 시설	보유 또는 임차(외주)	좌동	좌동	좌동	좌동

5. 시험 및 검수분야 (25점)

□ 검수시험 수행능력 (15점)

평가	판 정 기 준
	산 형 강		강 관		관형주
	2등급 (2도체이하)	1등급 (4도체이상)	2등급 (4도체이하)	1등급 (6도체이상)	4도체 이하
적	○기준 시험설비 100%보유	좌동	좌동	좌동	좌동
보	○기준시험 설비 80%이상 보유	좌동	좌동	좌동	좌동
부	○기준시험 설비 80%미만 보유	좌동	좌동	좌동	좌동

※기준 시험설비

구 분	시 험 설 비	설 비 보 유 기 준
		산 형 강		강 관		관형주
		2등급 (2도체이하)	1등급 (4도체이상)	2등급 (4도체이하)	1등급 (6도체이상)	4도체이하
1	인장시험기	보유	좌동	좌동	좌동	좌동
2	초음파 탐상시험기	-	-	보유	좌동	보유 또는 외주
3	자분탐상 시험기	-	-	보유	좌동	보유 또는 외주
4	하중시험설비	하중시험설비는 아래사항 중 한가지 조건을 만족해야 함 - 보 유 - 당사승인 규격에 의하여 제작된 제품(내장, 현수형 중 1기) 의 시험성적서 제출 - 계약 후 30일 이내에 하중 시험 시행계획서 제출 (공증각서 징구) 단, 시험설비의 규모는 강관 1등급(6도체 이상)일 경우 높이 85m이상(전선수평장력 8Ton×6B×2회선이상)이며, 기타의 경우는 높이 60m이상 (전선수평장력 8Ton×2B×2회선 이상)을 기준으로 함

□ 시험자료 (10점)

평가	판 정 기 준
	산 형 강		강 관		관형주
	2등급 (2도체이하)	1등급 (4도체이상)	2등급 (4도체이하)	1등급 (6도체이상)	4도체이하
적	○ 해당품목의 시험기준 및 지침 100%보유 ○ 시험결과 100% 보유	좌동	좌동	좌동	좌동
보	○ 해당품목의 시험기준 및 지침 80%이상 100%미만 보유 ○시험결과 80%이상 100% 미만 보유	좌동	좌동	좌동	좌동
부	○ ‘보’의 판정기준 미달	좌동	좌동	좌동	좌동

공급유자격자 등록 심사 세부기준

1. 그룹명 : 폴리머 피뢰기류, 내뢰혼

2. 적용 구매규격

□ 폴리머 피뢰기  [ES-5920-0010]

□ 리드선부착형 배전용 폴리머피뢰기  [RS-5920-0020]

□ 내뢰혼  [RS-5920-0015]

3. 설계분야 (35점)

□ 설계실적 (10점)

판정	판정기준
적	○ 해당품목 자체설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용 기준 100% 보유
보	○ 외부 지원 또는 유사품목 설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용기준 80%이상 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 3명이상 전담 설계인력 보유
보	○ 1～2명의 전담 설계인력 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계수행 능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 설계프로그램 및 출력장비 보유 ○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 3년이상 3명이상 보유
보	○ 설계프로그램 및 출력장비 일부보유 ○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 1년이상 3년미만 3명이상 또는 각 3년이상 1～2명 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

4. 제조분야 (40점)

□ 제조인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 10명이상 관리 및 제조인력 보유
보	○ 5～9명의 관리 및 제조인력 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 10명이 각 5년이상 제조경험 보유
보	○ 10명이 각 1년이상 5년미만 제조경험 보유 ○ 5～9명이 각 5년이상 제조경험 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조설비 (15점)

판정	판정기준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
보	○ 필수 제조설비 50%이상
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비 : 성형기 (또는 내전압시험기), 건조기, 조립설비

5. 시험 및 검수분야 (25점)

□ 검수시험 수행능력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 검수시험 전항목을 시험가능한 설비 보유 및 시험인력 3명 이상 보유
보	○ 검수시험 전항목을 시험가능한 설비 보유 및 시험인력 2명 보유
부	○ 검수시험 일부항목만 시험가능한 설비보유 및 시험인력 1명 이하 보유

□ 시험자료 (10점)

판정	판정기준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 100% 보유 ○ 시험결과 100% 보유
보	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 80%이상 100%미만 보유 ○ 시험결과 80%이상 100%미만 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

폴리머 피뢰기류, 내뢰혼 검수 시험설비

순번	검수시험 항목	시험설비명	적용품목
1	구조 및 외관검사	버니어 캘리퍼스, 줄자	폴리머 피뢰기, 내뢰혼
2	누설전류시험	AC 내전압시험기 / DC 누설전류측정기	폴리머 피뢰기
3	기준전압시험	기준전압시험기	폴리머 피뢰기
4	부분방전시험	부분방전 시험기	폴리머 피뢰기, 내뢰혼
5	절연행거시험	AC 내전압시험기 / 뇌충격 시험기	폴리머 피뢰기
6	상용주파내전압시험 (건조)	AC 내전압시험기	내뢰혼
7	뇌충격 섬락전압시험 (정, 부)	뇌충격 시험기	내뢰혼
8	용융아연도금시험	피막두께시험기	내뢰혼

공급유자격자 등록 심사 세부기준

1. 그룹명 : 심야전력용 전자식 타임스위치

2. 적용 구매규격 : 심야전력용 전자식 타임스위치(ES-6645-0002)

3. 설계분야 (35점)

□ 설계실적 (10점)

판정	판정기준
적	○ 해당품목 자체설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용기준 100% 보유
보	○ 외부 지원 또는 유사품목 설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용기준 80% 이상 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 3명이상 전담 또는 겸임 설계인력 보유
보	○ 1～2명의 전담 또는 겸임 설계인력 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계수행 능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 설계프로그램 및 출력장비 보유 ○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 3년이상 3명이상 보유
보	○ 설계프로그램 및 출력장비 일부보유 ○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 1년이상 3년미만 3명이상 또는 각 3년이상 1～2명 보유 (단, 외부지원 시 외부설계원 포함)
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

4. 제조분야 (40점)

□ 제조인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 10명이상 관리 및 제조인력 보유
보	○ 5～9명의 관리 및 제조인력 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 10명이 각 3년이상 제조경험 보유
보	○ 10명이 각 1년이상 5년 미만 제조경험 보유 ○ 3～9명이 각 1년이상 제조경험 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조설비 (15점)

판정	판정기준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
보	○ 필수 제조설비 80%이상 100%미만 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비 : 조립설비(조립라인),  시험설비, Power Supply(AC/DC)

5. 시험 및 검수분야 (25점)

□ 검수시험 수행능력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 검수시험 전항목을 시험가능한 설비 보유 및 시험인력 2명 이상 보유
보	○ 검수시험 전항목을 시험가능한 설비 보유 및 시험인력 1명 보유
부	○ 검수시험 일부항목만 시험가능한 설비보유 및 시험인력 1명 이하 보유

※ 검수시험 : 구조시험,절연저항,상용주파 내전압,동작오차,기능시험

설   비   명

1. AC 전압조정기

2. 절연저항계(DC500V, 100㏁)

3. 상용주파 내전압시험기

4. 전압,전류 측정장치

5. 동작검사 시험장비

□ 시험자료 (10점)

판정	판정기준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 100% 보유 ○ 시험결과 100% 보유
보	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 80%이상 100%미만 보유 ○ 시험결과 80%이상 100%미만 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

공급유자격자 등록 심사 세부기준

1. 그룹명 : 전자접촉기

2. 적용 구매규격 : 심야전력용 래치형 전자접촉기/교류전자접촉기

3. 설계분야 (35점)

□ 설계실적 (10점)

판정	판정기준
적	○ 해당품목 자체설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용 기준 100% 보유
보	○ 외부 지원 또는 유사품목 설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용기준 80%이상 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 3명이상 전담 설계인력 보유
보	○ 1～2명의 전담 설계인력 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계수행 능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 설계프로그램 및 출력장비 보유 ○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 3년이상 3명이상 보유
보	○ 설계프로그램 및 출력장비 일부보유 ○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 1년이상 3년미만 3명이상 또는 각 3년이상 1～2명 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

4. 제조분야 (40점)

□ 제조인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 10명이상 관리 및 제조인력 보유
보	○ 5～9명의 관리 및 제조인력 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 10명이 각 3년이상 제조경험 보유
보	○ 10명이 각 1년이상 5년미만 제조경험 보유 ○ 5～9명이 각 1년이상 제조경험 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조설비 (15점)

판정	판정기준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
보	○ 필수 제조설비 80%이상 100%미만 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비 : 조립설비(조립라인), 시험설비, Power Supply(AC/DC)

5. 시험 및 검수분야 (25점)

□ 검수시험 수행능력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 검수시험 전항목을 시험가능한 설비 보유 및 시험인력 3명 이상 보유
보	○ 검수시험 전항목을 시험가능한 설비 보유 및 시험인력 2명 보유
부	○ 검수시험 일부항목만 시험가능한 설비보유 및 시험인력 1명 이하 보유

※ 검수시험 : 구조, 온도상승, 개폐동작, 절연저항, 내전압

설 비 명
1. 버니어 캘리퍼스 및 외측 마이크로미터 2. 전류계,전압계,전력계,주파수계 3. 동작시험설비 4. 온도 시험설비 5. 절연저항 시험기 6. 내전압시험기	7. 수명시험설비 가. 기계적 수명시험설비 나. 전기적 수명시험설비 8. 열전온도계 9. 전압조정기 - 전압변동 및 주파수변환 가능

□ 시험자료 (10점)

판정	판정기준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 100% 보유 ○ 시험결과 100% 보유
보	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 80%이상 100%미만 보유 ○ 시험결과 80%이상 100%미만 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

부록3-2 품질분야

품질분야 심사 보고서

1. 신청품목 및 제조회사 보고일자 :
품 목 명						품목구분
운용분야						특정조달여부		YES□ NO□
신청회사	회 사 명					TEL.		FAX
	주 소	본사
		공장
실사일자			/ /	실사자	인		수검자		인

2. 요소별 평가

심 사 요 소	배 점	평 가	평 점
1. 품질경영시스템	10	1
2. 경영책임	20	2
3. 자원관리	10	2
4. 제품실현	30	12
5. 측정, 분석 및 개선	30	7
종 합 평 점	100	-

3. 품질분야 심사결과

□ 적격                   □ 조건부적격                  □ 부적격

사 유 :

붙임 : 품질분야 점검표

결 재	담당자	검토자	승인자

품질분야 점검표

조항	심사항목	요구사항	평 가			비 고
			적	보	부
1	품질경영시스템
1.1	문서화 요구사항
	◦ 품질경영시스템의 문서화에 다음 사항이 관리되고 있는 지의 여부 - 품질방침 및 품질목표 달성 계획 수립 - 품질메뉴얼, 지침, 지침, 기준 등 제․개정 관리 - 문서 및 품질기록관리 유지	- 적 : 품질시스템 인증 - 보 : 품질시스템은 구축되 어 있으나 인증받지 않은 경우 - 부 : 품질시스템 미인증 및 미구축
2	경영책임
2.1	경영의지/경영검토
	◦ 품질방침, 품질목표 수립 및 이행 - 품질방침과 연계한 품질목표의 수립 및 목표치 성과관리 - 경영검토 적정실시 여부 (품질감사, 고객 피드백, 프로세스 의 성과, 예방 및 시정조치의 개선 검토)	- 품질방침 - 경영검토보고서 (년1회 이상) - 경영검토 회의록 - 부서별 세부목표 - 경영검토 후속 관리
2.2	책임, 권한 및 의사소통
	◦ 조직내 책임, 권한 및 의사 소통 - 품질경영시스템의 성과 및 개선에 대한 보고 - 경영대리인의 책임과 권한 - 조직내 의사소통의 프로세스 수립	- 업무분장 및 전결규정 - 경영대리인 임명여부

조항	심사항목	요구사항	평 가			비 고
			적	보	부
3	자원관리
3.1	자원확보
	◦ 시스템의 실행, 유지 및 개선에 필요한 자원파악/확보 - QMS 실행을 위한 필요자원 의 준비 및 주기적 검토	- 독립된 품질관리 전담조직 및 적절한 인원 구성운영
3.2	인적자원
	◦ 제품 품질에 영향을 미치는 인원에 대한 교육훈련 - 필요성 파악 및 평가 - 교육계획 수립 및 이행 - 개인별 교육훈련 기록관리	- 품질교육 필요성 파악/분석 - 연간 교육훈련계획/실적
4	제품실현
4.1	제품실현의 기획
	◦ 제품실현에 필요한 프로세스의 기획	- 설계개발계획서
	◦ 제품실현 기획시 결정사항 - 제품에 대한 요구 사항 - 제품의 검증, 검사 및 시험, 합격 판정기준 - 제품의 적합성 충족에 대한 증거 기록	- 제조SPEC - 제품검사 시험성적서 (공정중검사 등)
4.2	고객관련 프로세스
	◦ 제품과 관련된 요구사항 결정 및 검토 - 고객 요구사항 - 고객이 명시하지 않았지만 규정된 또는 의도된 요구사항	- 계약검토서, 고객SPEC

조항	심사항목	요구사항	평 가			비 고
			적	보	부
	◦ 고객과의 의사소통 - 제품정보 파악 - 문의, 계약 또는 주문의 취급 - 고객불만을 포함한 고객 피드백	- 계약검토서 - 고객 피드백
4.3	설계 및 개발
	◦ 제품에 대한 설계 및 개발 계획을 관리하고 있는가? - 종합일정표, 개념/기본/상세 및 공정설계 - 관련 그룹간 연계성 파악 및 관리	- 설계 및 개발계획서(일정표, 개념 / 기본 / 상세 및 공정설계) - 설계관련 관련부서 검토 - 설계변경 검토 및 승인기록
	◦ 설계 및 개발 입력/출력/검토/ 검증 - 기능 및 성능 요구사항 - 입력요건대비 출력 성과물 적합성 - 제품합격 판정기준 - 단계별 설계검토/검증 유지 및 기록관리	- 설계입력자료 - 도면, 규격, 계산서 - 설계검토/검증(시험)보고서 - ITP - 설계검토회의록 및 후속 조치 기록유지
4.4	구매
	◦ 구매제품이 규정된 요구 사항에 적합한지? - 공급자 선정, 평가 및 재평가 기준 및 관리 - 공급자 평가결과의 기록유지	- 공급승인업체목록 - 공급업체 평가보고서
	◦ 구매된 제품의 검증 - 구매품 검증을 위한 검사 또는 관련활동의 수행여부	- 인수검사보고서 - Mill Sheet, 납품성적서

조항	심사항목	요구사항	평 가			비 고
			적	보	부
4.5	생산 및 서비스 제공
	◦ 생산 및 서비스제공의 관리 및 유효성 확인 - 제품의 특성을 규정하는 정보의 가용성 보장 - 작업/업무지침서의 가용성 보장 - 적절한 장비 및 측정 장치의 사용과 가용성 보장 - 특별공정 파악 및 타당성 확인	- 공정 작업절차/지침서 수립 - ITP, QC공정도의 현장 비치 사용 여부 - 장비 및 계측기 보유 - 특별공정 작업자 자격 인증 기록(해당사항 있을 경우)
	◦ 식별 및 추적성 - 제품 식별수단의 적절 여부 - 제품의 식별 관리 및 기록	- 식별수단의 수립 및 이행 여부 - 인수검사, 공정검사, 제품검사 시험완료 구분 - LOT 관리기준 수립 및 시행 여부
	◦ 제품의 보존 - 고객에게 인도될 때까지 식별, 취급, 포장, 보관 및 보호 여부	- 제품보관창고 관리점검기록 - 출하관리기록
4.6	측정기기 관리
	◦ 제품의 적합성 보증에 필요 한 측정장치가 파악되어 있는가 - 요구되는 범위, 정밀도, 정확도 식별 여부 - 규정된 주기로 국가/국제 표준에 따라 교정 또는 검증 - 교정상태의 식별 및 검교정 결과 기록유지	- 계측기관리대장,관리카드 - 검교정 기록대장 및 성적서 - 계측기 보관장소 상태 - 부적격 계측기 식별상태

조항	심사항목	요구사항	평 가			비 고
			적	보	부
5	측정, 분석 및 개선
5.1	일반사항
	◦ 모니터링, 측정, 분석 및 지속 적인 프로세스를 계획하고 시행하고 있는가? - 제품의 적합성 실증 - QMS의 적합성보장 및 지속적 개선	- 정기 품질경향분석 - 경영검토보고서
5.2	내부감사
	◦ 계획된 주기로 내부감사를 수행하고 있는가? - QMS의 요구사항 충족 및 효과적 실행/유지 여부 - 감사기준, 방법, 주기 및 방법이 정해져 있는가? - 감사의 독립성 및 전 과정이 보장되어 있는가? - 감사결과 부적합사항은 시정 조치되고 있는가?	- 연간 내부감사계획서 - 내부감사보고서 - 체크리스트 - 감사결과 부적합사항 시정조치 여부
	◦ 프로세스 및 제품에 대한 모니터링 및 측정 - 적절한 방법 적용 및 결과에 대한 시정조치 여부 - 모니터링 및 측정 수행여부	- 제품시험검사보고서 - 고객만족도 파악 및 분석 (설문, 불만족 접수 및 처리)
5.3	부적합 제품관리
	◦ 부적합 제품의 처리에 대한 문서화된 절차 수립여부 - 부적합 제품의 식별 및 처리에 대한 기록 유지 - 권한을 가진 자에 의해 특채, 불출 또는 수락의 승인	- 부적합품 관리지침 - 부적합보고서 검토 및 처리실태 - 부적합품보고서 관리대장

조항	심사항목	요구사항	평 가			비 고
			적	보	부
5.4	데이터 분석 및 개선
	◦ QMS의 적합성 보장 및 지속적 개선을 위한 데이터의 결정, 수집 및 분석 - 예방조치를 포함한 프로세스 제품의 특성과 경향 - 공급자, 모니터링 및 측정활동의 결과로 생성된 데이터	- 데이터 분석 등 품질 경향분석 실시 및 조치 - 경영검토보고서
	◦ QMS의 적합성 보장 및 지속적 개선 - 품질방침, 품질목표 - 감사결과, 시정 및 예방조치 - 경영검토, 데이터 분석 등	- 품질목표 수립 및 관리 - 품질시스템 유효성 평가
	◦ 시정 및 예방조치 절차수립 및 관리 - 부적합 검토(고객불만 포함) - (잠재)부적합 및 그 원인의 결정 원인결정 - 시정 및 예방조치 결과기록 및 검토 - 잠재 부적합 발생의 예방을 위한 조치	- 시정 및 예방조치지침 - 시정 및 예방조치요구서 관리대장 - 시정 및 예방조치요구서 검토 및 처리실태

공급유자격자 등록 심사 세부기준

1. 그룹명 : 시스템 그룹 기술분야

2. 적용 구매규격

□ 154kV 디지털변전소 운영시스템(GS-6110-0094)

3. 항목별 세부 심사기준

(1) 설계분야(35)

○ 설계실적(10)

평점	평가내용 및 기준
적	가. 자체 설계 경험 및 실적 보유(세부항목 모두 만족) ○ 설계도구(관련 S/W) 보유 ○ 해당제품의 주요 부품별, 완성품 설계도면 보유 ○ 해당제품의 공인기관 시험성적서 보유 ○ 설계에 필요한 국제공인규격 및 관련 규격 보유 : KS, IEC, ISO 등
보	나. 외부 지원설계 또는 유사제품에 대한 설계 실적 보유(세부항목 모두 만족) ○ 설계도구(관련 S/W) 보유 ○ 해당제품 또는 유사제품의 완성품 설계도면 보유 ○ 해당제품 또는 유사제품의 공인기관 시험성적서 보유 ○ 주요부품의 외부 동종회사 또는 연구기관과 기술제휴, 기술도입을 통한 설계능력 보유 : 기술협약, 개발계획서, 보고서 등
부	다. 설계 경험 및 실적이 없음

○ 설계인력(15)

평점	평가내용 및 기준
적	○ 전담 설계인력 2명 이상 보유
보	○ 전담 설계인력 1명 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

○ 설계수행능력(10)

평점	평가내용 및 기준
평 가 기 준	○ 전문 연구직 포함 설계업무 전담자 대상으로 설계인력수, 기술자격 보유, 평균경력 확인 ○ 설계인력 평가는 해당품목 설계에 필요한 기술수준 및 숙련도 등 고려 ○ 평균 근무경력은 동일분야 타업체 근무경력 포함 - 근무경력 확인 : 인사기록카드 또는 경력확인서 ○ 평가기준 ㄱ. 학사학위 또는 동등이상 자격(기사, 고급기술자) 보유자로서 설계 또는 연구분야 3년 이상 경력자 - 전기통신분야 : 1명 이상 ㄴ. 기능사 또는 동등 이상 자격 보유자로서 설계 또는 연구분야 1년 이상 경력자 - 전기통신분야 : 1명 이상
적	가. 설계인력의 수행능력 우수 ○ 평가기준 ㄱ, ㄴ항 중 2개 항목 모두 만족
보	나. 설계인력의 수행능력 보통 ○ 평가기준 ㄱ, ㄴ항 중 1개 항목 만족
부	다. 설계인력의 수행능력 부족 ○ 평가기준 ㄱ, ㄴ항 모두 불만족

(2) 제조분야(40)

○ 제조인력(15)

판정	판정기준
적	○ 전담 제조/기능인력 3명이상 보유
보	○ 전담 제조/기능인력 1～2명 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

○ 제조능력(10)

평점

평가내용 및 기준

평 가

기 준

○ 해당품목 제조와 관련된 인력의 인원수, 평균 근무경력 확인

※ 근무경력 확인 : 인사기록카드

○ 평가기준 : 해당직무경력(평균 근무경력 기준)

구 분	부 족	보 통	양 호
제조분야	6개월 미만	6개월~2년	2년 이상
품질관리분야	1년 미만	1년~2년	2년 이상

적

가. 인력, 경험, 능력 면에서 우수

○ 각 분야 모두 양호

보

나. 인력, 경험, 능력 면에서 보통

○ 각 분야 모두 보통 이상

부

다. 인력, 경험, 수행능력 부족

○ 각 분야 중 1개 항목 이상 부족

○ 제조설비 보유(15)

평점

평가내용 및 기준

평 가

기 준

○ 해당품목 제조와 관련된 주요설비 내역

품 명	규 격	용 도
전기드릴	탁상용 또는 동등이상	홀 가공
크레인	천정거치 또는 핸들리프트	배전반 운반 및 상하차
튜브 마커	절연튜브 마킹기능	배선시 마킹용
내전압시험기	2kV이상	내전압시험
도막두께측정기	-	배전반 도막 두께 측정
버니어캘리퍼스	0~300 mm	치수측정
절연저항계	DC 500V 500㏁	절연저항 시험
DC 전원공급 장치	DC 125V 이상	시험용 전원 공급
전압전류발생장치	6x20A, 6x130V	IED TRIP 시험
전압전류 계측장비	AC,DC 계측	배전반 결선, 전원 점검
LAN Tester		케이블의 불량체크

적

가. 제조에 필요한 주요설비를 전량 보유

○ 필수제조설비 100% 보유

보

나. 제조에 필요한 주요설비를 대부분 보유

○ 필수제조설비 80%이상 보유

부

다. 제조에 필요한 설비가 부족함

○ 필수제조설비 80%미만 보유

(3) 시험 및 검수분야(25)

○ Engineering 수행능력(15)

평점	평가내용 및 기준
평 가 기 준	○ 시험 설비 보유기준(%) - SA운영장치 및 정보연계장치 정상동작 여부를 검증하기 위한 설비 보유율 ○ 시스템 기능시험 및 Engineering 수행능력 검증 - 시험설비 활용 모의시험 시행
적	가. 시험 설비 100% 보유 나. 기능시험 및 SA운영장치 Engineering 100% 수행
부	나. 시험 설비 100% 미만 보유 또는 기능시험 및 SA운영장치 Engineering 100% 미수행

※ 시험설비

장 비 병	수량	비 고
SA 운영장치	1	등록품목
정보연계장치	2	등록품목
이더넷 스위치	1
SNTP 서버	1
모의차단기 또는 유사회로장치	4
SCADA Host 시뮬레이터	1	이중화 및 Log 지원
RTU 시뮬레이터	1	이중화 및 Log 지원
GOOSE 확인 S/W	1
보호 IED	2	외산, 국산 각1대
제어 IED	2	외산, 국산 각1대

※ 기능시험

SA운영장치	정보연계장치	비 고
IED 연계	IED 연계
RTU 연계	RTU 연계
Display	SCADA 및 DAS 연계
이벤트 표시 및 처리	프로토콜 변환 및 데이터 연계
감시, 제어, 계측	표준시각 동기
연계 정보 및 Database 편집
그래픽페이지 편집
보고서
접근권한 관리

○ 시험자료(10)

평점	평가내용 및 기준
적	가. 시험기준 및 결과에 대한 자료 축적상태 양호 ○ 최근 5년 이내 해당 및 유사품목 납품물량(납품실적 없을시 개발품)에 대한 시험자료 전체보유 ○ 시험결과에 대한 분석자료 및 개선시행 결과자료 보유 ※ 시험자료는 공인시험기관의 인정시험자료 또는 제품성능 측정을 위한 제조사 자체 시험자료
보	나. 시험기준 및 결과에 대한 자료 축적상태 보통 ○ 최근 3년 이내 해당 및 유사품목 납품물량(납품실적 없을시 개발품)에 대한 시험자료 일부보유 ○ 시험결과에 대한 분석자료 및 개선시행 결과자료 보유
부	다. 시험기준 및 결과에 대한 자료 축적상태 불량 ○ 최근 3년 이내 해당품목에 대한 시험자료 미보유

품질분야 심사기준

□ 심사기준

○ 적격

☞ 종합평점이 70점이상인 경우

☞ 심사요소별 평점이 배점의 40% 이상인 경우

○ 조건부 적격 : 중결함(MAJOR) 부적합사항이 있는 경우

☞ 품질시스템 요건누락으로 ISO 9001 규격을 만족하지 못한 경우

☞ 규격에서 요구된 문서화 지침이 누락된 경우

- 문서관리, 품질기록의 관리, 내부감사, 부적합관리, 시정/예방조치

☞ 고의적/형식적 품질기록으로 시스템의 효용성에 문제가 있는 경우

☞ 특정한 심사요소에 경결함(MINOR) 부적합사항이 3건 이상 집중되는 경우

- HUMAN ERROR(인적실수)

- 품질시스템에 큰 영향을 주지 않는 부적합 사항

- 업무 절차상 단순한 결함

○ 부적격

☞ 종합평점이 70점 미만인 경우

☞ 심사요소별 평점이 배점의 40% 미만인 경우

□ 심사방법

○ 판정요령

☞ 적  합 : 심사항목별 요구사항에 대한 계획수립 및 이행 충실

☞ 보  완 : 심사항목별 요구사항에 대한 계획수립 또는 이행 미흡

☞ 부적합 : 심사항목별 요구사항에 대한 계획수립 및 이행실적 없음

○ 심사점수 산정

☞ 심사요소별 평가 = [eqn: rm {(적합항목~×~1)~+~(보완항목수~×~0.5)} over {(심사항목수)}]

☞ 심사요소별 평점 = 심사요소별 평가 × 요소별 배점

○ 종합평점 : ∑ 심사요소별 평점

부록3-3 국외제조사 등록서류

구분	한국	일본	중국	독일
제조 업체	사업자등록 증명원	이력사항 전부증명서	세무등기증	지방법원 상업등기증 (사업자등록증명원,법인 등기부등본,인감증명서 등 3개의 증명역할) *납세자등록증명서 (보완서류) * 공장등록증명서는 별도 없음
	공장등록 증명서	특정공장 변경신청서	국유토지 사용증
	법인등기부 등본	이력사항 전부증명서	기업법인 영업집조
	인감증명서	인감증명서	-
	신용평가 등급 확인서	신용조사서	銀行資信證明 또는 증서	은행신용평가

부록3-4 중대고장 기준

중대고장 기준

(사규 기술관리0300 / 전기안전보건관리규정)

구분	중 대 고 장
배전	지역구분	보고 기준
	ㅇ대도시지역 (서울 및 6대 광역시)	ㅇ동시다발 정전호수 30,000호 이상 ㅇ정전호수 5,000호 이상이고 정전시간 30분 이상인 설비고장
	ㅇ기타 지역	ㅇ동시다발 정전호수 50,000호 이상 ㅇ정전호수 5,000호 이상이고 정전시간 30분 이상인 설비고장
	ㅇ중앙행정기관, 외국공관, 주요행사장 정전 ㅇ지하철, 전철 등 대중교통수단의 운행중단 정전 ㅇ급․배수펌프장 등 국민의 생활과 직결되는 시설의 정전 ㅇ1,000세대이상 대단위 아파트단지 1시간이상 정전 ㅇ중앙언론기관, 기간산업체 등 주요 산업공단 정전
송변전	ㅇ 공급지장전력 3만kW 이상으로 정전시간 10분 이상인 설비고장

부록 3-5 송변전 품질분야 세부 실사 품목

분 야	세 부 품 목
변 전	* 154kV 이상 전력용변압기 및 리액터류 * 154kV 이상 보호배전반류 * 25.8kV 이상 개폐장치(GIS) 및 차단기류 * 25.8kV 이상 지능형병렬커패시터(ISC)
송 전	* 154kV 이상 전력케이블(광복합포함) 및 접속함류 * 154kV 이상 애자(폴리머포함)류 * 154kV 이상 철탑(관형지지물, 강관포함)류
기 타	* 신규 지정 신뢰품목 * 반복 고장 발생품목

「협력업체 상벌위원회 운영기준｣

시행 2012. 4. 20

제정 2012. 4. 20

제1조(목적) 본 기준은 계약규정 제3조 및 기자재공급자관리지침 제6조 협력업체상벌위원회(이하 “위원회”라 한다)의 운영에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 위원회의 운영에 관하여 법령 또는 다른 규정에 특별히 정한  경우를 제외하고는 이 기준이 정하는 바에 의한다.

제3조(위원회의 기능) ① 위원회는 다음 각호에 해당하는 사항을 심의한다.

1. 계약사무규칙 제15조 규정에 의한 부정당업자 입찰참가자격 제한기간 결정에 관한 사항

2. 등록된 공급자의 제재(등록정지 및 취소)에 관한 사항

3. 협력업체의 포상에 관한 사항

4. 기타 공급자관리에 중요한 사항

② 위원회에서 심의 의결된 사항은 결재권자의 결재를 받아 시행한다.

제4조(위원회의 구성) 위원회는 위원장을 포함하여 7인 이상 11인 이내의 다음 각호의 위원으로 구성함을 원칙으로 한다.

1 위원장 : 본부장급 (매 위원회 구성시 CEO가 결정)

2 위  원 : 외부위원, 내부위원

3 간  사 : 주관부서의 담당 팀장

제5조(위원의 선발) ① 내부위원은 위원장을 포함하여 6～8인으로 하고, CEO가 아래 필수위원을 포함하여 지명하되 동일 본부내 타 처(실)장을 위원수의 과반수 미만으로, 타 본부의 처(실)장을 위원수의 과반수 이상으로 구성한다

1. 재무부서 처장

2. 품질부서 처장

3. 표준관리부서 처장

4. 수요부서 처장

5. 법무부서 처장

② 외부위원은 다음 각 호의 요건을 갖춘 전문가 중, 해당 단체로부터 추천을 받거나 또는 인터넷 등을 통한 통하여 심사위원(후보자)등록신청서를 접수받아 선정하고 6인 이상의 외부전문위원단(pool)으로 운영한다.

1. 관련분야(조달,전력,건설 등)의 학회에 부교수 이상의 경력이 3년 이상인 자

2. 품질분야의 자격을 취득하고 당해분야에서 5년 이상 종사한 자

3. 전력분야 연구원에서 책임연구원 이상의 경력이 있는 자

4. 그 밖에 관련 분야 경력 등이 1호부터 4호까지의 기준에 상당하다고 인정되는 자

③ 외부위원은 심의안건별로 필요시 외부전문위원단 중에서 1～3인 이내를 CEO다 위촉할 수 있다.

④ 위촉된 외부위원은 위원회 참석시 청렴서약서(별지1)를 제출하여야 한다.

제6조(위원의 임기) ① 외부전문위원단의 임기는 3년이며 연임할 수 없다.

② 위원회는 심의안건이 의결될 때까지 존속하고, 내부위원의 임기는 위원회의 존속기간과 같다.

제7조(위원의 제척‧회피‧해촉) ① 각 위원회의 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사건의 심리‧재결에서 제척된다.

1. 위원이 당해 심의 대상과 관련하여 용역, 자문, 연구 등을 수행한 경우

2. 위원이 당해 심의의 시행으로 인하여 이해 당사자가 되는 경우

3. 위원이 최근 3년이내에 당해 심의 대상 업체에 재직한 경우

4. 감독부처 담당 공무원

5. 위원이 심의대상기관에서 발주하는 직무관련 용역‧공사 등에 수의계약에 의한 방식으로 참여한 경우

6. 기타 공정한 심의를 수행할 수 없다고 판단되는 경우

② 위원은 제1항의 사유에 해당하면 스스로 그 사건의 심리‧재결을 회피할 수 있다.

③ 임기중이라도 공정한 심의를 저해한다고 판단되는 다음 각호의 경우에는 해촉할 수 있다.

1. 당해건의 심의와 관련하여 금품을 수수하거나 부정한 청탁에 따라 권

한을 행사하는 등의 비위사실이 있는 경우

2. 특정업체에 현저히 유·불리하게 심의를 하는 경우

3. 심의업무를 태만히 하거나 직무수행능력이 부족한 경우

4. 위촉당시의 자격을 상실한 경우

5. 기타 심의 공정성을 저해하는 경우

제8조(대리참석) ① 외부위원의 대리참석은 허용하지 아니한다.

② 내부위원이 위원회 참석이 불가한 경우 당해부서의 차하위자를 대리위원으로 하여 그 직무를 대행하게 할 수 있다.

제9조(위원회의 운영) ① 위원회는 위원장이 수시 소집함을 원칙으로 한다. 다만, 제3조제1항제1호내지 2호의 심의를 위한 위원회의 경우에는 매월 둘째주에 개최함을 원칙으로 하며 필요한 경우에는 개최시기와 방법을 다르게 운영할 수 있다.

② 간사는 심의안건 및 관련자료를 사전에 준비하여 심의위원에게 가능한 회의개최 3일전까지 배부하여야 한다. 다만, 긴급한 경우 또는 기밀에 해당하는 경우에는 배부하지 아니할 수 있다.

③ 위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

④ 재적위원은 내부위원과 외부위원으로 한다. 다만, 제7조에 해당하는 위원은 재적위원에서 제외한다.

⑤ 위원장은 표결권을 가지며, 가부동수인 때에는 결정권을 가진다.

제10조(위원회 운영 공개)  ① 위원장은 회의를 소집한 때에는 그 회의의 일시 및 장소를 가능한 개최일 5일 전까지 요청인에게 알려야 한다. 다만, 제3조제1항제1호의 안건은 제14조제2항의 절차에 따라 공개한다.

② 위원장은 위원회의 활동내역서 등을 전자입찰시스템(srm.kepco.net)을 통하여 공개한다.

제11조(대면심의) 위원회는 대면심의‧의결을 원칙으로 한다. 다만, 제3조제1항제1호 및 제2호의 심의는 서면심의로 갈음할 수 있으며, 그 외 부득이하게 서면심의․의결을 하는 경우에는 그 사유를 기재하여 사전의결한 경우에만 시행하되 연속2회 시행을 제한한다.

제12조(의견청취) ① 위원회는 심의 및 의결에 필요한 경우 관계전문가, 당사자, 기타 이해관계인 또는 관계직원을 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

② 제3조제1항제1호 안건의 의견청취는 계약사무규칙 제16조에 정한 절차에 따른다.

제13조(회의록 작성 및 보관) ① 회의록에는 회의의 목적, 일시 및 장소, 참석자 명단, 상정 안건, 결정 사항에 관한 사항 등이 포함된 회의록을 작성하여 관리하여야 한다.

② 회의록 작성 후 위원장을 포함한 위원 전원이 열람하고 서명날인하여 관련문서 보존기한까지 보관하여야 한다.

제14조(회의결과 공개 및 통지) ① 포상 및 공급자관리에 중요한 사항에 관한 심의결과는 전자입찰시스템(srm.kepco.net)에 게재하여 공개한다. 다만, 위원회에서 비공개하기로 결의한 경우에는 공개하지 아니할 수 있다. 이 경우 비공개사유를 명시하여야 하며, 비공개사유가 해소되는 즉시 공개하여야 한다.

② 제3조 제1항 제1호의 경우에는 회의 종료 후 그 결과를 계약사무규칙 제15조제6항에 따라 지정정보처리장치에 게재하고 당사자에게 통지하여야 한다.

③ 제3조 제1항 제2호의 심의결과는 전자입찰시스템(srm.kepco.net)에 해당공급자의 정보를 변경 후 당사자에게 통지하여야 한다.

제15조(이의신청 처리기한) 위원회는 부정당 업체 제재 심의결과에 대한 이의신청을 받은 날부터 10일 이내에 심사하여, 그 결과를 청구인에게 문서로 통지하여야 한다. 다만 부득이한 사유로 정해진 기간 이내에 결정할 수 없는 때에는 그 기간의 만료일 다음 날부터 기산하여 10일 이내의 범위에서 연장할 수 있으며, 연장사유를 청구인에게 즉시 통지하여야 한다.

제16조(비밀유지) 위원회에 참석한 위원은 심의 및 의결과정에서 알게 된 사실과 관련된 일체의 사항에 대하여 비밀을 유지하고, 그 내용을 타인에게 누설하여서는 아니된다.

제17조(수당지급) 위원회의 심의에 참여하는 외부인(위원, 참고인)에게는 사내 심의료 지급기준에 따라 여비와 수당을 지급할 수 있다.

제18조 (기타 위원회의 운영) 위원회의 운영에 관하여 본 장에서 정한 것 이외의 사항은 위원장이 정할 수 있다.

별지1. 청렴서약서(제5조 제4항 관련)

【심사위원용】

청  렴  서  약  서

소     속 :

직     위 :

성     명 :

○ 위 본인은 한국전력공사의 『협력업체상벌위원회 』의 아래 심의와 관련하여 관계법령에서 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 심사에 임하도록 하겠으며, 심의 과정에서 이유여하를 막론하고 금품, 향응이나 부당한 이익제공을 요구하지 않고 받지 않도록 하겠으며 만약 이를 위반할 시에는 관계 법령에 따라 책임질 것을 서약합니다.

- 심의건명 :

○ 아울러, 상기 안건의 심의 및 의결과정에서 알게 된 사실과 관련된 일체의 사항에 대하여 비밀을 유지하고, 그 내용을 타인에게 누설하지 않을 것을 확인합니다.

년  월  일

서 약 자                  (인)

한국전력공사장  귀 하

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※ 심의가 완료된 후 소정의 심의수당을 지급할 예정이오니 수당 지급에 필요한 사항을 아래 란에 기재하여 주시기 바랍니다.

○ 주민등록번호 :

○ 주        소 :

○ 지급계좌번호 :                          (예금주 :         )