공급유자격자 등록 심사 세부기준(안)

1. 그룹명 : 지중배전 케이블 접속재(특고압)

2. 적용 구매규격 : 접속재 전 구매규격

3. 설계분야 (25점)

□ 설계실적 (5점)

판정	판정기준
적	○ 해당품목 자체설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용 기준 100% 보유
보	○ 외부 지원 또는 유사품목 설계 경험 및 실적 보유 ○ 구매규격서 인용기준 80%이상 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계인력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 3명이상 전담 설계인력 보유
보	○ 1～2명의 전담 설계인력 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 설계수행 능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 설계프로그램 및 출력장비 보유 ○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 3년이상 3명이상 보유
보	○ 설계프로그램 및 출력장비 일부보유 ○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 각 1년이상 3년미만 3명이상 또는 각 3년이상 1～2명 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

4. 제조분야 (40점)

□ 제조인력 (15점)

판정	판정기준
적	○ 10명이상 관리 및 제조인력 보유
보	○ 5～9명의 관리 및 제조인력 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조능력 (10점)

판정	판정기준
적	○ 10명이 각 5년이상 제조경험 보유
보	○ 10명이 각 1년이상 5년미만 제조경험 보유 ○ 5～9명이 각 5년이상 제조경험 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

□ 제조설비 (15점)

판정	판정기준
적	○ 몸체 제조설비 100% 보유
보	○ 몸체 제조설비외 기타설비 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달

※ 몸체제조설비 : 사출기(조립형) / 사출기 또는 Core-Loading기(자기수축형)

※ 기타설비 : Tape Cutting기, Packing기, 조립장

5. 시험 및 검수분야 (35점)

□ 검수시험 수행능력 (25점)

판정	판정기준
적	○ 검수시험 전항목을 시험가능한 설비 보유 및 시험인력 3명 이상 보유
보	○ 검수시험 전항목을 시험가능한 설비 보유 및 시험인력 2명 보유
부	○ 검수시험 일부항목만 시험가능한 설비보유 및 시험인력 1명 이하 보유

※ 필수 시험설비 : 1. 부분방전시험기, 2. 교류내전압시험기, 3.직류내전압

시험기, 4. Impulse 시험기

□ 시험자료 (10점)

판정	판정기준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 100% 보유 ○ 시험결과 100% 보유
보	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 80%이상 100%미만 보유 ○ 시험결과 80%이상 100%미만 보유
부	○ ‘보’의 판정기준 미달